제3차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : 2020.5.21.(목) 15:00 ~ 17:15

□ 장    소 : 서소문2청사 20층 스마트회의실

□ 참석인원 : 16인(외부 15, 내부 1)

□ 개최결과 : 조건부가결 8

▷ 심의 4건

연번	요청기관	상 정 안 건	구분
1	도시기반시설본부	보라매근린공원 조성계획결정(변경) - 신림선 중복결정에 따른 공원 재조성	조건부가결
2	금천구	관악산도시자연공원(호압사지구) 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 호압사 내 화장실 증·개축을 통한 다목적공간 조성	조건부가결
3	영등포구	양화폭포근린공원 조성계획결정(변경) - 월드컵대교 신설에 따른 양화폭포 위치변경 등	조건부가결
4	강동구	벌말근린공원 조성계획결정(변경) - 중복결정 된 유수지 내 주민친화시설 설치	조건부가결

▷ 심의(소위원회 자문 통과) 4건

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
5	구로구	천왕동 연지마을 취락지구 내 소공원 조성계획결정(최초) - 취락지구 내 소공원 최초 조성 431㎡	조건부가결
6	송파구	마천4 재정비촉진구역 내 소공원2 조성계획결정(최초) - 주택재개발사업 기부채납 공원 1,501㎡	조건부가결
7	도봉구	도봉구 가로수 조성·관리계획 변경 및 도당로 13길 바꿔심기 - 은행나무 45주를 중국단풍 45주로 바꿔심기	조건부가결
8	성북구	성북구 보국문로 가로수 바꿔심기 계획 - 은행나무 등 110주를 왕벚나무 111주로 바꿔심기	조건부가결

심의(자문) 결과 및 내용

1. 보라매근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 도시기반시설본부

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울시 동작구 여의대방로 20길 33 일대 ◦ 면 적 : 413,352.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1986.06.20 (건교부고 제265호) ◦ 조성계획(최종) : 2018.02.19 (서고 제2018-41호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설* : 57,112.94㎡ → 57,647.94㎡ (증 535.00㎡) * 기 고시(서고제 2018-41호) 기반시설 면적소계 정정 : 57,217.94㎡ → 57,112.94 (감 105㎡) - 도로 : 44,594.94㎡ → 44,651.44㎡ (증 56.5㎡) - 목교 : 108.50㎡ → 0㎡ (감 108.50㎡, 광장으로 변경) - 광장 : 6,981.50㎡ → 7,568.50㎡ (증 587.0㎡) ◦ 조경시설 : 48,454.00㎡ → 45,725.50㎡ (감 2,728.50㎡) - 논 : 2,764.00㎡ → 0㎡ (폐지) - 벽천 : 409.50㎡ → 445.00㎡ [증 35.5㎡ (기 조성사업 현황 반영)] ◦ 휴양시설 : 2,807.55㎡ → 2,763.55㎡ (감 44.00㎡) - 휴게소 : 1,388.00㎡ → 1,294.00㎡ (감 44.00㎡) ◦ 운동시설 : 29,305.73㎡ → 27,671.83㎡ (감 1,633.90㎡) - 체력단련장 : 2,307.23㎡ → 2,227.23㎡ (감 80.00㎡) - 족구장 : 1,078.0㎡ → 0㎡ (폐지) - 인라인스케이트장 : 2,992.50㎡ → 2,516.60㎡ (감 475.90㎡) ◦ 교양시설 : 16,336.40㎡ → 18,971.40㎡ (증 2,635.00㎡) - 유아숲체험장 : 2,635.00㎡ (신설, 기 조성사업 현황 반영) ◦ 편익시설 : 4,931.53㎡ → 5,037.53㎡ (증 106.00㎡) - 화장실 : 757.93㎡ → 863.93㎡ [증 106.00㎡ (기 조성사업 현황 반영)] ◦ 공원관리시설 : 5,152.58㎡ → 4,405.58㎡ (감 747.00㎡) - 신길변전실 : 747.00㎡ → 0㎡ (폐지, 공원관리시설 제외) ◦ 그밖의시설 : 0.00㎡ → 1,300.00㎡ (증 1,300.0㎡) - 반려견놀이터 : 0㎡ → 1,300.00㎡ [증 1,300.00㎡, 공원시설세분 정정(녹지및기타 → 그밖의시설)] ◦ 녹지및기타 : 246,849.00㎡ → 247,426.40㎡ (증 577.40㎡) - 녹지 : 245,549.00㎡ → 246,165.19㎡ (증 616.19㎡) - 반려견놀이터 : 1,300.00㎡ → 0㎡ [공원시설세분 정정(녹지및기타 → 그밖의시설)] - 철도시설 돌출부 : 1,261.21㎡ (신설) <법적검토> ◦ 시설률 : 39.56% → 39.25%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 3.55% → 3.54%(법정 10% 이하)	조건부가결 ○ 공원 이용객의 동선을 고려하여 종합관제동 지하주차장 진출입구 설치 ○ 가식된 수목의 생육상태, 이식 시 활착 가능성 등을 고려하여 이식 여부를 결정하고, 이식이 어려울 경우 신규식재 검토 ○ 파고라는 박공지붕 형태가 아닌 현대적인 디자인으로 도입

심의(자문) 결과 및 내용

2. 관악산도시자연공원(호압사지구) 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 금천구 시흥동 산100-1번지 일대 ◦ 면적 : 12,396,760㎡(호압사지구 126,784㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1968. 1. 15(건고 제34호) ◦ 조성계획(최종) : 2017. 1. 15(서고 제2017-6호) < 주요 변경내역 > ◦ 호압사 지구 내 시설면적 변경사항 ◦ 편익시설면적 증감내역 1,084㎡ → 1,1165㎡, 화장실 81.85㎡(증) ◦ 서울둘레길 홍보실 및 숲치유프로그램 공간 (135.85㎡, 신설) <법적검토> ◦ 관악산 도시자연공원 변경사항 - 시설률 : 5.47% → 5.47% (변경없음) - 건폐율 : 0.27% → 0.27% (변경없음) ◦ 호압사지구내 변경사항 - 시설률 : 23.10% → 23.16% (법정 40% 이하, 증0.06%) - 건폐율 : 0.17%(법정 10% 이내, 증0.10%)	조건부가결 ○ 건축물 설치에 대해 건축분야 위원의 현장 자문 이행 - 호압사 내 건축물 및 주변 산림 경관과의 조화 - 공원 이용 동선을 고려한 건축물 배치 - 건축물의 내부 및 외부 공간계획 등

심의(자문) 결과 및 내용

3. 양화폭포근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 영등포구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 영등포구 양화동 153번지 일원 ◦ 면 적 : 13,000㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1997. 03. 31(서고 제82호) ◦ 조성계획(최종) : 1999. 11. 15(서고 제74호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 3,769.2㎡ → 941.3㎡ 감)2,827.9㎡ - 도로 500.5㎡ → 463.2㎡ 감)37.3㎡ - 광장 3,268.7㎡ → 478.1㎡ 감)2,790.6㎡ ◦ 조경시설 651.0㎡ → 3,421.1㎡ 증)2,770.1㎡ - 양화폭포 3,421.1㎡ (변경) ◦ 휴양시설 0㎡ → 157.3㎡ 증)157.3㎡ - 휴게쉼터 157.3㎡ (신설) ◦ 편익시설 353.5㎡ → 30.0㎡ 감)323.5㎡ - 화장실 54.0㎡ → 30㎡ 감)24.0㎡ - 휴게음식점 299.5㎡ (폐지) ◦ 녹지및기타 8,098.8㎡ → 8,450.3㎡ 증)351.5㎡ - 월드컵대교 남단 연결로 3,842.5㎡ (신설) - 녹지 8,098.8㎡ → 4,607.8㎡ 감)3,491.0㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 37.7% → 35.00%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 3.7% → 0.23%(법정 10% 이내)	조건부가결 ○ 아래 사항에 대해 조경분야 위원의 자문 이행 ◈ 양화폭포 - 일체형의 수직벽 형태가 아닌 다단식 및 녹지포켓 등을 적용하여 입체적이고 자연스러운 디자인으로 설계 - 폭포 가동에 의한 소음 및 스카이라인 훼손 등을 고려하여 폭포의 규모 및 높이 재검토 - 폭포를 지나가는 도로의 측면이 보이지 않도록 폭포구조물 또는 수목 등으로 도로 노출 최소화 방안 강구 - 폭포 경계부의 산림훼손 지역에 대한 식생복원 계획 수립 ◈ 공원조성 - 폭포·도로의 소음, 미세먼지 등 환경적 요인으로 공원이용 활성화가 어려울 경우, 도시민의 휴양을 목적으로 한 공원이 아닌 폭포 전망을 위한 공간으로 조성(주차장, 포토존, 전망대 설치 등) - 팔각정의 위치 적정성, 이용도, 우범화 등을 고려하여 설치 여부 재검토

심의(자문) 결과 및 내용

4. 벌말근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강동구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강동구 강일동 700번지 일원 ◦ 면적 : 86,205.7㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2004.12.27. (서고 제2004-429호) ◦ 조성계획(최종) : 2004.12.27. (서고 제2004-429호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 4,039㎡ → 4,422㎡(증 383㎡) - 도로 124㎡(신설) - 광장 259㎡(신설) ◦ 조경시설 : 700㎡ → 724㎡(증 24㎡) - 벽천 24㎡(신설) ◦ 휴양시설 : 2,228㎡ → 2,303㎡(증 75㎡) - 쉼터 75㎡(신설) ◦ 운동시설 : 862㎡ → 1,802㎡(증 940㎡) - 다목적운동장2 556㎡(신설) - 다목적운동장3 384㎡(신설) ◦ 교양시설 : 0㎡ → 77㎡(증 77㎡) - 야외공연장 77㎡(신설) ◦ 녹지 및 기타 : 78,096.7㎡ → 76,597.7㎡(감 1,499㎡) <법적검토> ◦ 시설률 - 공원전체 : 9.41% → 11.15%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 - 공원전체 : 0.08%(변경없음) (법정 15% 이내)	조건부가결 ○ 옹벽 및 벽천의 외벽은 사계절 경관을 고려하여 설치 ○ 유수지의 설계 빈도 기준을 높여(50년 이상) 배수시설 보완

심의(자문) 결과 및 내용

5. 천왕동 연지마을 취락지구 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 구로구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 구로구 천왕동 7-36, 7-37, 7-38번지 ◦ 면적 : 431㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2014. 12. 4. (서울특별시 구로구고시 제2014-411호) ◦ 공원결정(변경) : 2016. 5. 19. (서울특별시 구로구고시 제2016-80호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 도로 37.41㎡ ◦ 휴양시설 : 파고라 1개소, 목재평상 2개소 평의자2개소 ◦ 관리시설 : 공원등 2개소, cctv 1개소 ◦ 녹지 및 기타 : 349.91㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 18.81%(법정 20% 이내)	조건부가결 ○ 주택과 인접한 공원경계 부분은 성장속도가 느린 중교목으로 식재하고, 공원안쪽에서 입구쪽으로 막힘이 없는 개방감을 유도하여 우범화 방지계획으로 검토 ○ 공원등은 비확산형(컷오프형)으로 변경하여 거주자 불편 해소 ○ 보행 형태(직각 보행하지 않음)를 고려한 내부 산책로 동선(포장)계획

심의(자문) 결과 및 내용

6. 마천4 재정비촉진구역 내 소공원2 조성계획결정(최초)

요청기관 :송파구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 마천동 327-7번지 일원 ◦ 면적 : 1,501.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2017. 2. 23 (서고 제2017-55호) < 주요 결정내역 > ◦ 기반시설(도로 및 광장) : 273.2㎡ ◦ 휴양시설 : 10.0㎡, 장의자 8개소 ◦ 관리시설 : 공원등(CCTV포함) 5개소 ◦ 녹지 및 기타 : 1,217.8㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 18.87% (법정 20% 이하) ◦ 건폐율 : 0.00% (법정 5% 이내)	조건부가결 ○ S자형 산책로가 25m 도로에 인접하는 부분은 디딤석을 설치하여 공원출입이 자유롭게 보완 ○ 도로에서 공원내부 산책 동선이 감시 될 수 있도록 배식 - 식재 종의 다양화와 적정한 밀도의 초화류 및 관목류를 식재하여 계절별 다양한 볼거리 제공 ○ 공원입구 광장(1,2)에 녹음수를 식재하여 그늘목 조성 검토 ○ 공원등은 빛공해 방지를 위해 비확산형(컷오프형)으로 도입

심의(자문) 결과 및 내용

7. 도봉구 가로수 기본계획 변경 및 도당로13길 바꿔심기

요청기관 : 도봉구

공원현황 및 결정내역

심의 결과 및 내용

<도당로13길일대 현황>

◦ 도로현황

- 구 간 : 시루봉로206 ~ 도당로79

- 규 모 : 길이 680m(양방향)

폭  14.0m(보도폭 1.0~2.0m)

- 관리구분 : 구 관리도로

- 가로유형 : 일반생활가로

◦ 가로수 현황

- 수종 및 수량 : 은행나무 45주

<기본계획 검토>

◦ 도봉구 가로수 조성․관리 계획(2011.07.)

- 장기계획 변경노선(계획수종 : 은행나무)

< 바꿔심기 계획 >

◦ 도당로13길 조성․관리 기본계획(계획수종) 변경

- 변경 전 : 은행나무

- 변경 후 : 중국단풍

◦ 가로수 바꿔심기 내용

- 기존수목

수 종	규 격	수 량	비 고
은행나무	R20~40	45주

- 바꿔심기 수목

수 종	규 격	수 량	비 고
중국단풍	R15	45주

◦ 가로수 바꿔심기 상정 사유

- 도당로 13길 일대 도로다이어트 시행으로 보도폭이 확장됨에 따라 가로수 이식(위치이동)이 불가피하나,

- 현재 가로수는 규격이 커서 이식 후 재식재가 어렵고 가로수 바꿔심기가 필요함

- 주변여건 및 경관을 고려하여 중국단풍 식재 결정

조건부가결

○ 도로 다이어트 조성되는 부분의 가로수는 규정에 맞도록 일정간격으로 식재

- 현재보다 가로수 추가 식재 할 수 있는지 검토

심의(자문) 결과 및 내용

8. 보국문로 가로수 바꿔심기 계획

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역

심의 결과 및 내용

<보국문로 노선현황 >

◦ 도로명 : 보국문로(정릉입구 교차로 ~ 북한산 국립공원 앞)

◦ 규  모 : 길이 약2.5km(양방향), 폭 약10m(보도폭 1.5~2.5m)

◦ 관리구분 및 가로 유형 : 시도로, 일반생활가로

<가로수 바꿔심기 계획 노선 현황>

◦ 위  치 : 정릉4동 주민센터 ~ 북한산 국립공원 앞

◦ 규  모 : 길이 약1.4km(양방향), 폭 약10m

(보도폭 1.5 ~ 2.5m)

◦ 현  황 : 은행 등 4종 168주(공분 1개소 미포함)

- 은행나무 73주, 왕벚나무 65주, 버즘나무 17주,

은단풍나무 13주, 결주(뿌리분) 1개소

<심의내용>

◦ 가로수 바꿔심기

- 변경 전 : 은행 등 4종 168주

- 변경 후 : 왕벚나무 169주

※ 기존 왕벚나무 65주 존치 및 신규식재

· 신규식재 규격 및 수량

수 종	규 격	수량	단위	비 고
왕벚나무	H4.0xB12	104	주

◦ 바꿔심기 사유

- 동일 노선에 구간별 가로수 수종 및 생육현황이 매우 상이하여 수종 통일이 필요

- 가로수 불량수목이 많고 상가 밀집지역으로 주민들의 수종교체 요구가 빈번히 발생

- 대형 가로수로 인해 보행폭이 협소하고, 뿌리 융기 등 보도 돌출로 인해 보행환경이 불량

- 정릉SOC생활권 중심사업 구간으로 여건변화에 따른 가로수 정비를 하여 도시기능 강화

< 기본계획 검토>

◦ 성북구 가로수 조성․관리 기본계획(2011.10.10.)

- 보국문로 : 단기변경노선(계획수종:왕벚나무)

※성북구 기본계획에 의거 왕벚나무로 교체식재

조건부가결

○ 가로수 보호판은 좁은 인도폭을 고려하여 정방향 보다는 장방향으로 설치하여 생육공간 확보