붙임 2		'20년도 공공시설 복구 단가

종 별	규격	단위	복구단가(원)	비고
가. 공통사항
(1) 떼	줄떼	㎡	9,378
	평떼	〃	15,042
(2) 석축	메쌓기(H=3m미만)	〃	167,742	인상
	(H=3m∼6m)	〃	250,526	인상
	찰쌓기(H=3m미만)	〃	195,285	인상
	(H=3m∼6m)	〃	279,975	인상
(3) 콘크리트	철근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘	㎥	178,265	인상
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	175,853	인상
	(σ28=210kg/㎠)-인력비빔	〃	476,212	인상
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	473,800	인상
	무근콘크리트(σ28=210kg/㎠)-레미콘	〃	170,585	인상
	(σ28=180kg/㎠)- 〃	〃	168,149	인상
	(σ28=135kg/㎠)- 〃	〃	161,625	인상
	(σ28=180kg/㎠)-인력비빔	〃	441,206	인상
	(σ28=135kg/㎠)- 〃	〃	434,681	인상
(4) 철근가공조립	보통	톤	1,837,284
(5) 거푸집	4회사용(수로,측구 등 비교적 간단한 구조)	㎡	31,855
(6) 견치블럭쌓기	스톤무늬견치	㎡	230,671	인상
(7) 돌망태옹벽	게비온 설치(1.0*1.0*2.0)	㎥	230,925
	게비온 설치(1.0*1.0*1.5)	〃	233,764
(8) 식생매트	침식방지 식생매트(18mm)	㎡	26,672
	침식방지 식생매트(25mm)	㎡	26,672
	친환경 PLA섬유 식생매트(ES-301)	㎡	21,885
	친환경 PLA섬유 식생매트(ES-302)	㎡	25,405
나. 도로 및 교량
(1) 도 로	확포장(비포장→2차선), 노폭=9m	m	6,547,465
	(2→4차선), 노폭=18.5m	〃	11,130,689
	신 설(2차선), 노폭=11m	〃	7,202,211
	(4차선), 노폭=18.5m	〃	12,718,450
(2) 시군도 및 농어촌도로	시군도	m	2,034,370
	농어촌도로	〃	961,057
- 일반도로	평지부 편측설치(B=3.0m)	m	431,749
	평지부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	610,441
	성토부 편측설치(B=3.0m)	〃	580,474
	성토부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	783,585
	절토부 편측설치(B=3.0m)	〃	642,628
	절토부 양측설치(B=1.5m x 2)	〃	884,585
- 제방도로	하천(B=3.0m)	〃	235,297
	방조제(B=3.0m)	〃	412,880
- 도로다이어트(도시지역)	편측(B=3.0m)	〃	349,616
*도로다이어트 : 기존도로의 차선조정 및 갓길포장	양측(B=1.5m x 2)	〃	567,155
(4) 교 량	Slab교(확대기초,교각6m)-2차선(10m)	〃	17,391,771	인상
	(파일.우물통기초,교각6m)- 〃	〃	19,090,827	인상
	Slab교(확대기초,교각6m)-4차선(19.5m)	〃	29,818,484	인상
	(파일.우물통기초,교각6m)- 〃	〃	31,955,453	인상
	P.CBeam교(확대기초,교각7m)-2차선(10m)	〃	16,997,893	인상
	(파일.우물통기초,교각7m)- 〃	〃	18,778,905	인상
	P.CBeam교(확대기초,교각7m)-4차선(19.5m)	〃	29,682,707	인상
	(파일.우물통기초,교각7m)- 〃	〃	33,541,972	인상
	P.CBox교(파일.우물,교각15m)-4차선(19.5m)	〃	33,541,972	인상
	Steel Box교(확대,교각10m)-4차선(19.5m)	〃	51,212,639	인상
	(파일.우물통기초,교각10m)- 〃	〃	54,085,986	인상
	강합성 및 SRC합성구조의 결합을 통한 경량구조의 장경간라멘교 제작 및 설치기술 (확대기초,B=6.9m,H=9.6m)	〃	15,663,612	인상
	벽체에 설치된 강재부와 단절점부에 설치된 프리플렉스거더를 볼트로 연결한 합성라멘교량제작기술(확대기초,B=5.0m,H=5.5m)	〃	10,147,444	인상
	홍수 시 개폐 가능한 회전형 인도교(확대기초,B=3.0m,H=1.2m)		14,815,506	인상
(5) 가설교량	재해복구용 H형강에 고강도 강판을 부착한 프리스트레스거더 가설교량 제작시공(B=8.0m, H=15.0m)	〃	11,527,102	인상
	재해복구용 H형강에 고강도 강판을 부착한 프리스트레스거더 가설교량 제작시공(B=8.0m, H=10.0m)	〃	11,168,555	인상
	소규모 하천용 접이식 임시가설 보도교(B=0.5m, H=1.0m, L=6.0m)	개소	5,642,665	인상
	소규모 하천용 접이식 임시가설 보도교(B=0.5m, H=1.0m, L=12.0m)	개소	30,243,243	인상
다. 도로시설물
(1) 토공	도로사태	㎥	10,213
	침식 및 유실	〃	25,386
(2) 포장공	아스콘포장 (B.B기층)	a	6,874,838
	콘크리트포장(T=28cm, 보조기층:32cm)	〃	6,186,177
(3) 구조물공	옹벽 : 중력식(H=2m)	m	479,077
	(H=3m)	〃	837,220
	(H=4m)	〃	1,302,747
	역 T형(H=4m)	〃	1,393,626
	(H=5m)	〃	2,005,789
	(H=6m)	〃	2,512,195
	(H=7m)	〃	3,502,441
	자생토낭 보강토옹벽(H=3m)	〃	1,101,045
	(H=5m)	〃	2,178,869
	암거:구 체(1.0 ×1.0m)	〃	1,089,528
	(1.5 ×1.5m)	〃	1,619,875
	(1.5 ×1.5m ×2련)	〃	2,373,319
	(1.5 ×2.0m)	〃	1,588,650
	(2.0 ×2.0m)	〃	2,298,668
	(2.0 ×2.0m ×2련)	〃	3,019,950
	(2.0 ×2.0m ×3련)	〃	4,066,491
	(2.5 ×2.5m)	〃	2,869,441
	(2.5 ×2.5m ×2련)	〃	3,911,213
	(3.0 ×3.0m)	〃	3,676,570
	(3.0 ×3.0m ×2련)	〃	4,939,216
	(3.5 ×3.5m ×2련)	〃	6,568,260
	날개벽(1.0 ×1.0m)	개소	1,732,216
	(1.5 ×1.5m)	〃	3,299,523
	(2.0 ×2.0m)	〃	5,237,760
	(2.5 ×2.5m)	〃	8,080,160
	(3.0 ×3.0m)	개소	12,000,850
	배수관:흄관(D= 600mm)	m	239,743
	(D= 800mm)	〃	380,461
	(D=1,000mm)	〃	578,510
	(D=1,200mm)	〃	807,829
(4) 배수구조물	측 구 L형 (B=50cm)	〃	46,155
	L형 (B=100cm)	〃	85,184
	L형측구 옹벽(B=45cm)	〃	158,932
	산마루 측구(H=45cm)	〃	160,474
(5) 부대시설	낙석 방지책(H=3m)	〃	202,479
	방 호 벽 (콘크리트)	〃	121,761
	가 드 레 일 (L=4m)	〃	85,243
	SA볼트를 이용한 방사형 낙석방지망	㎡	130,787
(6) 위험사면 조기예측기술	암반사면 내부에 설치된 AE센서를 이용한 사면계측(시스템 구축)	공	95,152,771	인상
	암반사면 내부에 설치된 AE센서를 이용한 사면계측(1공추가)	〃	13,235,761	인상
(7) 구조물 보강	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근 콘크리트구조물보강(T=1.2mm, B=50mm)	m	146,011	인상
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근 콘크리트구조물보강(T=1.4mm, B=50mm)	〃	155,257	인상
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근 콘크리트구조물보강(T=1.2mm, B=100mm)	〃	203,646	인상
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근 콘크리트구조물보강(T=1.4mm, B=100mm)	〃	218,438	인상
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근 콘크리트구조물보강(T=2.4mm, B=100mm)	〃	284,084	인상
	PEEL-PLYTYPE아라미드스트립부재사용철근 콘크리트구조물보강(T=5.0mm, B=100mm)	〃	372,568	인상
(8) 사면보강	클러치세트(WT)를 이용한 네일링 공법(토사천공)	〃	137,691	인상
	(리핑암천공)	〃	114,146	인상
	(연암천공)	〃	128,322	인상
라. 하천제방
(1) 하천제방축조	국가하천(축제+블록)	m	3,092,982	인상
	(축제+블럭+돌망태)	〃	3,593,735	인상
	(축제+블럭+사석)	〃	4,048,432
	지방하천-대규모(축제+블럭)	〃	2,299,737
	(축제+블럭+돌망태)	〃	2,498,209
	(축제+블럭+사석)	〃	2,759,724
	지방하천-중소규모(축제+블럭)	〃	1,363,336	인상
	(축제+블럭+돌망태)	〃	1,730,566	인상
	(축제+블럭+사석)	〃	1,933,832
(2) 하천제방 보강	교반날개 부착형 분사방식 차수보강용 심층교반고화 처리	㎡	134,953
	교반날개 부착형 프랜트 및 파일드리이브 설치·해체	식	12,923,046
마. 하천시설물
(1) 토공 및 호안공	성 토	㎥	11,682
	돌망태(8-95cm×45)	㎡	60,257	인상
	호안블럭(40×25×12)	〃	51,387
	돌붙임(공장35cm)	〃	126,789	인상
	(공장45cm)	㎡	171,498	인상
	상하철망 고정볼트 스톤매트리스(일반형)	〃	74,354
	사 석	㎥	102,800
	사다리꼴형상 블록 개비온 제작 및 시공		102,660
(2) 구조물공	배수문-구 체(1.5 ×1.5m)	m	1,317,460
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	37,153,728
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	9,126,927
	날개벽 ( 〃 )	〃	3,976,192
	배수문-구 체(1.8 ×1.8m)	m	1,577,987
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	45,646,735
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	11,342,557
	날개벽 (1.8 ×1.8m)	〃	5,021,786
	배수문-구 체(2.0 ×2.0m)	m	1,839,729
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	51,018,645
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	13,545,000	인하
	날개벽 ( 〃 )	〃	5,894,394
	배수문-구 체(2.0 ×2.0m) ×2련	m	3,113,738
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	100,527,928
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,059,082
	배수문-구 체(2.5 ×2.5m)	m	2,445,274	인상
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	68,551,927
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	18,030,858
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,788,526
	배수문-구 체(2.5 ×2.5m) ×2련	m	4,583,556
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	133,407,008
	날개벽 ( 〃 )	〃	6,788,526
	배수문-구 체(2.5 ×2.5m) ×3련	m	6,476,734
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	199,015,675
	날개벽 ( 〃 )	〃	11,799,302	인하
	배수문-구 체(3.0 ×3.0m)	m	3,422,049
	문 비 - 핀잭형(3.0 ×3.0m)	개소	73,409,920
	문 비 - 완전자동형( 〃 )	〃	21,804,277
	날개벽 ( 〃 )	〃	13,028,734	인하
	배수문-구 체(3.0 ×3.0m) ×2련	m	5,817,754
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	143,122,992
	날개벽 ( 〃 )	〃	14,687,006	인하
	배수문-구 체(3.0 ×3.0m) ×3련	m	7,969,848
	문 비 - 핀잭형( 〃 )	개소	213,589,649
	날개벽 ( 〃 )	〃	16,093,764
	권양대 : (2 ×2)m ×2련, H=6m기준	식	18,855,110
(3) 간이배수펌프시설	펌프일체형 수문 Ø500 - 구체 1.5×1.5, 28톤/분	〃	305,989,125
	〃 Ø600 - 구체 1.5×1.5, 36톤/분	〃	319,654,575
	〃 Ø700 - 구체 1.8×1.8, 50톤/분	〃	351,108,225
	〃 Ø800 - 구체 2.0×2.0, 70톤/분	〃	425,505,750
	〃 Ø900 - 구체 2.5×2.5, 90톤/분	〃	458,884,500
	〃 Ø1000 - 구체 2.5×2.5, 115톤/분	〃	519,015,125
	〃 Ø1200 - 구체 3.0×3.0, 150톤/분	〃	635,259,425
	저수위 운전 펌프수문(D1000 x 130톤/분)	〃	377,485,148
	저수위 운전 펌프수문(D1350 x 220톤/분)	〃	498,561,774
바. 상하수도시설
(1) 상수도시설	펌프모터: 20HP(양정 30~40m기준)	대	4,000,000
	30HP	〃	5,326,000
	40HP	〃	8,562,000
	50HP	〃	10,742,000
	75HP	〃	16,194,000
	100HP	〃	22,378,000
	150HP	〃	48,030,734
	200HP	〃	65,633,146
	250HP	〃	77,598,243
	송배수관 : 300mm - 강관 (토사구간)	m	383,128
	350mm	〃	410,636
	400mm	〃	493,935
	450mm	〃	541,417
	500mm	〃	596,697
	600mm	〃	709,552
	700mm	〃	835,577
	800mm	〃	1,061,597
	900mm	〃	1,209,191
	1,000mm	〃	1,440,768
	1,100mm	〃	1,661,057
	1,200mm	〃	1,922,001
	1,350mm	〃	2,252,596
	1,500mm	〃	2,728,269
	1,650mm	〃	3,190,751
	1,800mm	〃	3,595,984
	2,000mm	〃	4,268,528
	2,200mm	〃	5,135,933
	2,400mm	〃	6,054,114	인상
	100mm - 주철관	〃	102,394	인상
	150mm	〃	146,903
	200mm	〃	172,538
	250mm	〃	203,996
	300mm	〃	237,234
	350mm	〃	275,464
	400mm	〃	347,758
	450mm	〃	390,439
	500mm	〃	434,990
	600mm	〃	529,969
	700mm	m	751,499
	800mm	〃	955,952
	900mm	〃	1,150,667
	1,000mm	〃	1,361,766
	75mm - PE관	〃	27,017	인상
	100mm	〃	44,290	인상
	150mm	〃	93,009	인상
	200mm	〃	141,746	인상
	250mm	〃	178,697	인상
	300mm	〃	222,956
	350mm	〃	261,011
	400mm	〃	316,386	인상
(2) 하수도시설	측구(L 형, B=50cm)	〃	30,243
	(U 형, B=45cm)	〃	93,476
	(LU형, B=45cm)	〃	110,888
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	427,283
	콘크리트관(D=300mm) - 비포장구간	〃	512,740
	(D=350mm)	〃	546,464
	(D=400mm)	〃	580,188
	(D=450mm)	〃	602,525
	(D=500mm)	〃	624,861
	(D=600mm)	〃	705,821
	(D=700mm)	〃	782,918
	(D=800mm)	〃	854,676
	(D=900mm)	〃	945,775
	(D=1000mm)	〃	1,051,853
	(D=1100mm)	〃	1,188,358
	(D=1200mm)	〃	1,313,909
	(D=1350mm)	〃	1,519,849
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	425,894
	(D=300mm)	〃	452,583
	(D=350mm)	〃	470,204
	(D=400mm)	〃	491,534
	(D=450mm)	〃	518,430
	(D=500mm)	〃	597,873
	(D=600mm)	〃	694,217
	(D=700mm)	〃	808,768
	(D=800mm)	〃	939,559
	(D=900mm)	〃	1,042,769
	(D=1000mm)	〃	1,217,157
	(D=1100mm)	〃	1,326,594
	(D=1200mm)	〃	1,538,351
	(D=1350mm)	〃	1,848,868
	콘크리트관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	447,946
	콘크리트관(D=300mm) - 포장구간(아스팔트, 콘크리트)	〃	645,360
	(D=350mm)	〃	494,316
	(D=400mm)	〃	700,821
	(D=450mm)	〃	540,688
	(D=500mm)	〃	772,061
	(D=600mm)	〃	891,340
	(D=700mm)	〃	1,031,851
	(D=800mm)	〃	1,129,333
	(D=900mm)	〃	1,228,177
	(D=1000mm)	〃	1,342,056
	(D=1100mm)	〃	1,496,885
	(D=1200mm)	〃	1,630,215
	(D=1350mm)	〃	1,847,636
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 비포장	m	315,324
	강 관(D=300mm) - 비포장구간	〃	576,582	인상
	(D=350mm)	〃	409,922
	(D=400mm)	〃	674,434	인상
	(D=450mm)	〃	531,414
	(D=500mm)	〃	802,919
	(D=600mm)	〃	962,999
	(D=700mm)	〃	1,019,765
	(D=800mm)	〃	1,236,079
	(D=900mm)	〃	1,481,775
	(D=1000mm)	〃	1,698,550
	(D=1100mm)	〃	1,954,132
	(D=1200mm)	〃	2,192,626
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	448,873
	(D=300mm)	〃	499,880
	(D=350mm)	〃	552,744
	(D=400mm)	〃	623,228
	(D=450mm)	〃	685,366
	(D=500mm)	〃	750,286
	(D=600mm)	〃	878,270
	(D=700mm)	〃	1,025,481
	(D=800mm)	〃	1,215,181
	(D=900mm)	〃	1,450,703
	(D=1000mm)	〃	1,674,311
	(D=1100mm)	〃	1,895,170
	(D=1200mm)	〃	2,144,438
	강 관(D=250mm) - 토피 2m기준, 콘크리트	m	468,349
	강 관(D=300mm) - 포장구간(아스팔트, 콘크리트)	〃	796,529	인상
	(D=350mm)	〃	573,148
	(D=400mm)	〃	915,430
	(D=450mm)	〃	708,552
	(D=500mm)	〃	1,051,231
	(D=600mm)	〃	1,124,735	인상
	(D=700mm)	〃	1,265,877
	(D=800mm)	〃	1,497,642
	(D=900mm)	〃	1,781,278
	(D=1000mm)	〃	2,038,917
	(D=1100mm)	〃	2,316,482
	(D=1200mm)	〃	2,557,571
	플라스틱관(D=200mm) - 비포장구간	m	388,610	인상
	(D=300mm)	〃	428,088	인상
	(D=350mm)	〃	319,646
	(D=400mm)	〃	529,887
	(D=450mm)	〃	435,799
	(D=500mm)	〃	632,179
	(D=600mm)	〃	759,048
	(D=700mm)	〃	877,556
	(D=800mm)	〃	1,030,780
	(D=900mm)	〃	1,120,780
	(D=1000mm)	〃	1,252,157
	(D=1200mm)	〃	1,519,329
	플라스틱관(D=250mm) - 토피 2m기준, 아스팔트	m	399,783
	(D=300mm)	〃	437,600
	(D=350mm)	〃	482,621
	(D=400mm)	〃	558,255
	(D=450mm)	〃	610,479
	(D=500mm)	〃	705,022
	(D=600mm)	〃	821,175
	(D=700mm)	〃	928,883
	(D=800mm)	〃	1,104,160
	(D=900mm)	〃	1,258,974
	(D=1000mm)	〃	1,486,746
	(D=1200mm)	〃	1,864,883
	플라스틱관(D=200mm) - 포장구간(아스팔트, 콘크리트)	m	601,530	인상
	(D=300mm)	〃	648,042	인상
	(D=350mm)	〃	515,156
	(D=400mm)	〃	737,471	인상
	(D=450mm)	〃	644,168
	(D=500mm)	〃	890,414
	(D=600mm)	〃	1,032,923
	(D=700mm)	〃	1,176,504
	(D=800mm)	〃	1,306,776
	(D=900mm)	〃	1,404,410
	(D=1000mm)	〃	1,543,875
	(D=1200mm)	〃	1,837,197
	사각형거(BOX)1련(H1.0xW1.0) - 비포장구간(2련박스는 동일규격의 1.5배)	m	1,589,528
	(H1.0xW1.2)	〃	1,736,547
	(H1.2xW1.2)	〃	1,760,454
	(H1.0xW1.5)	〃	1,829,508
	(H1.5xW1.5)	〃	1,959,864
	(H1.5xW1.8)	〃	2,185,429
	(H1.8xW1.8)	〃	2,356,642
	(H1.5xW2.0)	〃	2,377,906
	(H2.0xW2.0)	〃	2,787,660
	(H1.5xW2.5)	〃	3,018,617
	(H2.0xW2.5)	〃	3,322,473
	(H2.5xW2.5)	〃	3,897,337
	(H1.5xW3.0)	〃	3,557,937
	(H2.0xW3.0)	〃	3,981,269
	(H2.5xW3.0)	〃	4,644,215
	(H3.0xW3.0)	〃	4,931,653
	사각형거(BOX)1련(H1.0xW1.0) - 포장구간(2련박스는 동일규격의 1.5배)	m	1,809,360
	(H1.0xW1.2)	〃	1,956,379
	(H1.2xW1.2)	〃	1,980,287
	(H1.0xW1.5)	〃	2,095,096
	(H1.5xW1.5)	〃	2,225,452
	(H1.5xW1.8)	〃	2,451,017
	(H1.8xW1.8)	〃	2,622,230
	(H1.5xW2.0)	〃	2,643,495
	(H2.0xW2.0)	〃	3,053,248
	(H1.5xW2.5)	〃	3,420,465
	(H2.0xW2.5)	〃	3,724,320
	(H2.5xW2.5)	〃	4,299,183
	(H1.5xW3.0)	〃	3,959,783
	(H2.0xW3.0)	〃	4,383,116
	(H2.5xW3.0)	〃	5,046,062
	(H3.0xW3.0)	〃	5,333,500
	압송주철관(D=80mm) - 비포장구간	m	80,129
	(D=100mm)	〃	90,262
	(D=150mm)	〃	122,541
	(D=200mm)	〃	151,037
	(D=300mm)	〃	218,053
	(D=400mm)	〃	305,095
	(D=500mm)	〃	397,215
	(D=600mm)	〃	493,594
	(D=700mm)	〃	621,412
	(D=800mm)	〃	753,889
	압송주철관(D=80mm) - 포장구간(아스팔트,콘크리트)	m	252,469	인상
	(D=100mm)	〃	263,867	인상
	(D=150mm)	〃	298,958	인상
	(D=200mm)	〃	330,717	인상
	(D=300mm)	〃	403,190	인상
	(D=400mm)	〃	494,463	인상
	(D=500mm)	〃	591,677
	(D=600mm)	〃	696,602
	(D=700mm)	〃	832,948
	(D=800mm)	〃	973,910
	맨홀 (H=2.0m, D=1.2m)	개소	968,836
	(H=2.0m, D=1.5m)	〃	1,399,999
(3) 우수저류조	세라믹 코팅 리브강관을 이용한 우수저류조 제조(3,000ton-펌프제외)	ton	372,175
	샌드위치 Hajf PC WALL 구조 빗물저류조(8,500ton-펌프제외)	ton	286,591
	PE블럭 모듈형 빗물저류조(4,500ton-펌프제외)	ton	384,299
	파형강관을 이용한 우수저류조(2,200ton-펌프제외)	ton	398,833
	허니컴셀 노면우수저류 및 침투시설	㎡	111,312
사. 국립공원시설
	국립공원 탐방로(B=1.5m)	km	456,348,100
아. 농업시설(수리)
(1) 저수지	성 토	㎥	15,260
	중심점토	〃	15,389
	돌 붙 임(메붙임)	㎡	183,546	인상
	준설	㎥	11,975
(2) 용배수로	토공수로	㎥	24,267	인상
(3) 방조제	성 토	㎥	30,020	인상
(4) 구조물공	개 거(0.5×0.5m)	m	251,850	인상
	(0.6×0.6m)	〃	299,036	인상
	(0.8×0.8m)	〃	373,967	인상
	(1.0×1.0m)	〃	460,205	인상
	유공관 (D= 600mm)	〃	1,006,382	인상
	(D= 800mm)	〃	1,190,953
	(D= 900mm)	m	1,346,110
	(D=1,000mm)	m	1,519,637
- 배수갑문	구체 L=20m(1.5×1.5m)-날개벽포함	개소	54,737,894	인상
	(1.8×1.8m)- 〃	〃	78,412,588	인상
	(2.1×2.1m)- 〃	〃	107,181,701	인상
	자동문비 (1.5×1.5m)	〃	2,876,906	인하
	(1.8×1.8m)	〃	3,070,099
	(2.1×2.1m)	〃	4,130,612	인하
	비상문비 (1.5×1.5m)	〃	10,077,339
	(1.8×1.8m)	〃	14,064,447
	(2.1×2.1m)	〃	16,055,934
- 취입보	언 체(H=0.8m)	m	2,138,376	인상
	(H=1.0m)	〃	2,149,443	인상
	(H=1.5m)	〃	2,799,695	인상
	취입수문(0.6×0.6m) - 문비포함	개소	4,536,131
자. 항만어항시설
(1) 사석운반투하	0.015∼0.03㎥급(육상수상)	㎥	44,435
	0.015∼0.03㎥급(육상수중)	〃	59,643
	0.015∼0.02㎥급(해상수상)	〃	64,313
	0.015∼0.03㎥급(해상수중)	〃	60,810
	0.2∼0.5㎥급(육상수상)	〃	54,952
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	70,171
	0.2∼0.5㎥급(해상수상)	〃	91,215
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	105,267
	0.6∼1.0㎥급(육상수상)	〃	56,130
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	㎥	72,506
	0.6∼1.0㎥급(해상수상)	〃	95,906
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	107,590
(2) 피복석고르기	0.2∼1.0㎥급(육상수상)	㎡	49,115
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	125,144
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	139,174
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	146,199
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	208,187
(3) 속고르기	0.015∼0.03㎥급(수상)	〃	21,045
	0.015∼0.03㎥급(수중)	〃	60,810
	0.2∼1.0㎥급(수상)	〃	45,613
	0.2∼0.5㎥급(육상수중)	〃	112,282
	0.2∼0.5㎥급(해상수중)	〃	123,966
	0.6∼1.0㎥급(육상수중)	〃	128,656
	0.6∼1.0㎥급(해상수중)	〃	184,798
(4) T.T.P	제작운반거치 (4 톤급) - 수상	개	462,488	인상
	〃 (5 톤급) - 〃	〃	560,656	인상
	〃 (6.3 톤급) - 〃	〃	699,049	인상
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	832,709	인상
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,016,060	인상
	〃 (12.5 톤급) - 〃	〃	1,253,813	인상
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,502,212	인상
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	1,818,021	인상
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,209,547	인상
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,682,680	인상
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,298,950	인상
	〃 (50 톤급) - 〃	〃	3,938,865	인상
	〃 (64 톤급) - 〃	〃	4,885,143	인상
	제작운반거치 (4 톤급) - 수중	개	626,896	인상
	〃 (5 톤급) - 〃	〃	741,634	인상
	〃 (6.3 톤급) - 〃	〃	910,787	인상
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	1,040,905	인상
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,301,131	인상
	〃 (12.5 톤급) - 〃	〃	1,655,974	인상
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,904,384	인상
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	2,223,746	인상
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,648,380	인상
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	3,141,626	인상
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,795,738	인상
	〃 (50 톤급) - 〃	〃	4,471,145	인상
	〃 (64 톤급) - 〃	〃	5,509,678	인상
	제작운반거치 (6.3톤급) - 수중 - 미끄럼방지용 평탄면과 와이어로프 연결용 관통홀이 설치된 테트라포드	〃	865,613
	〃 (8 톤급) - 〃	〃	989,278
	〃 (10 톤급) - 〃	〃	1,236,597
	〃 (12.5 톤급) - 〃	〃	1,573,840
	〃 (16 톤급) - 〃	〃	1,809,929
	〃 (20 톤급) - 〃	〃	2,113,450
	〃 (25 톤급) - 〃	〃	2,517,023
	〃 (32 톤급) - 〃	〃	2,985,805
	〃 (40 톤급) - 〃	〃	3,607,475
차. 학교시설
(1) 담 장	벽돌담장	㎡	313,845
	블럭담장	〃	163,209
	철망휀스	〃	152,912
카. 산림시설
	산 사 태	ha	152,862,400	인상
	야계사방	km	297,167,000
	사 방 댐(L > 50m)	개소	361,601,000
	(L : 40m ~ 50m)	개소	298,769,310
	(L : 30m ~ 40m)	개소	267,388,410
	(L : 20 ~ 30m)	개소	251,734,500
	(L < 20m)	개소	220,217,880
	임 도(B=4m)	km	209,111,836
	자연휴양림시설물 - 숲속의집	㎡	1,512,000
	- 화 장 실	〃	1,026,000
	수목원시설 - 묘포장	㎡	5,087
	- 유리온실	〃	104,000
	- 초 본 원	〃	173
	- 교관목원	〃	1,560
	- 생태관찰로	km	163,148,700
	- 휴게실	㎡	1,907,751
	- 화장실	〃	1,333,800
	가로수(활엽수류,왕벚나무 흉고직경 8㎝) - 14cm미만 적용	본	230,673
	가로수(활엽수류,왕벚나무 흉고직경 15㎝) - 15cm이상 적용	〃	736,937
	가로수(침엽수류,소나무 흉고직경 8㎝) - 14cm미만 적용	〃	277,673
	가로수(침엽수류,소나무 흉고직경 15㎝) - 15cm이상 적용	〃	645,937
타. 철도시설
	궤도유실(단선)	m	499,320
	둑 유 실	㎥	199,950	인상
	노반침하	〃	98,235	인상
	깍기비탈붕괴(토사)	〃	106,995	인상
	(암석)	〃	215,760	인상
	궤도매몰(단선)	〃	126,285	인상
	도상유실	〃	455,200	인상
	교대, 교각도괴(H=8m, B=12m)(단선)	기	89,104,010
	교대 및 교각도괴(복선) (H=11.0m)	〃	264,078,750
파. 소규모시설
(1) 농로	토공	㎥	13,185	인상
	콘크리트포장(T=20cm)	a	4,453,670
(2) 소교량	상부(Slab) : B=3m, H=3m	m	2,151,710
	H=5m	〃	2,314,820
	B=4m, H=3m	〃	2,700,100
	상부(Slab) : B=4m, H=5m	〃	2,924,390
	B=5m, H=3m	〃	3,095,020
	H=5m	〃	3,542,540
	B=6m, H=3m	〃	3,875,220
	H=5m	〃	4,166,060
	하부(교대) : B=3m, H=3m	기	3,660,590
	H=5m	〃	4,840,010
	B=4m, H=3m	〃	4,844,300
	H=5m	〃	6,427,240
	B=5m, H=3m	〃	6,055,920
	H=5m	〃	7,973,690
	B=6m, H=3m	〃	7,140,890
	H=5m	〃	9,574,860
	하부(교각) : B=3m, H=3m	기	2,031,510
	H=5m	〃	3,158,350
	B=4m, H=3m	〃	3,023,120
	H=5m	〃	4,409,670
	B=5m, H=3m	〃	3,758,250
	H=5m	〃	5,479,620
	B=6m, H=3m	〃	4,448,300
	H=5m	〃	6,548,500
	세월교: B=5m, Φ 600mm	m	1,187,990
	Φ 800mm	〃	1,690,240
	Φ1,000mm	〃	2,070,150
하. 소하천
(1)소하천정비	소하천정비	m	1,167,654
(2) 기존구조물철거	석축헐기(찰쌓기)/기계깨기 및 집토	㎡	14,652	인상
	석축헐기(메쌓기)/기계깨기 및 집토	㎡	11,406	인상
	호안블럭 헐기	㎡	1,898	인하
	돌망태 헐기	㎡	3,065	인하
(3)토목용섬유부설	필터매트부설/하천호안용(350g/㎡)	㎡	2,198
	필터매트부설/하천호안용(500g/㎡)	㎡	3,998
(4) 비탈면보호공	씨앗뿜어붙이기(Seed spray)/성토면	㎡	2,177
	거적덮기	㎡	2,903
(5)호안시공	블록붙임/장방형(400×250×120mm)	㎡	38,312
	블록붙임/환경블록(400×400×120mm)	㎡	41,428	인상
	식생블록 쌓기	㎡	66,593
	식생매트 붙임	㎡	18,590
	자연석 쌓기(300×400×500)	㎡	126,198
	(500×700×800)	〃	153,648
거. 군 시 설
(1) 병영건물	통합막사(철근콘크리트조, 3,300㎡)	㎡	1,463,447
	( 〃 ,1,650㎡)	〃	1,630,546
	( 〃 , 660㎡)	〃	1,797,645
	취사식당(철근콘크리트조, 363㎡)	〃	1,759,329
	목 욕 탕(철근콘크리트조, 165㎡)	〃	2,035,512
	창 고(철근콘크리트조, 297㎡)	〃	1,363,308
	체 육 관(철근콘크리트조, 165㎡)	〃	1,747,206
	화장실(조적 스라브조, 24㎡)	〃	1,475,914
(2) 기타시설	탄 약 고(이그루대형, 208㎡)	〃	1,629,217
	(소 형, 50㎥)	〃	1,173,079
	무 기 고(반지하형, 66㎥)	〃	1,078,545
	정 비 고(철근콘크리트조-차량, 119㎡)	〃	1,548,971
	검 문 소(철근콘크리트조, 66㎡)	〃	1,099,991
	위병및면회시설(철근콘크리트조, 100㎡)	〃	1,161,806
	고가초소(철근콘크리트조, 12㎡)	〃	992,759
	울 타 리(블록담장, 6〃×13단)	m	192,993
	(철책울타리 Y형, 3.3 ×3m)	〃	242,197
	(쇠고리철조망, 2.65 ×3m)	〃	142,539
	(철조망, 2.65 ×3m)	〃	45,406
	심 정(150m, 100톤/일)	개소	111,399,300
너. 문화재시설
(1) 건물보수	다포계(해체보수,부식재교체,단청)	㎡	11,103,107	인상
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	5,773,614	인상
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	3,388,507	인상
	익공계(해체보수,부식재교체)	〃	6,251,940	인상
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	4,809,190	인상
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,875,581	인상
	민가등 일반와가(해체보수,고색가칠)	〃	3,895,817	인상
	〃 (도리이상 해체보수)	〃	1,947,903	인상
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,561,689	인상
(2) 건물신축	다포계(한식목조, 단청)	〃	12,808,903	인상
	익공계(한식목조, 단청)	〃	8,260,502	인상
	민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠)	〃	4,320,905	인상
	누각, 정자(한식목조, 고색가칠)	〃	9,026,780	인상
	보호각(한식목조, 고색가칠)	〃	7,291,924	인상
	전시관(절충식기와)	〃	7,718,328	인상
	일각문, 협문	〃	9,228,412	인상
	사주문	〃	5,015,436	인상
	초가집	〃	2,853,926	인상
(3) 기타시설
- 기단, 계단	신설(막돌 시공)	㎡	361,290
	〃 (장대석시공)	〃	1,528,989
	보수(막돌 시공)	〃	281,482
	〃 (장대석시공)	〃	1,070,290
- 담장	신설(막돌 담장)	m	857,462
	〃 (사고석담장)	〃	4,455,901
	〃 (토 담)	〃	636,552
	〃 (돌 담)	〃	642,916
	보수(막돌 담장)	〃	600,220
	〃 (사고석담장)	〃	3,119,126
	〃 (토 담)	〃	572,894
	〃 (돌 담)	〃	450,042
- 배수로	신설 (자 연 석)	〃	381,929
	〃 (장 대 석)	〃	1,298,571
	〃 (흄관 매설)	〃	189,691
	보수(자 연 석)	〃	267,350
	〃 (장 대 석)	〃	649,279
	〃 (흄관 보수)	〃	132,781
- 성곽	재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m)	〃	8,986,699
	보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m)	〃	4,430,435
- 석축	신설(자연석, h=2m)	〃	930,966
	보수(자연석, h=2m)	〃	489,772
- 공공건축물	균열보수(철근콘크리트)	m	24,170
	도장(내외벽)	㎡	6,369
	흡음택스(철거 및 재설치)	개	11,681
	계단(철거 및 재설치)	㎡	577,917
	조적벽(철거 및 재설치)	㎡	125,672
	벽체타일(철거 및 재설치)	㎡	80,952
더. 임시주거 시설
(1) 임시주거용 조립주택	임시주거용 조립주택 제작·설치	동	35,000,000	신규