코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	차고 매연배출저감장치 운영에 따른 소방차량 점검 매뉴얼 변경(안내)

1. 관련근거

가. 소방행정과-4530(2020.05.13.)호「현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획」

나. 소방행정과-13616(2019.5.24.)호 「현장 소방공무원 일과운영 효율화 방안 알림」

2.「현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치」와 관련, 차고 매연을 정화·배출함으로서 소방공무원 호흡 건강보호 및 미세먼지 저감 등 대기환경 개선을 위한 소방차량 교대점검 매뉴얼을 다음과 같이 변경하니, 현장대응단에서는 이행에 만전을 기해주시기 바랍니다.

	< 소방차량 점검 변경 개요 >
□ ④-1-1(시동 전 점검) : 외관, 배선체결, 타이어 상태 점검- 차고 내(매연배출저감장치 장착) □ ④-1-2(시동 중 점검) : 제동장치, 펌프성능 등 점검- 차고 외 (매연배출저감장치 탈착) □ ④-1-3(정지 후 점검) : 누유·누수 점검시- 차고 내(매연배출저감장치 장착)

가. 교대점검 시간 : 08:40~09:00, 17:40~18:00(20분)  *공동근무시간

나. 교대점검 표준매뉴얼(요약)

① 집합 및 정렬		② 개인건강 확인·관리		③ 개인보호 장비점검		④ 장비점검			⑤ 점검결과 보고 및 해산 〈가급적 자제〉
						소방 차량	적재 장비

3. 행정사항

가. (현장대응단) 운전요원은 주·야 교대점검 시 ④-1-2(시동 중 점검)단계에 차고 외 점검 소요시간 최소화 및 매연배출저감장치를 적극 활용

나. (각 119안전센터) 운전요원은 별도지시가 있을 때 까지 기 시행중인 교대점검 표준 매뉴얼(④ 장비점검) 준수

붙임 외근근무 교대점검 표준 매뉴얼 1부.  끝.

담당자	박수영		1팀장	이승한		119안전센터장	07/07 구연창
협조자
시행	수락119안전센터-2290	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 동일로 1694 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-939-6119	/		/	대시민공개