서울교통공사 철도안전관리체계 변경 전·후 대비표 및 해설서

□ 유지관리체계 프로그램

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

12.5.2 유지관리 결과의 활용

가. 적용대상 및 계획

1) ~2) (생략)

3) 적용계획

가) (생략)

나) 기술분야 RAMS 적용계획은 5~8호선은 “5678 서울도시철도

기술분야 유지관리 RAMS 적용 환경 구축 및 운영을 위한

마스터플랜 추진(안), 기술연구소-3489호(2014.09.16.)”을

따르며, 1~8호선 설비에 확대 적용한다.

나. 공사의 중장기계획에 의거 RAMS 도입시 관리조직은 다음과

같이 구성한다.

1) 1~8호선

가) 총괄승인자 : 차량/기술본부장

나) 총괄책임자 : 주관부서장

다) 총괄관리자 : 주관부서팀장(차량분야)

라) 현업책임자 : 현업부서장

마) 총괄담당자 : 주관부서담당

바) (신설)

사) 현업담당자 : 현업운영담당

아) (신설)

자) (신설)

다. RAMS 분석 및 활용방안

1) ~4) (생략)

5) RAMS 활용방안

가) (생략)

나) 기술

공사는 고장유형, 고장영향, 운용자료 등 RAMS 구성요소 분석

을 통해 분야별 지표를 설정하고 개선이 필요한 부분을 도출,

합리적인 대책을 수립하여 철도시설에 대한 조치계획을 수립하

여 시행한다.

라. RAMS 관리

1) (생략)

2) 기술분야

공사는 고장유형, 고장영향, 운용자료 등 RAMS 구성요소 분석     을 통해 분야별 지표를 설정하고 개선이 필요한 부분을 도출,      합리적인 대책을 수립하여 철도시설에 대한 조치계획을 수립하     여 시행한다.

마. RAMS 운영절차

1) ~2) (생략)

3) 신설

12.5.2 유지관리 결과의 활용

가. 적용대상 및 계획

1) ~2) (현행과 같음)

3) 적용계획

가) (현행과 같음)

나) 기술분야 RAMS 적용 계획은 기술분야 RAMS 운영 예규에

의거, 연차별 추진계획에 따라 적용한다.

1단계 (2019년)	⇒	2단계 (2020 ~ 2021년)	⇒	3단계(2022년 이후)
- 적용대상분야 데이터 수집		- RAMS 목표값 설정 - RAMS 목표값 평가		- 개선계획 수립 및 분석 - 대상 확대

나. 공사의 중장기계획에 의거 RAMS 도입시 관리조직은 다음과

같이 구성한다.

1) 1~8호선

가) 총괄승인자 : 차량/기술본부장

나) 총괄책임자 : 주관부서장

다) 총괄관리자 : 주관부서팀장(차량분야), 주관부서 RAMS

담당부장(기술)

라) 현업책임자 : 현업부서장

마) 총괄담당자 : 주관부서담당

바) 현업관리자 : 현업부서 RAMS 담당 PL, 팀장(기술)

사) 현업담당자 : 현업운영담당자(차량), 현업부서 RAMS담당

직원(기술)

아) 현업분임관리자 : 분야별 관리소 소장(기술)

자) 현업분임담당자 : 분야별 관리소 RAMS 담당직원(기술)

다. RAMS 분석 및 활용방안

1) ~4) (현행과 같음)

5) RAMS 활용방안

가) (현행과 같음)

나) 기술

(1) RAMS 적용대상 장치의 신뢰성 분석(분석주기: 6개월,

필요시)

(2) RAMS 분석 및 활용결과는 유지관리 기준인 정비방법 등

정비정책 수립 시 활용하고, 향후 노후 시스템 개량 또는

신규 시스템 도입시 발주사양 기준으로 활용한다.

(3) 고장모드영향 및 치명도분석(FMECA), 결함나무분석(FTA),

고장보고, 분석 및 교정조치 시스템(FRACAS) 절차는

주요 시스템의 기능적 중요성 등 분석에 활용하도록 관리

한다.

라. RAMS 관리

1) (현행과 같음)

2) 기술분야

가) RAMS 관리조직 및 역할

기술분야는 「기술분야 RAMS 운영예규」 제9조(RAMS 관리

조직 및 역할)에 따른다.

나) 시스템 계층구조

「기술분야 RAMS 운영예규」 제5조(시스템 계층구조)에

따른다.

다) RAMS 데이터 관리

「기술분야 RAMS 운영예규」 제7조(RAMS 데이터 체계 및

분류기준)에 따른다.

라) RAMS 관리를 위한 세부내용은  「기술분야 RAMS 운영예

규」에 따른다.

마. RAMS 운영절차

1) ~2) (현행과 같음)

3) 기술분야

가) 기술분야 RAMS 운영절차는 다음과 같으며 세부절차는 공사

의 「기술분야 RAMS 운영예규」에 의한다.

○  기술분야 RAMS

운영예규 제정에 따른

변경

○  기술분야 RAMS

운영예규 제정에 따른

변경

○  기술분야 RAMS

운영예규 제정에 따른

변경

12.5.2-2

12.5.2-2

12.5.2-2

12.5.2-4

12.5.2-8

12.6.2 설비 및 장비의 관리

가. (생략)

나. 설비 및 장비의 검수 종류

각 현업부서장은 설비 및 장비 검수를 위한 종류와 주기를 정하여 수립, 시행 하여야 하며 분야별 검수 종류는 다음과 같다.

1) 차량분야

가) 1~8호선 : 일일점검, 기능점검, 정기검사(월간검사,

연간검사), 임시검사, 법정검사

나) (생략)

검사 종별		대상 기계장비	검사주기	방법	검 사 내 용
일일점검		기계장비 전체	1회/일	자체	기계장비의 외관 및 작동상태 확인
기능점검		기계장비 전체	사용전,후	외주 자체	기계장비의 외관 및 작동상태 확인
정기 검사	월간 검사	기계장비 전체	1회/월		장비각부 청소, 작동상태, 급유 및 기능 확인
	1년 검사	일반장비	제외		주요부품 분해정비, 장비기능 최적화
		중요장비	1회/년
		법정장비
임시검사		기계장비 전체	발생시	외주 자체	장비의 돌발고장 발생, 신설, 이설, 개량 시 검사
법정검사		압력용기, 건조기, 전단기, 고소작업대, 국소배기장치	1회/2년	외주	안전검사
		지게차(디젤)	1회/2년 1년/1회		정기검사
		자동도장설비	1회/6개월	외주	대기 배출시설 대기측정 시료 검사
		천장주행크레인, 호이스트	1회/2년		안전검사

12.6.2 설비 및 장비의 관리

가. (현행과 같음)

나. 설비 및 장비의 검수 종류

각 현업부서장은 설비 및 장비 검수를 위한 종류와 주기를 정하여 수립, 시행 하여야 하며 분야별 검수 종류는 다음과 같다.

1) 차량분야

가) 1~8호선 : 일일점검, 정기검사(월간검사, 연간검사),

임시검사, 법정검사

나) (현행과 같음)

검사 종별		대상 기계장비	검사주기	방법	검 사 내 용
일일점검		기계장비 전체	1회/일	자체	기계장비의 외관 , 작동상태 및 기능 확인
정기 검사	월간 검사	기계장비 전체	1회/월	외주 자체	장비각부 청소, 작동상태, 급유 및 기능 확인
	1년 검사	중요장비	1회/년		주요부품 분해정비, 장비기능 최적화
		법정장비
임시검사		기계장비 전체	발생시		장비의 돌발고장 발생, 신설, 이설, 개량 시 검사
법정검사		압력용기, 건조기, 전단기, 고소작업대, 국소배기장치 크레인( 호이스트) 화물승강기	1회/2년 1회/1년 1회/6개월	외주	안전검사
		지게차(디젤)	1회/2년 1회/1년		정기검사
		도장기	1회/6개월		대기 배출시설 대기측정 시료 검사

○관리규정상의 검사종류 와 일치

○관리규정상의 장비 관리구분 기준 적용

- 1~8호선 장비 관리 구분

기준 통합, 표준화, 문구수정

ex) ① 중요장비

별표2, 별표3 → 별표2

②  법정장비

별표5, 별표6 → 별표3

12.6.2-1