건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D32-8블럭 건축계획

▣ 협의의견

<건축분야>

○ 피난계단 2개소의 출입구 간격 확인하시기 바랍니다.

○ 지상5,6층은 부대시설의 세부용도 표기하시기 바랍니다.

○ 지하주차장 경사로의 차량진출입 동선과 홀출입구 공간이 겹쳐지므로       위험해 보입니다.

<조경분야>

○ 대상지 북,동,서쪽 모두 인접 건축물 음영으로 일조에 불리하므로       계획된 수종이 생육 가능한지 검토가 필요합니다.

○ 지상1층, 지상7층, 옥상층에 계획된 수종이 생육 가능하도록 토심       확보하시기 바랍니다.

○ 편리한 유지관리를 위해 관수시스템을 계획하시기 바랍니다.

<교통분야>

○ 주차장 진출입구(지상부)

- 진출입구 횡당보행로는 보도와 재질은 구분하되 단차없게 설치           검토하시기 바랍니다.

- 주차출입구 및 램프 폭 최소 6m이상 확보하시기 바랍니다.

- 진출입구 입구에 경보등, 도로반사경 설치하시기 바랍니다.

○ 주차램프 제원(폭, 경사도, 높이 등) 주차통로 폭원 등 기준에 부합       되게 설치하고 도면에 표기(램프곡선부 회전반경 6m이상)하시기 바랍니다.

○ 지상1층 평면도에 전면 18m도로 횡단면도 제시, 유효보도 폭원        최소 2m이상 확보하시기 바랍니다.