겨울철대비 상수도시설물 점검결과

□ 점검대상

○ 배수지(조절지 포함)개소 (지역 7개소, 1차 2개소, 2차 -개소)

○ 가압시설 : 31개소 (가압장 7개소, 증압장 24개소)

○ 현수관로 : 3개소 1.882㎞ (한강 1개소 1.547㎞, 일반 2개소 0.335㎞)

○ 공 동 구 : 1개소 4.13㎞

○ 지하철 공사장 : 4개소

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 10. 26.(월) ~ 11. 20.(금)

○ 점검자 : 김재영외 16명(본부 합동점검반 포함 3명)

○ 주요점검사항

- 구조물 균열, 주변 옹벽 등 사면 안정상태, 누수 등 이상징후

- 현수관 보온상태 및 누수여부 확인

- 공사장 주변 배수처리 및 타시설물 설치 안전 유무

□ 점검결과

○ 적출건수 : 7건(조치완료 7건)

- 배수지 7건(삼성배수지 1, 양재조절지 3, 우면산조절지 2, 내곡배수지 1건)

○ 적출내용 및 조치사항

- 삼성배수지 일부 사면 붕괴 보수 : 11월 조치 완료

- 양재조절지 목재데크 파손 철거 : 11월 조치 완료

- 양재조절지 계단파손 보수 : 11월 조치완료

- 양재조절지 수목제거(관사 뒤편) : 11월 조치완료

- 우면산조절지 건물 일부 파손(2군데) : 11월 조치완료

- 내곡배수지입구 콘크리트 파손 보수 : 11월 조치 완료

□ 향후 계획

○ 겨울철 대비 시설물 점검 및 보수에 만전을 기하고자 합니다

붙임 : 적출사항 정부 전․후 사진대지

적출사항 정비 전․후 사진대지

양재배수지 목재데크 파손		완료 내용
양재배수지 계단 파손		완료 내용
양재배수지 수목제거(관사 뒷편)		완료 내용
우면산조절지 건물 일부 파손(2개소)		완료 내용
내곡배수지입구 콘크리트 파손		완료 내용

삼성배수지 사면 일부 붕괴	좌동 : 복구 완료 전경.