				★ ◎
문서번호	조경사업부-3905			부 원			부원				조경사업부장			마곡위례사업처장
보존기간	영구																12/03
				장민호			이은규				류종호			남시명
결재일자	2020.12.03
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상아님
위례 택지개발사업 조경공사(3공구) 및 위례지구 A1-5,12BL 공동주택 건설공사
보도블록 선정위원회 개최보고
		서울주택도시공사
(도시공간사업본부 마곡위례사업처 조경사업부)

보도블록 선정위원회 개최

우리공사에서 시행하는 「위례 택지개발사업 조경공사(3공구)」, 「위례택지개발지구 A1-5BL 공동주택 건설공사」, 「위례택지개발지구 A1-12BL 공동주택 건설공사」와 관련하여, 공사용 지급자재인 ‘보도용콘크리트블록(투수, T60)’을 구매코자 아래와 같이 보도블록 선정위원회를 개최하고자 합니다.

1		공사개요

공 사 명	위례 택지개발사업 조경공사(3공구)	위례지구 A1-5BL 공동주택 건설공사	위례지구 A1-12BL 공동주택 건설공사
공사기간	2017.06.07. ~ 2021.09.30.	2018.09.11. ~ 2021.05.11.	2018.10.18. ~ 2021.03.03.
위 치	서울특별시 송파구 거여동, 마천동 일원	서울특별시 송파구 거여동 일원
시 공 사	㈜케이씨씨건설	㈜한화건설	진흥기업㈜
도 급 비	34,099백만원	173,239백만원	55,500백만원
건설사업 관리단	-	㈜희림 건축사사무소	㈜아이티엠코퍼레이션 건축사사무소

2		관련 근거

○ 보도블록 구매 개선방안 검토 보고[도시공간사업본부장 방침 제341호(2017.06.13.)

○ 서울시 보도공사 설계 및 시공 매뉴얼(Ver1.0)[서울시 보도환경개선과, 2013.03.]

○ 투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준(Ver2.0)[서울시 보도환경개선과, 2013.03.]

○ 투수성능 성능개선을 위한 세부 추진계획[서울시 보도환경개선과-1907호(2018.02.09.)]

○ 보도공사 설계 및 시공 관련 주요 기준 준수 알림[서울시 보행정책과-463호(2020.01.09.)]

○ 『녹색제품 구매촉진에 관한 법률』제6조(공공기관의 녹색제품 구매의무)

- 공공기관의 장은 구매하고자 하는 품목에 녹색제품이 있는 경우 녹색제품(환경표지제품 및 우수재활용(GR) 인증제품)을 의무구매 하여야 함

3		보도블록 선정위원회 개요

○ 개최일시 : 2020.12.04.(금) 14:30

○ 개최장소 : 우리공사 11층 공용회의실

○ 위원명단

구분	소속	성명	비고
위원장	마곡위례사업처	남시명 처장	공사부서 소관 처장
간사	조경사업부	류종호 부장	공사부서 소관 부장
내부위원	서울식물원사업부	조상권 부장	조경직 부장
	토목조경공사부	최봉석 부장	토목직 부장
외부위원	행림종합건축사사무소	박성군 상무	토목시공
	신화컨설팅	최원만 대표	도시경관조경디자인
	아도크리에이션	정상희 대표	도시경관조경디자인

○ 심의사항 : 보도블록 자재 선정의 적정성 및 공정성(특정업체 편중방지 등)

4		자재 선정방법

○ 발주대상

1. 서울 위례택지개발사업 조경공사(3공구)

구분	규격	인도조건	단위	수량
보도용 콘크리트블록	· 200*200*T60mm, 자체투수 · 색상 : 회색	납품장소 차상도	㎡	12,061

2. 위례택지개발지구 A1-5,12BL 공동주택 건설공사

구분	규격	인도조건	단위	수량
보도용 콘크리트블록	· 200*200*T60mm, 자체투수 · 색상 : 흰색, 회색, 흑색, 아이보리, 브라운	납품장소 차상도	㎡	4,936

○ 필수조건

- 녹색제품[환경표지제품 및 우수재활용(GR) 인증제품]으로 등록된 제품

- 강도의 경우 휨강도 4Mpa, 압축강도 16Mpa 이상의 제품

- 투수계수(오염 후 기준) : 0.1mm/sec 이상

- 투수성능지속성 3등급 이상(또는 TR마크) 인증 제품

- 줄눈 폭 : 2~3mm

- 미끄럼저항성 : 45BPN이상(급경사 구간 50BPN이상)

- ‘투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준(Ver2.0)’[2013.3., 서울시 보도환경개선과]에 따른 성능 기준에 적합한 제품

- 공사 감독관 입회하에 품질시험용 샘플선정

· 반입 전 제출된 시험성적서(A) 및 현장 반입자재 시험성적서(B)를 비교

· A의 자재성능대비 B의 성능이 부족할 경우, 투수지속성 시험결과에 따라 3등급 충족 시 반입

· B의 투수지속성 시험결과가 3등급 미달일 경우 계약해지

○ 선정방법

- 상기 필수조건을 만족하는 7개사의 제품 중 가격, 디자인, 인증사항 등을 종합적으로 검토하여 5개사 업체를 선정

- 7개 업체에 대해 1점씩 차등을 두어 평가함[1순위(7점) ~ 7순위(1점)]

- 평가위원 평가점수 합산하여 높은 점수 순으로 5개 업체 선정

※ 합산 점수가 동일할 경우 시험성적서 상 투수성능이 우수한 업체를 우선순위로 함

5		서울시 보차도용콘크리트블록 품질 기준

가. 투수블록의 물성 및 형태

블록 종류		용도	휨강도 (MPa)	압축강도 (MPa)	투수계수 (mm/sec)	줄눈 폭 (mm)	틈새 반경 (mm)
자체 투수블록		보도	4이상	16이상	0.1이상	2~3	-
		차도	5이상	20이상
틈새투수블록	틈새형성	보도	5이상	20이상		-	13~20
		차도
	줄눈확대	보도	5이상	20이상		4~7	-
		차도
	결합틈새	보도	5이상	20이상		2~5	-
		차도

※ 투수블록의 두께는 보도용은 60mm, 차도용은 80mm를 원칙으로 함.

※ 금회 발주요청시 자재업체 입찰참여 기준 : ▨

나. 투수성능 지속성 기준

구 분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
투수계수 (mm/sec)	1.0이상	0.5이상 1.0미만	0.1이상 0.5미만	0.05이상 0.1미만	0.05미만

※ 서울시 투수블록 투수성능 기준 : 3등급 이상(투수계수 : 0.1mm/sec이상)

※ 금회 발주요청시 자재업체 입찰참여 기준 : ▨

다. 서울시 보도포장 미끄럼 저항기준

구 분	종·횡단 경사	미끄럼 저항기준(BPN)	보도 턱낮춤 구간 미끄럼 저항기준 적용(예시)
평지(준평지)	0 ~ 2%이하	40 이상
완경사	2%초과 ~ 10%이하	45 이상
급경사	10%초과	50 이상

※ 금회 발주요청시 자재업체 입찰참여 기준 : ▨

※ 입찰참여 미끄럼 저항기준은 45BPN이상으로 설정

※ 단, 급경사구간에 시공될 제품에 한하여 50BPN이상의 제품을 납품토록 함

6		향후 계획

○ 심사위원회 검토내용에 따라 견적발주부에 조달구매 요청

○ 예산집행계획

가. 소요예산 : 840,000원

구분	산출내역	비고
자문수당 (외부위원)	280,000원/인 x 3인 = 840,000원
합계	840,000원

나. 예산과목 : 상품.택지.단지.기타.기타제경비

다. 지출방법

- 자문수당 : 위원별 개인은행계좌 입금

붙임  1. 보도블록선정위원회 설명자료 1부

2. 보차도용콘크리트블록 제품조사 1부

3. 보도블록 심의요청서 1부

4. 심의 및 자문수당지급 등급 산정표 1부

5. 보도블록 선정위원회 검토의견서 1부.  끝.