투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	안전사고 방지를 위한 현장안전관리 이행 철저 요청

1. 우리 시 도시철도 건설을 위하여 협조하여 주시는 귀하께 감사드립니다.

2. 정거장별 건축 공정이 본격적으로 추진되며 안전사고 및 재해 예방을 위해 각 사업 현장에서 다각적인 노력을 하고 있을 것으로 사료되나, 최근 타 공사 현장에서 추락으로 인한 중상 등 안전사고가 발생한 상황으로, 안전위험요소에 대하여 작업 시작전 철저한 점검을 실시하고, 위험 유발요소를 사전에 해소하여 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

주요 안전관리 중점 사항

가. 추락 재해 예방

- 추락위험이 있는 장소에 작업발판을 꼭 설치하며 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치

- 작업발판 및 통로의 끝, 개구부 등 추락위험 장소에 안전난간 설치

- 안전방망 및 개구부 덮개 설치(엘리베이터 설치위치 등)

- 고소 관련 작업 시 안전모 및 안전대 착용 철저

나. 감전 재해 예방

- 모든 전기는 누전차단기를 경유하여 사용

- 분전반은 반드시 접지를 실시하며 분전반 내부에 충전부 접촉방지 덮개 설치

- 교류 아크 용접기에 자동 전격 방지기 설치

- 전선상태 관리 철저(피복손상, 절연상태 미흡 등에 대한 사고 예방)

다. 조도 확보

- 산업안전보건기준에서 규정하는 최소 조도 확보

(초정밀작업 750LUX, 정밀작업 300LUX, 보통작업 150LUX이상 등)

- 적정 조도 유지를 통한 근로자의 피로 및 전도재해 예방

- 상시 통행로 가설 조명시설 설치 및 비상통로에 휴대용 조명시설 확보

라. 화재, 폭발 및 질식 재해예방

- 용접작업 시 보호구 착용, 화기취급 장소 주변 인화성 물질 제거 및 불꽃비산방지막 설치

- 밀폐공간 작업 시 작업전 유해가스 측정 및 유해가스 허용 기준 관련 교육 실시

마. 현장내 자재정리․정돈 및 청소 철저

- 불필요한 자재 및 쓰레기 신속한 반출,  공사장내 청결상태 유지

※ 안전점검 체크리스트 적극 활용 및 이행

서울특별시 건설알림이 홈페이지  >  안전정보 > 안전자료방  ‘167. 안전점검 체크리스트’ 다운로드

(https://cis.seoul.go.kr)

3. 아울러, 안전사고 발생의 최일선에 있는 근로자의 안전의식 고취를 위해 근로자 안전예방 교육을 실시해 주시고, 필요시 작업제한 조치 등 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 최근 우리부 현장 안전점검 시 지적된 사항에 대한 조치결과를 조속한 시일 내 제출해 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	신림선 건설공사 1공구 감리단장,신림선 건설공사 2공구 감리단장,신림선 건설공사 3공구 감리단장
주무관	김주원		주무관	김종범		건축공사과장	안종연		도시철도건축부장	02/25 임우진
협조자
시행	도시철도건축부-1611	(		)	접수		(		)
우			/	infra.seoul.go.lkr
전화		/전송	02-772-7309	/		/	대시민공개