교통안전시설 심의결과 및 의견 ('21년 제1차)

□ 대 상 : 총 12개소(45건)

연번	경찰서	장 소	심 의 사 항	심의결과	심 의 의 견	원인자
1	수 서	강남구 수서역교차로	1.횡단보도 신설(북측)	가 결	-운전자 시거에 방해될 수 있는 수목(2그루)과 표지판 기둥 이설 필요 -차선 재설치에 맞춰 유도선 재설치 필요
			2.신호기(보) 신설 및 이설(차)
			3.안전표지 및 노면표시 개선 ※ 기타 교통섬 확대, 보행자 방호울타리 제거 등
2	수 서	강남구 일원동 탄천1교 교차로 (남부순환로) ※ 공사중 교통처리계획	1.횡단보도(보도간) 신설	가 결		국가철도공단 수도권사업본부
			2.신호기(차) 신설 및 교체
			3.안전표지 및 노면표시 개선 ※도로안전시설(시선유도봉) 설치 등
3	수 서	강남구 언주로 개포래미안 포레스트 126동 앞 ※ 공사중 교통처리계획	1. 중앙선 절선(교차로 신설)	가 결	-공사장으로 우회전시 진출입로와 횡단보도와의 관계 불분명, 우회전후 2차로→1차로로 하고 횡단보도, 정지선, 연석관계를 합리화 할 필요	개포주공1단지 재건축사업조합장
			2. 신호기(차) 신설(좌회전 허용)
			3. 안전표지 및 노면표시 개선 ※ 다기능카메라(선릉로)
4	서 초	서초구 서초중앙로 109 (교대역 13∼14 출구 앞)	1.횡단보도 신설	가 결
			2.신호기(차/보) 신설
			3.교통안전표지 및 노면표시 개선
5	방 배	서초구 방배로 248 행복찹쌀떡 앞 교차로	1.횡단보도 신설	가 결
			2.신호기(차/보) 신설
			3.안전표지 및 노면표시 개선
			4.경보등 철거
6	강 서	강서구 양천로476 가양역 주변(금부빌딩 앞)	1.횡단보도 신설	가 결	- 인접 교차로와 신호체계 연동처리 운영
			2.신호기(차/보) 신설
			3.교통안전표지 및 노면표시 설치 등 (보도채움 병행)
7	구 로	구로구 신도림동 419-4 (거리공원 입구 교차로)	1.횡단보도 신설 및 이설	가 결	거리공원입구교차로 최적화된 신호체계 운영 검토 우회전 보행현시는 경인로 직진현시에 켜지도록 조정	재단법인관정 이종환교육재단
			2.신호기(차/보) 신설 및 이설(경보등포함)
			3.차로재구획(차로 및 교통섬 확장),자전거횡단도 설치
			4.교통안전표지 및 노면표시 설치등

연번	경찰서	장 소	심 의 사 항	심의결과	심의의견	원인자
8	동대문	동대문구 동대문소방서 (장한로 34) 앞	1.유턴차로 이설	가 결
			2.긴급 신호기(차) 신설
			3.기타 노면표시 및 안전표지 개선
9	성 동	성동구 광나루로 307 앞	1.횡단보도 신설	가 결		서울시 교통운영과
			2.차로재구획 및 유턴 허용
			3.신호기(차/보) 신설
			4.기타 노면표시 및 안전표지 개선
10	중 랑	중랑구 면목동 코오롱하늘채아파트 앞 교차로	1.좌회전 허용(남→서)	가 결
			2.신호등(차)면 변경(3색→4색)
			3.기타 노면표시 및 안전표지 개선
11	강 동	강동구 천호대로 생태공원사거리~상일IC (3.0km)	1.전구간 차로재구획(2~4차로 증가)	가 결	- 생태공원앞 교차로에서 둔촌동 방향 횡단보도에서 직각화 노력 필요 - 생태공원앞 교차로가 크므로 Dilemma zone을 없애기 위한 적절한 황색신호시간이 확보되었는지 재검토 필요(4-5초는 적음) - 유턴허용에 따른 사고예방을 위해 서울방면처럼 신호과속단속카메라 설치 필요	한국토지주택 공사
			2.생태공원사거리 유턴 신설(동→동)
			3.상일IC교차로 2단 횡단보도 변경
			4.신호기(차/보) 신설 및 위치조정
			5.기타 노면표시 및 안전표지 개선
12	성 북	성북구 하월곡동 37일대(월곡IC)	1.차로재구획(IC신설 등)	가 결	-램프신설시 주변 교통 흐름은 완전히 달라짐, 월곡역 주변 도로의 통행방법 변경 검토 및 반영 필요 -램프 신설 후 보행 · 유턴수요 모니터링, 필요 시 램프 하단부 횡단보도 신설 및 유턴 허용 검토	도시기반 시설본부
			2.제한속도 지정(40km/h)
			3.유턴차로 폐쇄(화랑교 서→서 방면)
			4.횡단보도 폐쇄(화랑교 앞)
			5.신호기(차) 신설(차로별· 좌회전 신호)
			6.신호기(차/보) 철거
			7.교통안전표지 및 노면표시 개선