문서번호	도로보수과-2331
결재일자	2021. 5. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정남현		한정환	05/20 박문희
협조

2021년 우기 대비 도로사면 안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 05.

강서도로사업소

(도로보수과)

2021년 우기 대비 도로사면 안전점검 실시계획

2021년 우기를 대비하여 도로사면 안전점검을 실시함으로써, 안전사고를 예방하고 사면안정을 확보하여 시민의 불안을 해소하고자 함.

Ⅰ	추진개요

□ 관련근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검 실시)

❍ ‘21년 우기 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보(도로관리과-2549호, 2021.02.10.)

❍「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관장의 재난예방 조치)

❍「급경사지 재해예방에 관한 법률」제5조(급경사지에 대한 안전점검)

□ 추진방향

❍ 우기철 태풍, 호우, 강풍에 발생할 수 있는 사고를 대비하고 위험요소를 제거하기 위해 점검

❍ 옹벽, 석축 시설물에 발생할 수 있는 재난사고를 적시에 예측하고 주민대피 등 선제적 안전조치

Ⅱ	도로사면(옹벽) 현황

□ 점검시설 구분(총 25개소)

❍ 법정 시설물 : 4개소

- 시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 3개소

- 급경사지 재해예방에 관한 법 대상 1개소

❍ 법정 외 시설물 : 21개소

□ 점검시설 총괄

연번	위 치	규 모		등급	관리구분
		높이(m)	연장(m)
1	구로구 고척동 60-19	0.8~7.1	207	B	법정 외
2	가리봉철도고가 지난 우측(가산동 18-13)	0.8~6.5	348	B	시특법(2종)
3	가리봉철도고가 전 우측(가산동 18-14)	2.8~6.8	421	B	시특법(2종)
4	삼성아파트~현대아파트앞(신정동 71-37)	1~4.5	1,150	B	법정 외
5	여의2교 남단(영등포동 94-93)	0.5~6.0	96	B	법정 외
6	오목교동측(양평동 42)	0.5~5.0	208	B	법정 외
7	구로구 온수동길삼거리(오류동81-254)	0.5~2.5	150	B	법정 외
8	구로구 오류철도고가 좌측(오류동87-2)	0.5~5.0	80	B	법정 외
9	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	1.3	30	B	법정 외
10	구로구 오류ic방향 개봉철도고가 끝단 우측	1.5	150	B	법정 외
11	구로구 구로ic방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	0.4~2	35	B	법정 외
12	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	20	146	C	법정 외
13	구로구 개봉동 74-50	1	62	C	법정 외
14	영등포구 양평동4가 312-7	1	122	B	법정 외
15	영등포구 양평동 153-2	3	75	B	법정 외
16	금천구 가산동 535-31	1~7	128	B	급경사지법
17	영등포구 당산동 75-2	5.5	460	A	시특법(2종)
18	영등포구 양평동6가 88	5.5	216	B	법정 외
19	영등포구 양평동6가 88	5.5	216	B	법정 외
20	영등포구 당산동6가 350-5	2.7	40	B	법정 외
21	영등포구 당산동 121-146	3.5	240	C	법정 외
22	영등포구 양평동 153-2	3.0	95	B	법정 외
23	영등포구 양평동 189-3	2.5	75	B	법정 외
24	영등포구 양평동4가 285-1	3.2	49	B	법정 외
25	영등포구 양평동7가 94-65	3.5	245	C	법정 외

Ⅲ	안전점검계획 및 방법

□ 점검기간 : ’21.5.20.(목) ~ ’21.5.31.(월)

□ 점검방법

❍ 점검반 편성 : 2인 1조

구 분	1조	2조	3조
점 검 반	박세준, 정상수	이종호, 오권	정남현, 심혁명
점검대상	1번~8번	9번~17번	18번~25번

※ 필요시 가리봉철도고가 진출입 토공부 옹벽 2개소 정밀안전점검 용역사와 공동 점검

❍ 중점 점검사항

- 사면의 절·성토부 옹벽구조의 인장균열, 침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 배수시설 파손 및 준설 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부 등 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과 조치계획

❍ 낙석제거, 배수로 정비, 단순보수 등 경미한 사항

⇒ 시설관리원 또는 도로부속시설물(연간단가) 업체로 하여금 신속한 응급

보수 등 위험요인 제거 조치

❍ 사면(비탈면) 안정화를 위한 보수․보강이 필요한 경우

⇒ 우선 응급보수 조치하고, 외부전문가와 합동점검을 실시하여 보수․보강 검토

Ⅳ	행정사항

□ 우기 안전점검 실시

❍ 안전점검 실시 : ’21.5.20.(목) ~ ’21.5.31.(월)

❍ 안전점검 결과 정비 : ’21.6.30일 까지

❍ 점검결과 시스템(NDMS, FMS)입력 : ’21.6.7일 까지

□ 추진사항 및 결과보고

❍ 사고 발생시 상황보고 철저 : 수시

❍ 지적사항 및 조치 결과 보고 : ’21.6.7.

붙임  1. 점검대상 도로사면  1부.

2. 점검결과 조치계획(양식) 1부.

3. 도로사면 안전점검표 1부.

4. 서울시 방침 1부. 끝.