품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사                     점검일 : 2021. 6. 3. ~ 6. 4.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
12.기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 자재수급이 효율적으로 이루어질 수 있도록, 준공시까지의 기자재수급계획을 수립해 주시기 바랍니다.
15.공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조(환경관리) 제5항 4호 규정에 따라, 환경영향조사 결과서를 작성(감리원 확인 필요, 주단위)하시기 바랍니다.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 박스구간의 입출구 부위에 슬라브 보수를 하였으나, 백태 등의 누수흔적이 남아 있는바, 누수가 계속적으로 진행되는지 여부를 확인한 후 표면을 보수하기 바람. (누수가 있다면, 슬래브 상면에서의 근본적인 방수 보수를 해야함) ◦ 양재IC쪽 U-TYPE 시점부 옹벽에 일부 균열이 발생하였는바 보수하기 바람. ◦ 양재IC쪽에 교통사고 흔적으로 보이는 플라스틱 잔재들이 남아있는바, 우기시 측구로의 원활한 배수를 위해 청소하기 바람. ◦ H-PILE 근입용 CASING은 구름 방지용 STOP COG을 설치하여안전하게 관리하시기 바랍니다. ◦ H-PILE 천공 근입 후, 모래채움을 철저히 하여 주변 지반이 이완되지 않도록 하여 주시기 바랍니다. <우수사례> ◦ 가시설 강재 사용시, 1회 사용한 강재를 SAND BLASTING 후, 방청재를 도포하여 사용함.
※ 본 점검결과는“강남순환도시고속도로 8공구 건설공사”의 시공자인 롯데건설㈜, 감리자인 ㈜동명기술공단에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.