수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2021년 6월 07일 ~ 6월 11일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/07	안양천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 라인세정, 동작점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/07	탄 천 13:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/07	중랑천 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/07	노량진 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/08	안양천 08:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/08	선유도 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/08	노량진 12:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/08	중랑천 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/09	노량진 07:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/09	안양천 12:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/09	선유도 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/09	탄 천 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/10	중랑천 08:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/10	탄 천 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/10	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/10	안양천 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 라인세정, 동작점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/11	선유도 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/11	노량진 11:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/11	탄 천 14:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/11	중랑천 16:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거