국회의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-4836
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
이동욱		강신재	이규상	정득모	08/21 남원준
협 조
	급수부장				이상홍
	배수과장				이임섭
	주무관				신근호

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호660번,신기남의원,국토교통위원회)

신기남(국토교통위원회, 새정치민주연합, 서울 강서구갑)국회의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 요구내용

11번, 26번(중복). 관종별, 구경별, 상수도관 현황

12번, 27번(중복). 노후관 교체계획

13번, 28번(중복). 2009년 이후 상수도 긴급 복구 현황 및 사유

17번. 최근 5년간 누수현황(관종 및 구경별, 매설년도, 누수원인                               등) 및 누수 방지대책

18번. 최근 5년간 노후관로 교체현황(관종/구경별 구분) 및 교체계획

22번. 유수율 및 무수율 현황

23번. 최근 5년간 수도관 재질별 구매현황 및 재질별 장단점

붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

11번. 관종별, 구경별 상수도관 현황

□ 서울시 관종별, 구경별 상수도관 현황(‘13.12.31 기준)은 아래와 같습니다.

○ 관종별

(단위 : ㎞)

구 분	계	덕타일주철관	아연도강관	PVC관	PE관	스테인 레스강관	동관	주철관	주철관 (갱생)	강관	강관 (갱생)	HI-3P관
연 장	13,791	8,197	13	5	82	3,877	274	86	362	817	57	21

○ 구경별

(단위 : ㎞)

구 분	계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～300㎜	350～450㎜	500～700㎜	800～1,000㎜	1,100～1,350㎜	1,500㎜ 이상
연 장	13,791	4,166	4,782	3,134	263	719	255	99	373

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
	☎3146-1522	주무관	이 동 욱
	작 성 일 : 2014. 8. 20

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

12번, 27번.(중복) 노후관 교체 계획

□ 노후 상수도관 교체계획은 아래와 같습니다.

○ 서울시 노후 상수도관 정비사업은 교체대상 13,728㎞ 중 ‘13년말 현재 13,192㎞ (96.1%)를 교체하여 마무리 단계에 있으며, 나머지 536㎞는 ‘18년까지 연차별 정비  계획에 의거 교체할 계획입니다.

○ 연차별 정비계획은 아래와 같습니다.

(단위 : ㎞, 억원)

구 분	계	14년	15년	16년	17년	18년
연 장	536	63	100	120	125	128
소요예산	6,220	733	1,130	1,416	1,458	1,483

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
	☎3146-1522	주무관	이 동 욱
	작 성 일 : 2014. 8. 20

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

13번. 2009년 이후 상수도 긴급 복구 현황 및 사유

□ 2009년 이후 상수도 긴급 누수복구 현황 및 사유는 아래와 같습니다.

○ 긴급누수복구현황

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 7월말
발생건수	15,490건	16,634건	16,651건	13,106건	10,421건	5,493건

○ 누수 발생 원인

(단위 : 건수)

구 분	계	관노후	불용관	충격	진동	부등침하	전식	시공불량 (공사하자)	원인자	기 타
2009년	15,490	6,463	2,476	474	3,917	277	32	5	405	1,441
2010년	16,634	6,589	1,852	143	4,695	382	65	3	331	2,574
2011년	16,651	5,841	1,251	178	5,296	88	138	5	367	3,487
2012년	13,106	4,560	1,736	107	4,746	92	176	3	256	1,430
2013년	10,421	3,782	1,855	51	3,792	16	48	5	214	658
’14년 7월말	5,493	1,687	1,157	12	1,919	3	59	0	152	504

- 누수 원인은 대체로 진동(36.4%), 관노후(36.3%), 불용관(17.8%), 기타(6.3%)

순이며, 관노후 및 진동에 의한 누수는 50㎜ 이하 급수관이 대부분임.

- 기타는 밸브류, 수도계량기 보호통 내 연결부 누수임.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
	☎3146-1518 ☎3146-1520	주무관	김 도 섭 노 경 철
	작 성 일 : 2014. 8. 20

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

17번. 최근 5년간 누수현황(관종/구경별, 매설년도, 누수원인 등) 및             누수방지 대책

□ 최근 5년간 상수도관에서 발생된 유형별 누수현황은 아래와 같습니다.

○ 관종별 누수                                                            (단위 : 건수)

구 분	계	아연도강관 (매설년도)	PVC관 (매설년도)	PE관 (매설년도)	STS관 (매설년도)	동관 (매설년도)	회주철 (매설년도)	닥타일 (매설년도)	강관 (매설년도)	HI-3P (매설년도)	기타
		(87년이전)	(84년이전)	(98년이전)	(87년이후)	(92년이전)	(84년이전)	(87년이후)	(03년이후 내부에폭시)	(02년이전)	밸브류 보호통 등
’10년	16,634	5,940	1,093	135	4,819	848	283	1,540	252	10	1,714
’11년	16,651	4,529	897	134	6,119	1,362	245	1,842	279	12	1,232
’12년	13,106	4,059	731	106	4,748	1,067	237	1,462	254	10	432
’13년	10,421	3,380	598	102	3,558	695	392	1,196	227	11	262
’14년 7월말	5,493	1,533	286	51	1,940	452	114	718	126	5	268

○ 구경별 누수

(단위 : 건수)

구 분	계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
’10년	16,634	14,044	1,869	538	85	98
’11년	16,651	13,906	2,063	505	69	108
’12년	13,106	10,915	1,565	463	104	59
’13년	10,421	8,363	1,536	387	71	64
’14년 7월말	5,493	4,402	779	249	38	25

○ 누수 원인

(단위 : 건수)

구 분	계	관노후	불용관	충격	진동	부동침하	전식	시공불량 (공사하자)	원인자	기 타
‘10년	16,634	6,589	1,852	143	4,695	382	65	3	331	2574
’11년	16,651	5,841	1,251	178	5,296	88	138	5	367	3,487
’12년	13,106	4,560	1,736	107	4,746	92	176	3	256	1,430
’13년	10,421	3,782	1,855	51	3,792	16	48	5	214	658
’14년 7월말	5,493	1,687	1,157	12	1,919	3	59	0	152	504

※ 기타는 수도계량기 보호통내 연결부, 밸브류 등의 원인 임.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
	☎3146-1518 ☎3146-1520	주무관	김 도 섭 노 경 철
	작 성 일 : 2014. 8. 20

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

18번. 최근 5년간 노후관로 교체현황(관종/구경별 구분) 및 교체계획에           따른 이행 실적

□ 최근 5년간 노후 상수도관 관종 / 구경별 교체현황은 아래와 같습니다.

○ 관종별

(단위:㎞)

구 분	계	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년 7월말
계	385	123	59	92	70	41
덕타일주철관	306.6	109	45.1	64.2	53	35.3
강 관	10.7	0.7	6.3	2.1	0.1	1.5
비굴착갱생	67.7	13.3	7.6	25.7	16.9	4.2

○ 구경별

(단위:㎞)

구 분	계	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년 7월말
계	441.5	123.0	59.0	92.0	70.0	41.0
80㎜	11.5	3.1	2.3	1.7	2.6	2.3
100㎜	37.5	12.9	5.1	5.3	2.4	2.8
150㎜	64.1	20.1	9.1	13.2	6.7	10.0
200㎜	69.8	19.0	3.4	17.2	10.8	8.7
250㎜	11.0	0.3	0.4	1.0	1.8	0.3
300㎜	76.4	18.0	16.3	14.3	7.7	4.3
350㎜	0.2	-	0.1	0.1	-	-
400㎜	26.2	10.1		2.4	1.9	1.7
450㎜	1.3	-	-	-	-	-
500㎜	41.1	5.6	9.0	8.6	5.9	3.3
600㎜	25.1	8.0	0.1	4.6	7.9	0.7
700㎜	32.0	10.6	7.3	7.0	5.4	1.5
800㎜	8.1	0.4	0.8	4.0	2.5	-
900㎜	11.0	0.1	1.6	5.9	6.0	0.6
1,000㎜	15.6	9.1	2.5	3.0	6.3	3.3
1,100㎜	1.0	-	-	1.0	1.0	-

구 분	계	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년 7월말
1,200㎜	8.5	5.5	0.1	2.7	1.0	-
1,350㎜	0.1	0.1	-	-	-	-
1,500㎜	0.1	0.1	-	-	0.1	1.5
1,650㎜	0.8	-	0.8	-	-	-
2,000㎜	0.1	-	0.1	-	-	-

□ 최근 5년간 노후관로 교체계획에 따른 이행실적은 아래와 같습니다.

(단위:㎞)

구 분	계	’10년	’11년	’12년	’13년	‘14년 7월말
교체계획	367	89	59	88	68	63
이행실적	385	123	59	92	70	41

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
		배수과장	이 임 섭
	☎3146-1522	주무관	이 동 욱
	☎3146-1437	주무관	신 근 호
	작 성 일 : 2014. 8. 20

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

22번. 유수율 및 무수율 현황

□ ’13년 유수율 및 무수율 현황은 아래와 같습니다.

○ 유수율 : 94.4%

- 총 생산량 : 1,165백만㎥,  유수수량 : 1,099백만㎥

○ 무수율 : 5.6%

- 계량기 불감율 27백만㎥(2.3%), 공공용수사용량 1백만㎥(0.1%),

누수량 38백만㎥(3.2%)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
	☎3146-1515	주무관	홍 기 관
	작 성 일 : 2014. 8. 20

신기남 국회의원(국토교통위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 660번

23번. 최근 5년간 수도관 재질별 구매현황 및 재질별 장단점

□ 최근 5년간 수도관 재질별 구매현황 및 재질별 장․단점은 아래와 같습니다.

○ 구매현황

(단위 : 본)

연도별	덕타일주철관	강 관
‘09년	32,939	2,355
‘10년	17,960	2,219
‘11년	22,056	699
‘12년	16,754	70
‘13년	7,962	255
‘14년 7월말 기준	5,295	32

○ 재질별 장․단점

구분	장점	단점
덕타일주철관	강도가 강하고 관내부에 시멘트몰탈라이닝 또는 에폭시(BPF)로 도장하여 녹 발생이 방지되며 타 관종에 비해 누수발생이 적음.	중량이 무거워 취급이 어려움.
강 관	현장 여건에 따라 절단 시공이 쉽고 외부 코팅이 되어 전식에 강함.	용접에 의한 접합방식으로 정밀시공이 요구됨.

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	상수도사업본부 (시설관리부)	과 장	강 신 재
	☎ 3146-1521	주무관	이 태 형
	작 성 일 : 2014.08.18