문서번호	도시공간개선단-8047
결재일자	2018.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		07/03 김태형
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제12차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제12차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 6.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제12차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 6. 28.(목) 14:00~18:35

❍ 장    소 : 서울시청 본관 9층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총6인

- 고영균 위원(산업), 길윤정 위원(공간), 원형준 위원(건축), 홍승대 위원(경관), 조현미 위원(시각), 황용득 위원(조경)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총7건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
7	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	3	3	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 4, 재심 2, 의견제시 1

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
12-1	한강 통합선착장 조성사업	공공개발센터	· 선착장(지상1층, 지하1층)	심의 (경관)	재심
12-2	가락시영아파트 주택재건축 정비사업 방음벽 설치	송파구 (주거재생과)	· 방음벽(H 12m, L 310m)	심의	의견제시
12-3	효창공원 주변 걷고싶은거리 조성사업	용산구 (토목과)	· 보도환경 개선 · 가로시설물	심의	재심
12-4	정동지역 한양도성 순성길 연결공사	역사도심재생과	· 순성길 연결 · 보행로 포장, 가로시설물	심의	조건부동의
12-5	대한제국의 길 탐방로 조성계획	역사도심재생과	· 탐방로 조성 및 보도환경 개선 · 가로시설물, 안내체험판	재심의 (2018-10차, 재심)	조건부동의
12-6	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선	역사도심재생과	· 가로환경 개선 · 가로시설물	재심의 (2018-10차, 재심)	조건부동의 (일부 재심)
12-7	회기고가하부 환경정비	동대문구 (문화체육과)	· 바닥공사 · 수경시설, 가로시설물	재심의 (2018-11차, 유보)	조건부동의

붙임  제12차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	선착장(지상1층, 지하1층)
안 건 명	한강 통합선착장 조성사업
심의번호	12 - 1	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하여 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. - 벽체가 지붕까지 연결되는 일체화되는 구조로 재검토하시기 바랍니다. - 안전난간은 색상, 재질, 형태 등 선착장과 조화되는 디자인을 적용하시기 바랍니다.(투명형 재료 및 개방감 있는 구조 권장) - 알루미늄복합판넬 벽체 구간은 시각적 개방감을 확보할 수 있는 재료 및 형태로 재검토하시기 바랍니다. - 승·하선 이용자의 안전을 고려하여 플로팅 데크 구간(계단부 포함)의 안전성을 확보하시기 바랍니다. - 생동감있는 공간 분위기가 연출될 수 있도록 바닥부의 재료, 색상, 패턴 등을 재검토하시기 바랍니다. - 조명계획은 수변경관과 조화되는 빛의 연출, 다양한 조망지점에서부터 시설물로의 조망권을 확보할 수 있도록 재검토하시기 바랍니다. - 편의성 및 실용성 등을 고려한 안내사인 계획을 제시하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	방음벽(H 12m, L 310m)
안 건 명	가락시영아파트 주택재건축 정비사업 방음벽 설치
심의번호	12 - 2	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ○ 아래와 같이 의견을 제시합니다. - 방음벽은 도시미관 저해 및 경관의 연속성 단절, 바람길 차단 등 도시의 경관과 환경에 중요한 영향을 미치는 시설임을 감안하여 설치를 지양하는 것이 바람직하므로, - 방음림 조성 및 저소음포장 등 다른 대안을 우선적으로 검토하여 소음에 대한 문제를 해결하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	보도환경 개선, 가로시설물
안 건 명	효창공원 주변 걷고싶은거리 조성사업
심의번호	12 - 3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하여 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. - 유효보도폭 확보, 복잡하고 위험한 보행환경 및 가로시설물 개선 등 안전하고 쾌적한 거리 환경 조성에 우선하여 사업을 추진하시기 바랍니다. - 역사자원을 활용한 특화 공간 및 가로시설물 등이 역사·문화적 의미가 자연스럽게 부여되는 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 보도포장 규격 및 패턴디자인에 대하여 재검토하시기 바랍니다. (300mm X 300mm 규격 권장) 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	순성길 연결, 보행로 포장, 가로시설물
안 건 명	정동지역 한양도성 순성길 연결공사
심의번호	12 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 창덕여중 후면 연결로 조성 시 미루나무를 존치할 수 있는 방안에 대하여 검토하시기 바랍니다. - 후문 유구 노출부의 신규로 조성되는 담장의 재료는 점벽돌을 적용하시기 바랍니다. - 보행로 포장재료에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(화강석 포장 권장) - 유구관련 안내사인, 종합안내사인, 경로안내사인은 서울시 문화재안내판 표준형디자인(2013)을 적용하시기 바랍니다. - 통제시설은 대안1을 적용하되, 목재의 재료와 색상에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	탐방로 조성 및 보도환경 개선, 가로시설물, 안내체험판
안 건 명	대한제국의 길 탐방로 조성계획
심의번호	12 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 가로수는 부분 솎아내기를 통해 역사경관을 확보할 수 있는 방안으로 재검토하시기 바랍니다. - 중앙 로터리 구간의 볼라드 조명은 지면으로 매립하여 설치하고, 바닥포장은 보도와 차도구간을 구분하여 보행자의 안전성을 확보하시기 바랍니다. - 추가 설치되는 보안등은 기 설치된 보안등 형태와의 조화, 조도 등을 재검토하시기 바라며, 세부적인 사항은 도시디자인위원회 위원(홍승대 위원)의 자문을 받아 진행하시기 바랍니다.(자문위원 확인서 제출) - 벽부형안내사인은 서울시 문화재안내판 표준형디자인(2013)을 적용하시기 바랍니다. - 방향유도사인 상부의 상징요소는 삭제하시기 바라며, 안내표지의 정보요소 및 화살표 표시는 사설안내표지 표준형디자인과 동일하게 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	가로환경 개선, 가로시설물
안 건 명	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선
심의번호	12 - 6	심의결과	조건부동의(일부 재심)
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 조건부로 동의된 사항은 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바라며, 일부 재심(낙원상가 하부공간) 사항에 대하여는 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. - 가로수 및 시설물을 제외한 유효폭이 2m 미만인 보도의 가로수에는 가로수보호덮개 설치를 지양하고, 식생을 적용하시기 바랍니다. - 지하철 환기구는 서울시 표준형디자인을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. - 낙원상가 하부공간은 연관사업(낙원상가 공용공간 개선사업)과의 연계성을 검토하여 개방감을 향상할 수 있는 디자인으로 재검토하시기 바라며, 세부적인 사항은 도시디자인위원회 위원(길윤정 위원)의 자문(자문위원 확인서 제출)을 받아 수정하고, 수정된 내용은 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 6. 28.(목) 14:00 ~ 18:35
심의대상	고가하부 환경정비, 수경시설, 가로시설물
안 건 명	회기고가하부 환경정비
심의번호	12 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 고가하부 공간의 도색 작업, 조명 설치, 노후화된 시설물 보수 등 기본적인 환경 정비에 우선하여 사업을 추진하시기 바랍니다. - 교각과 교대부는 기존의 벽면과 유사한 색상으로 도색하고, 포토존 벽화는 삭제하시기 바랍니다.(이용자의 편의 증진을 위하여 구역별로 기호나 영역으로 구분할 수 있는 교각 디자인 적용 권장) - 훼손이 심한 시설물을 우선적으로 검토하여 보수하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.