문서번호	건축기획과-20720
결재일자	2018.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		정광순	10/17 박경서
협조
	주무관		최영

- 2018년도 제17차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

주택건축국

(건축기획과)

- 2018년도 제17차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2018.10.12(금) 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	공릉1 주택재건축정비사업 (노원구 주택과)	노원구 공릉동 230번지 일대 (49,401.70㎡)	공동주택(1,308) 및 부대복리시설	25/3	조건부(보고)의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2018. 10.12(금)
사업명/신청위치	공릉1주택재건축정비사업 / 노원구 공릉동 230번지 일대
의결번호	2018-구조17-1	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 지하주차장 바닥에 적용하고 있는 바닥 시스템(플러스 데크)의 공법에 대하여 현장 시공시 안전성 측면에서 검토 바람. - 슬래브 주근 2-D7,8 굵기, 바닥 GMT판의 시공시 안전성, 시공하중에 대한 처짐 검토시 정확한 계산 및 보수적 검토, 보편적인 공법 적용 가능 여부 등 ○ 필로티층의 기둥식과 상부 벽식구조의 전이층 처리 등에 대하여 강성 편심을 감안하여 구조 공법 적용 검토 바람. ○ 전이보 상부의 설비공간 확보를 위해 덧방콘크리트 설치 부위를 둔 부보는 하중 작용시 안전에 취약한 부분이 될 가능성이 높으므로 다른 상세를 고려하는 것이 나을 것으로 사료되므로 설비공간을 전이보에 설치하지 않도록 건축분야 전문가와 협의하여 대책 검토 바람. ○ 전이보 기둥은 전구간 소성힌지 구간 내진 상세 적용 바람. ○ 전이보는 깊은 보 작용을 하므로 이에 대한 검토 추가 바람. ○ 지하주차장 지하 외벽 기초는 지하 외벽 하부 힘을 받아 줄 수 있도록 보완 바람. ○ 113동~115동 쪽은 전체 단지와 레벨이 다르므로 시공순서를 확인하고 아파트 기초내력 확보 가능한지 검토 바람. ○ 주차장 구조도면 보완 바람. ○ 전이보의 배근상세(스터럽 형태 등)를 구조 도면에 표현하기 바람. ○ 지반조사보고서상의 기초 저면과 풍화암 사이의 깊이가 파일기초를 적용하기 충분한 상태가 아닌 것으로 판단되므로 필요시 지반조사를 추가로 실시하여 기초 형식을 확정하기 바람. 끝.

2018.10.12.

서울특별시 건축위원회