공사장 관리실태 점검결과 지적사항

점 검 명		2018년도 설계심의 사후평가 및 현장점검
공사개요	공 사 명		공정율	%
	위 치
	발 주 자	(공사관리관 : )
	공 사 금 액	백만원(도급액 : 백만원, 보상비 : 백만원)
	공 사 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일
	시 공 자	(대 표 : , 현장대리인 : )
	건설사업관리자	(대 표 : , 책임기술자 : )
지적내용	위 사실을 확인합니다. 2018 년 월 일 【확 인 자】 현장대리인 소속 : 성명 : (인) 책임기술자 소속 : 성명 : (인) 【점 검 자】 점 검 자 : 전문위원 성명 : (인) 기술심사담당관 직 성명 : (인)

설계심의 사후평가시 현장점검 결과 보고서

1. 점검위원

(소속)                   (직책)           (성명)

(소속)                   (직책)           (성명)

(소속)                   (직책)           (성명)

(소속)                   (직책)           (성명)

(소속)                   (직책)           (성명)

2. 현장별 점검결과 (예시)

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	조치유형 (사진번호)
계	○개 현장		총 00건 지적(보완시공 0건, 현장시정 0건, 기타 0건)
‘18. .00 △△△ ○○○	○○○○○○○공사 (○○○부 △△과) (추진공정률 : 00%)	품질	- 나들목 주변 성토제방의 비탈면 관리 미흡 (비산먼지 및 우기시 제방 유실 우려)	- 성토제방 비탈면의 비산먼지 및 우기시 제방 유실이 없도록 천막 설치 등 적정 관리 요함	현장시정 (1)
‘18.. 00 △△△ ○○○	○○○○○○○공사 (○○○부 △△과) (추진공정률 : 00%)	품질	- 옹벽구간(No.6~23) 사석 부설이 지침서, 세부지침서, 도면상의 최대 중량 120kg/EA(±10%)과 달리 유실방지를 위해 200kg/EA 이상 설치 예정임	- 지침서, 세부지침서, 도면상 기준 (최대중량 120kg/EA±10%) 의 근거를 확인하고, 유실방지를 위한 실효성 있는 방안 강구 요함	기타 (개선, 검토) (2)

3. 기타 특이사항

【작성시 유의사항】

＊ 지적사항에 대한 전체적인 위치 및 상황 파악이 가능하도록 사진촬영시 전경 및 근경 등으로 명확하게 촬영

＊ 현장관리 상태가 우수한 수범사례 등은 발굴하여 다른 사업부서에 전파

▸ 현장 및 품질관리 관련 우수․수범사례의 내용 및 사진을 첨부하여 제출

4. 세부사진 (※ 예시)

□ 공사명 : ○○○○○○ ○○○공사
사진설명		【사진 1】

□ 공사명 : ○○○○○○ ○○○공사
사진설명		【사진 2】