문서번호	건축기획과-22319
결재일자	2018.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		정광순	11/06 박경서
협조
	주무관		최영

- 2018년도 제19차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

주택건축국

(건축기획과)

- 2018년도 제19차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2018.11.07(수) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건(신규1건, 자문1건)

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	신정도시개발구역 행복주택 건설공사 (임대주택과)	양천구 신정동 신정도시개발구역내 B-2BL (3,530.00㎡)	공동주택 및 부대복리시설	8/1	신규	구조안전
2	세운상가군재생사업 (역사도심재생과)	중구 을지로4가 310-68 ~ 중구 충무로4가 120-3 (42,100㎡)	보행데크 신설구간	3/1	자문	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박경서
건축계획	1	신경선
구조	4	김명준, 이수권, 주영규, 박지영
건축시공	0
계	6

18-구조19-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	신정도시개발구역 행복주택 건설공사
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 양천구 신정동 신정도시개발구역내 B-2BL (대지면적 3,530.00㎡)

○ 지역․지구 : 제2종일반주거지역

○ 규    모 : 건폐율 34.82%, 용적률160.02%, 연면적 7,918.85㎡, 지하1층/지상8층

○ 용    도 : 공동주택(아파트 및 부대복리시설) - 행복주택

▢ 추진경위

○ ‘11.05.30 : 갈산 도시개발사업 정비방안 통보

○ ‘12.11.08 : 도시개발구역지정 및 개발계획고시(서울특별시 고시 제2012-302호)

○ ‘14.02.14 : 사업시행자(서울주택도시공사) 승인

○ ‘14.06.26 : 개발계획변경(1차) 및 실시계획인가 고시(서울특별시 고시 제2014-242호)

※ 구역명 변경 : 갈산 도시개발사업→ 신정 도시개발구역

○ ‘15.07.30 : 환지계획인가 고시(양천구 고시 제2015-44호)

○ ‘17.12.28 : 개발계획변경(2차) 및 실시계획인가 고시(서울특별시 고시 제2017-481호)

○ ‘17.10.16 : 설계경기 공고

○ ‘17.12.14 : 설계경기 작품심사 및 설계자 선정

○ ’18.03.22 : 공공주택통합심의위원회(조건부 가결)

○ ’18.04.10 : 공공주택통합심의위원회 조치완료

○ ’18.07.05 : 서울시 건설기술심의위원회(조건부가결)

○ ’18.09.19 : 주택건설사업계획승인 인가

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○『건축법시행령』제5조의5 규정에 의거 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서, 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등.

18-구조19-2	심의내용	자문(구조안전)
	건물(사업)명	세운상가군 재생사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서울특별시 중구 을지로4가 310-68~중구 충무로4가 120-3(42,100.00㎡)

○ 지역․지구 : 일반상업지역, 세운재정비촉진지구

○ 규    모 : 지상3층/지하1층, 최대경관 34,515m, 철골조

○ 용    도 : 보행자전용로

▢ 추진경위

○ ‘17.03.20 : 국제지명현상공모 공고

○ ‘17.06.01 : 당선작 발표

○ ‘17.07.20 : 계약

○ ‘17.05.24 : 착수보고

○ ‘17.11.17 : 건축정책위원회 자문

○ ‘17.11.23 : 디자인 심의

○ ‘17.11.28~12.08 : 기본설계 V·E(1~4차)

○ ‘17.12.19 : 설계심의

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○ 을지로와 마른내로의 경간이 20m 이상이 되고, 삼풍상가와 호텔PJ의 연결 브릿지가 3M이상의 캔틸레버로 설계되어, 공공보행로의 구조 안전에 대하여 자문 받고자 본 위원회에 상정하는 것으로서 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등. 끝.