문서번호	도시공간개선단-15705
결재일자	2017.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		11/27 김태형
협 조

2016년 제20차

서울

2017년 제18차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2017년 제18차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2017. 11.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 제18차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2017. 11. 23.(목) 14:00~16:15

❍ 장    소 : 서울시청 본관 3층 소회의실1

❍ 참석위원 : 총5인

- 김선영 위원(색채), 윤경희 위원(공간), 원형준 위원(건축), 이희정 위원(경관), 조현미 위원(시각)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총4건                                              ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
5	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	4	-	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 3건, 의견제시 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
18-1	세운상가군 재생사업을 위한 공공공간 설계	역사도심재생과	· 보도포장 · 가로시설물	심의	조건부동의
18-2	동남로 가로조성 사업(재설계)	서울주택도시공사 (택지설계부)	· 보도포장 · 가로시설물 · 식재계획	심의	조건부동의
18-3	가락시영 주택재건축아파트 정비사업	송파구 (주거재생과)	· 보도포장 · 자전거도로 · 가로시설물	심의	조건부동의
18-4	위례1지하차도 방음터널 설치	한국토지주택공사 (위례사업본부)	· 방음터널 (L: 298m, H: 5m)	심의	의견제시

붙임  제18차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 11. 23.(목) 14:00 ~ 16:15
심의대상	보도포장, 가로시설물
안 건 명	세운상가군 재생사업을 위한 공공공간 설계
심의번호	18 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도패턴은 단순하고 간결한 디자인으로 수정하시기 바랍니다. - 1층부 보도포장은 내구성, 내충격성에 강하고 유지 보수가 용이한 재료 적용 또는 시공방식으로 재검토하시기 바라며, 보도블록은 300㎜X300㎜XT65 규격을 적용하시기 바랍니다. - 경계석의 모서리는 날카롭지 않게 처리(모따기)하여 주시기 바랍니다. - 보행자의 안전을 위하여 3층 데크 안전난간의 세로바 간격을 촘촘하게 조정하시기 바랍니다.(가급적 1단계 구간과 동일한 안전난간 설치 권장) - 계단 손잡이는 여름철이나 겨울철에도 사용하기에 좋도록 목재를 적용 하시기 바랍니다. - 또한 어린이, 노인 등 신체조건이 다른 다양한 이용자를 배려하여 손잡이를 2단으로 설치하고, 손잡이 양끝부분과 굴절부분의 상부면에는 층수, 위치정보를 나타내는 점자표지판을 설치하시기 바랍니다.(권장) - 안내표지판은 서울시 표준형디자인(사설안내표지판, 보행자안내표지판)을 적용하시기 바랍니다. - 엘리베이터는 단순하고 간결한 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 11. 23.(목) 14:00 ~ 16:15
심의대상	보도포장, 가로시설물, 식재계획
안 건 명	동남로 가로조성 사업(재설계)
심의번호	18 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 당초 계획의 원안(제4차 심의결과를 반영한 조치계획안) 유지 또는 금회 제출한 안을 적용할 경우 유효보도폭을 4m로 확보하시기 바랍니다. - 시각적, 물리적 보행환경 개선을 위하여 보도블록은 300㎜X300㎜ 규격을 적용하시기 바랍니다. - 벤치는 서울 우수공공디자인 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - CCTV, 가로등, 보안등(공원등)은 하부 체결부가 외부로 돌출되지 않도록 지면 밑으로 매립하여 시공하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 11. 23.(목) 14:00 ~ 16:15
심의대상	보도포장, 자전거도로, 가로시설물
안 건 명	가락시영 주택재건축아파트 정비사업
심의번호	18 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 자전거도로의 포장 색상은 표층(아스팔트 콘크리트) 고유의 색상을 기본으로 하고, 자전거 이용자 및 보행자의 안전을 위하여 상충되는 구간은 시인성을 확보할 수 있도록 암적색을 적용하시기 바랍니다. - 보행자용 펜스는 서울우수공공디자인 인증 유효제품을 적용하시기 바랍니다.(가급적 3안 권장) - 볼라드는 1안을 적용하시기 바랍니다. - 가로등은 하부 체결부가 외부로 돌출되지 않도록 지면 밑으로 매립하여 시공하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 11. 23.(목) 14:00 ~ 16:15
심의대상	방음터널(L: 298m, H: 5m)
안 건 명	위례1지하차도 방음터널 설치
심의번호	18 - 4	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ○ 아래와 같이 의견을 제시합니다. - 방음시설은 도시경관에 중요한 영향을 미치는 시설물이므로 방음림 조성, 저소음포장, 구간단속카메라 설치 등 다른 대안을 우선적으로 적용한 후 최소한으로 설치하여야 하며, - 특히 도시의 경관 및 환경을 저해하는 터널형태의 방음시설 설치는 바람직하지 않다는 것이 본 위원회의 의견이므로, - 도로소음으로 인한 민원 해소를 위하여 사업진행이 불가피한 경우 설치여부에 관한 사항은 사업기관(부서)에서 판단하여 적의조치하시기 바랍니다. 끝.