문서번호	도시공간개선단-9880
결재일자	2017.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		08/01 代안재혁
협 조

2016년 제20차

서울

2017년 제12차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2017년 제12차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2017. 8.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 제12차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2017. 7. 27.(목) 14:00~16:35

❍ 장    소 : 서울시청 본관 4층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총7인

- 도시공간개선반장, 길윤정 위원(공간), 김정임 위원(건축), 원형준 위원(건축), 이상곤 위원(유니버설), 최성호 위원(유니버설), 홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총5건                                              ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
5	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	2	2	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 5건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
12-1	8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이·신설공사	서울주택도시공사 (택지설계부)	·캐노피 ·환기구 ·엘리베이터	심의 (경관)	조건부동의
12-2	중랑천 보도육교 설치	중랑구 (치수과)	·보도육교 (B:5m, L:31m) ·경사로 (B:5m, L:114.7m)	심의	조건부동의
12-3	신흥로 108계단 경사형 엘리베이터 설치	용산구 (토목과)	·경사형 엘리베이터 1개소	심의	조건부동의
12-4	용산가족공원 보도육교 엘리베이터 설치	용산구 (토목과)	·엘리베이터 3개소	재심의 (2017-11차,)	조건부동의
12-5	노들로 방음벽 설치공사(석축구간)	남부도로사업소 (도로보수과)	·방음벽 (H:6m, L:130m)	재심의 (2017-11차,)	조건부동의

붙임  제12차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	캐노피, 환기구, 엘리베이터
안 건 명	8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이·신설공사
심의번호	12 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 지하철출입구 캐노피는 ALT 1안을 적용하시기 바랍니다. - 정거장 환기구는 ALT 2안을 적용하되, 보행환경에 불편이 없도록 엘리베이터 쪽으로 위치를 이동하고, 차폐식재를 조성하시기 바랍니다. - 엘리베이터 진입부 경사로 및 점자블록 설치에 대한 계획을 제시하여 주시기 바랍니다. - 내부 연결통로에는 LED 조명(5000K)을 적용하고, 걸레받이 부분 색상의 명도를 밝게 조절하시기 바랍니다. - 또한 벽면 마감재로 사용되는 폴리싱타일에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 안내사인은 서울시 표준형디자인(2012 지하철 통합사인시스템)을 준수하여 계획·설치하시기 바랍니다. - 화장실은 입구를 3개에서 2개로 조정하여 남·여 구분된 화장실 계획으로 수정하시기 바랍니다. - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 및 체크리스트를 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	보도육교(B:5m, L:31m), 경사로(B:5m, L:114.7m)
안 건 명	중랑천 보도육교 설치
심의번호	12 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도육교 이용자의 편의 증진을 위하여 본선에서 연결되는 경사로 참에서 계단을 추가로 설치하는 방안에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(경사로의 기울기는 1/18 권장) - 교각은 시각적 부담감을 최소화할 수 있도록 코핑부의 규모를 축소하고 원기둥형과 자연스럽게 이어지는 일체감 있는 형태로 재검토하시기 바랍니다. - 세부적인 디자인은 도시공간개선단과 협의하여 진행하시기 바랍니다. - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 및 체크리스트를 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	캐노피 3개소
안 건 명	신흥로 108계단 경사형 엘리베이터 설치
심의번호	12 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터 출입구 게이트의 색상은 무채색을 적용하시기 바랍니다. - 유리난간 상부 계단형태는 사면으로 처리하고 프레임 구조물은 무광택으로 처리하시기 바랍니다. - 입구 상징물 및 4층 조형물은 주변과 조화되도록 형태, 재료, 색상 등에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 조명계획을 제시하시기 바랍니다.(난간 활용 및 게이트 매입 등을 통한 조명설치 권장) - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 및 체크리스트를 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	엘리베이터 3개소
안 건 명	용산가족공원 보도육교 엘리베이터 설치
심의번호	12 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 난간은 제시된 SGPD-00836(보행자용 펜스) 제품으로 적용하되, 변형없이 원안과 동일한 형태로 적용하시기 바랍니다.(펜스 전체를 기와진회색으로 적용) - 조명은 엘리베이터 내부 구조물 기단부에 매입하여 설치하시기 바랍니다. - 전동휠체어 등의 이동에 불편함이 없도록 엘리베이터 진입부의 공간을 여유있게 확보하시기 바랍니다. - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 및 체크리스트를 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 7. 27.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	방음벽(H:6m, L:130m)
안 건 명	노들로 방음벽 설치공사(석축구간)
심의번호	12 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 전체구간의 방음벽 높이는 기단부를 포함하여 지면으로부터 6m이내로 설치하시기 바랍니다. - 방음판은 가로면의 규격을 4m로 확대하여 시각적 개방감을 확보하시기 바랍니다.(권장) - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 및 체크리스트를 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. - 방음시설은 도시경관에 중요한 영향을 미치는 시설물이므로 향후 유사한 사업을 추진하는 경우 방음림 조성 및 저소음포장 등 다른 대안을 우선적으로 적용하고, 방음시설은 최소화하여 설치할 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다. 끝.