제1차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : 2020.1.16.(목) 14:18 ~ 15:57

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 17인(외부 16, 내부 1)

□ 개최결과 : 재심의 1, 원안가결 1, 조건부가결 1

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	강서구	발산근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 주요내용 : 안전교육센터 조성	재심의
2	강남구	봉은역사공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 요사채 1동 신축을 위한 민간공원 추진자의 공원조성	원안가결
3	성동구	응봉근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 주요내용 : 도서관(책쉼터) 조성	조건부가결

심의(자문) 결과 및 내용

1. 발산근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 강서구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 내발산동 739번지 일대 ◦ 면적 : 17,825.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2003.10.06. (서고 제286호) ◦ 조성계획(최종) : 2007.05.31. (서고 제171호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 4,276.0㎡ → 3,199.1㎡ (감 1,076.9㎡) ◦ 조경시설 : 278.4㎡ → 138.0㎡ (감 140.4㎡) ◦ 휴양시설 : 0㎡ → 26.4㎡ (증 26.4㎡) ◦ 운동시설 : 1,306.8㎡ → 573.8㎡ (감 733.0㎡) ◦ 교양시설 : 0㎡ → 1,394.0㎡ (증 1,394.0㎡) - 안전교육센터 신축(지상 3충) ◦ 편익시설 : 0㎡ → 1,159.7㎡ (증 1,159.7㎡) - 주차시설 신설(38대) ◦ 관리시설 : 213.9㎡ → 0㎡ (감 213.9㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 11,360.9㎡ → 10,945.5㎡ (감 415.4㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 36.26% → 38.60%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 0.71% → 7.82%(법정 20% 이내)	재심의 ○ 공원의 공간 활용도를 높일 수 있도록 건축물 및 주차장 배치 재검토 ○ 전반적인 동선계획 보완 - 차량동선과 보행동선 분리 - 원형광장이 위치한 공간과 건축물이 위치한 공간의 유기적 연계성 강화 - 시설이용과 보행이 편리하도록 길고 복잡한 동선 개선 등 ○ 소위원회를 구성하여 현장 확인 후 자문의견을 반영하여 심의 재상정

심의(자문) 결과 및 내용

2. 봉은역사공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 73번지 일원 ◦ 면적 : 75,405.00㎡(민간공원 : 66,230.30㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1971.8.6. (건설부고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2019.12.12.(서울시고시 제402호) * 경미한 변경 < 주요 변경내역 > ◦ 그밖에 시설 : 요사채2(봉은사 요사채) 신축 8,652.44㎡ → 8,857.42㎡ (증204.98㎡) ◦ 기반시설 : 11,498.13㎡ → 11,600.13㎡ (증102.00㎡) 도로 : 5,754.50㎡ → 5,856.50㎡ (증102.00㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 41,822.25㎡ → 41,515.27㎡ (감 306.98㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : (전체)44.54% → 44.94%(법정 제한없음) (민간공원) 43.25% → 43.71% ◦ 건폐율 : (전체)9.79% → 9.94%(법정 20% 이내) (민간공원)11.07% → 11.24%	원안가결

심의(자문) 결과 및 내용

3. 응봉근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 성동구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성동구 옥수동 528-6(매봉산 지역) ◦ 면적 : 674,687.6㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9. (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2020. 1. 9. (서고 제18호) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 2,537.59㎡ → 2,959.51㎡ (증421.92㎡) - 도서관 421.92㎡(증) ◦ 휴양시설 : 7,827.67㎡ → 7,862.29㎡ (증34.62㎡) - 숲속쉼터 34.62㎡(증) ◦ 편익시설 : 2,462.00㎡ → 2,518.44㎡ (증56.44㎡) - 주차장 56.44㎡(증) ◦ 기반시설 : 68,717.11㎡ → 68,805.64㎡ (증88.53㎡) - 광장 22.01㎡(증), 도로 66.52㎡(증) ◦ 운동시설 : 24,691.45㎡ → 24,645.18㎡ (감46.27㎡) - 체력단련장 46.27㎡(감) ◦ 조경시설 : 18,725.22㎡ → 18,716.63㎡ (감8.59㎡) - 원형플랜터 3.49㎡(감) - 원형플랜터 5.1㎡(감) ◦ 녹지 및 기타 : 감546.65㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 20.36% → 20.44%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 0.59% → 0.63%(법정 10% 이내)	조건부가결 ○ 건축물 진입공간을 공원 이용자들이 쉽게 접근할 수 있는 개방된 공간으로 조성하되, 건축물과 연계·활용할 수 있는 방안 마련 ○ 주차장과 운동시설 간의 이용동선이 겹치지 않도록 운동시설 위치 또는 주차장 배치 재검토 ○ 식재계획 보완 - 스트로브잣나무 식재를 1열로 변경하고 화관목 추가 식재 - 건축물 진입공간 내 회화나무를 느티나무로 변경 검토 - 병해충 방제 등 식재수목 하자 예방 방안을 시방서에 명기