구 분
열람·서명자	성명 : (인)
	성명 : (인)
확인자	한옥조성과 과장 진조평
작성자	한옥조성과 건축7급 양희식, 건축8급 박상민

2017년 제24차 한옥위원회 회의록

-제24차 건축위원회(한옥전문위원회) 공동 개최-

2017.12.21.

주택건축국

(한옥조성과)

｢제24차 한옥위원회·제24차 건축위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2017.12.21. (목) 15:00 ~ 19:10 □ 장 소 : 서울시청 3층 공용회의실 □ 참석위원 - 명단 기재 : 이형술, 한효동, 권창주, 장기창, 정광호, 이순희, 윤재신, 박창열, 박선주, 윤대길, 고주환, 남명식, 류성룡, 김동연, 박문수, 이원욱, 김영재, 최호진, 천국천, 진조평 □ 진행순서 1. 종로구 가회동 *** 2. 종로구 삼청동 *** 3. 종로구 원서동 *** 4. 종로구 통의동 *** 5. 종로구 권농동 *** 6. 종로구 체부동 *** 7. 종로구 가회동 *** 8. 영등포구 영등포동4가 *** 9. 은평한옥마을 *** 10. 은평한옥마을 *** 11. 은평한옥마을 *** 12. 은평한옥마을 *** □ 상정안건 - 한옥등록(예정) 및 비용지원 신청 8건 - 변경심의 2건 - 한옥지붕 부분수선 신청 2건 □ 회의결과 (결정사항 및 표결내용) - 조건부의결 7건 - 조건부(보고)의결 4건 - 재심의결 1건

□ 회의내용 (위원 발언 내용)

1. 종로구 가회동 *** (변경심의)

<*** 위원>

❍ 협문 좌우 담장의 높이차가 많이 나서 어색해 보이므로 담장 높이를 조절 할 필요가 있음.

<*** 위원>

❍ 협문 북측 담장은 한단을 높이고, 협문 남측 담장의 높이를 약간 내리면 조화가 될 것으로 보임.

❍ ‘횡단면도-1’ 도면은 수정이 필요 해 보임

<조건부 의결>

❍ 서측 협문 좌우 담장 높이차를 조절하여 계획 (북측 담장은 협문 옆에서 한단을 높이고, 남측 담장은 높이를 내려 계획)

❍ 가로변 고막이석은 대지경사를 고려하여 높이를 조정하고, 화방벽 구성은 주변 골목의 연속성이 활보될 수 있도록 전돌 단수와 사고석 단수를 조정하여 계획 (현재 화방벽 구성과 주변 골목길 한옥의 화방벽 구성을 고려하여 계획)

❍ 도면(횡단면도-1) 보완 후 수정하여 제출

❍ 실외기, 차폐시설(전기, 가스개량기 등) 설치 계획 제출

❍ 한옥과 어울리는 건물번호판 설치 계획 제출

2. 종로구 삼청동 *** (비용지원 신청)

<*** 위원>

❍ 대문 위치를 이동(동쪽→남쪽)하는 것으로 계획하였는데 주변 골목길 맥락(현재 대지 동쪽에 위치한 골목길로 대문이 위치하고 있는 주변 한옥의 배치 모습)을 고려하여 기존의 위치를 지켜가는 것이 좋을 것으로 보임.

<*** 위원>

❍ 화장실과 욕실의 계획을 보면 내부에서 진입하는 문과 마당에서 직접진입하는 문이 별도로 있는데 프라이버시에 문제가 없을지 의문이 듬.

<*** 위원>

❍ 북측으로 기존담장이 대지 내 위치하고 있고, 사이 공간이 존재하는데 그것에 대한 계획을 제시해 줄 필요가 있어보임.

<*** 위원>

❍ 서측 입면도를 보면 기존담장이 가로변에 노출되는데 해체 시 현장을 조사하여(인접대지 주인과 협의), 그 부분에 대한 계획을 제시 할 필요가 있음. 가로변에 노출되는 곳은 한옥과 어울리게 마감을 해야 함.

<*** 위원>

❍ 남측과 서측 등 입면을 보면 창위에 고창이 있는데, 전통한옥의 형식에는 맞지않는 모습으로 고창을 없앨 필요가 있음.

❍ 남측 입면의 중방 구성 또한 어색해 보임

<*** 위원>

❍ 대문의 변경에 따라 입면이 변화하여, 여러 위원들이 입면에 대하여 지적을 하는 것으로 생각 됨.

<*** 위원>

❍ 서재쪽 단면을 보면 담장과 실이 트여 있는데 단열등에 취약해 보이므로 해결을 위한 계획이 필요.

<*** 위원>

❍ 도시한옥의 막다른 골목이 가지는 일정 단위의 공동체가 있는 것인데, 현대적인 생활 패턴이 바뀌었다고는 하지만 기본적으로 가로 구조가 가지고 있는 뼈대는 유지할 필요가 있음. 대문채가 구성되는 기존 모습이 일각 대문으로 바뀌어 가는 추세에 대한 본질적인 논의가 필요 해 보임.

<*** 위원>

❍ 서재를 보면 기존 석축이 있는 곳을 파 내려가는 것으로 계획 되어 있는데, 단열 문제 등이 발생될 것으로 생각 되므로 현장조사가 보완 될 필요가 있음.

❍ 북측 담장 처리 계획과 주변 골목길 현황에 대하여 확인 후 입면을 다시 논의 할 필요가 있어 보임.

<*** 위원>

❍ 출입구 위치를 바꾸는 것은 중대한 문제로 보임.

<*** 위원>

❍ 동측입면을 보면 기존 대문채 상인방이 커다란 것이 북촌 한옥의 특징인데, 이런것들이 다 바뀌고 있으므로 만약 문 옮기는 것을 인정한다면 이러한 기존 입면의 구성을 살리는 방법으로 허용해 줄 필요가 있음.

❍ 한옥 거주자의 입장을 고려하여 대문위치를 바꾸는 것은 인정해 주고 동측의 기존 입면 구성을 남겨 놓는 방법으로 인정해 줄 필요가 있음.

<*** 위원>

❍ 기존의 심의에서는 도시 맥락을 중요하게 여겨왔으니, 대문의 위치는 기존 현황을 지킬 필요가 있음.

<*** 위원>

❍ 대문채를 유지한 채로 작은 평면을 사용하기 위해서는 대문을 옮길 필요밖에 없을 것으로 보임.

<*** 위원>

❍ 기존의 질서는 깨지지만 사용자의 입장에서 대문위치가 변경되는 것을 인정해 주는 것이 맞다고 생각됨.

<*** 위원>

❍ 기존을 유지하는 원칙도 중요하지만 현장을 다녀 와 본 결과 이미 변화가 심해 사용자의 편의를 인정해 주는 것도 나쁘지 않아 보임.

<*** 위원>

❍ 서재쪽 바닥이 내려감에 따른 우수 유입등에 대한 개선이 필요해 보임.

<*** 위원>

❍ 설계자에게 골목길 주변 한옥의 현황을 조사한 후 대문위치 변경에 대하여 계획을 한 번 더 들어 보는 것이 좋을 것으로 보임.

<조건부(보고) 의결>

❍ 한옥비용지원 심의는 주변지역 및 기존 도시구조의 특성을 반영하여 공간구성 및 배치 계획이 되도록 하고 있으니, 대문 위치 변경에 대한 추가 검토가 될 수 있도록 주변 한옥의 현황을 조사 후 보고 (입면 구성에 대한 것은 대문위치 확정 후 논의 예정)

❍ 북측 기존 담장은 해체 시 현장조사하여 그 계획에 대하여 보고하고, 현재 계획과 같이 담장이 존치될 경우 가로변에 노출되는 부위는 한옥과 어울리게 계획

❍ 서재 측 단면을 보면 축대를 파내려가는 것으로 되어 있고, 그에 따른 우수침입과 단열에 대한 문제가 예상되므로 해결방안에 대한 상세계획을 보고

❍ 도면간에 맞지 않은 부분과 창호상세도 등 도면 보완 제출

❍ 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획

❍ 한옥과 어울리는 건물번호판 설치 계획 제출

3. 종로구 원서동 *** (비용지원 신청)

<*** 위원>

❍ 북촌 한옥에서 기존 한옥을 수선하는 경우라면 서까래가 짧더라도 인정을 하였지만, 지금과 같이 신축을 한다면 서까래 내밀기를 어느정도 확보할 필요가 있음.

<*** 위원>

❍ 1층에서 근린생활시설과 단독주택의 공간분리가 필요해 보임 (벽으로 구분)

❍ 계단실 주출입구 들어가는 공간은 폭을 더 확보하고 남북 익사 부분의 지붕은

<*** 위원>

❍ 최근들어 대지의 효율적인 이용을 위해 2층 한옥이 많이 들어오고 있는 실정임. 현재 본 한옥은 한옥의 입면 구성이 어색하다는 측면이 있음.

<*** 위원>

❍ 도리칸이 큰 부분은 간주 구성을 추가해서 계획 할 필요가 있음

<조건부(보고) 의결>

❍ 대지경사 등 현장조건을 반영하여 도면을 수정 후 보고

- 인접대지 경계부의 담장설치 계획 및 동측 부분 석축 계획 제출

- 건물번호판 및 옥외광고물 설치 상세(재료, 크기 등 표기) 계획 제출

- 추락 방지 등 안전을 고려한 2층 난간 계획 제출

- 화방벽과 벽체에 설치 계획 중인 고벽돌의 색상, 크기 등 상세 계획 제출

- 마당에서 계단실(외부 쪽)로 출입하는 부분의 폭을 더 확보하여 계획

- 전통적인 한옥의 입면 구성 및 비례에 맞게 창호와 인방재 설치 계획 제출 (창호는 외부로 돌출되지 않게 계획)

- 도면간에 상이한 부분 수정 제출

❍ 처마내밀기는 60cm 이상으로 계획

❍ 2층 바닥면적은 1층 바닥면적의 80%이하로 계획

❍ 3.5m 도리칸 부분은 처짐이 예상되므로 간주를 설치하여 구조에 이상이 없도록 계획

❍ 1층의 단독주택과 근린생활시설 부분은 벽으로 공간분리하여 계획

❍ 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획

4. 종로구 통의동 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 신청)

<*** 위원>

❍ 주변현황을 보면 장비가 못 들어올 것으로 보이는데 터파기가 가능 할지 의문이 듬.

<*** 위원>

❍ Y2~4 기둥간격을 조정해야 할 것으로 보임.

<*** 위원>

❍ 기존 한옥과 계획 한옥의 크기가 비슷한 것으로 보이는데 기존 한옥의 모습을 유지하면서 마당을 파서 지하를 계획하면 훨씬 좋을 것으로 보임

<*** 위원>

❍ 담장은 내외부가 전통적인 한옥의 담장 구성에 맞게 계획될 필요가 있음

<*** 위원>

❍ 마당에 면한 창호를 보전하는 방안을 검토해 보면 좋을 것 같음

<*** 위원>

❍ 주택과 사무실 부분의 출입 구분이 필요해 보임

<*** 위원>

❍ 주변 건물 상황을 보았을 때 북측 주택외에는 지하가 없어 지반이 취약해 보이므로 지하층을 파는 본 계획에 대한 토목시공 계획에 대한 검토가 선행되어야 할 것으로 보임

❍ 처마선이 골목길변으로 설치되는 기존 모습을 유지할 필요가 있어 보임

<*** 위원>

❍ 토목시공 가능여부에 대한 선행 검토가 필요하고, 기존 한옥을 유지하는 것이 더 좋을 것으로 보임.

<*** 위원>

❍ 한옥이 위치한 대지 등 여러 가지 요건을 고려하여 사례별로 심의를 할 필요가 있어보임.

<*** 위원>

❍ 사랑채와 본채가 가지는 격식이 맞지 않고, 현재의 입면과 기단 높이는 한옥의 구성에 맞지 않음

<재심의결>

❍ 기존 한옥의 배치 및 구성을 유지 할 수 있도록 계획

- 주변지역 및 기존 도시구조 특성이 유지 될 수 있도록 계획

- 전통적인 한옥의 구성 및 비례를 고려하여 계획

❍ 지하층 토목 공사 가능여부에 대하여 선행 검토

5. 종로구 권농동 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 신청)

<*** 위원>

❍ 도면 보완이 필요 해 보임

<조건부의결>

❍ 도면(입면, 상세 등) 보완 후 제출

❍ 고창은 창살을 추가하여 계획

❍ 실외기 설치 위치, 차폐시설(전기, 가스개량기 등) 설치 계획 제출

❍ 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획

❍ 한옥과 어울리는 건물번호판 설치 계획 제출

6. 종로구 체부동 *** (변경심의)

<*** 위원>

❍ 마당에 면한 창호가 用자 창호로 되어 있는데 일식에 가까워 보이므로 한식창호로 수정 될 필요가 있음.

❍ 用자 창호도 전통창호이긴 하나 보통 실내에 사용되는 것임.

<*** 위원>

❍ 가로변 화방벽에 구성되는 벽돌이 붉은벽돌에서 고벽돌로 변경되었는데 색감에 대한 것이 어떻게 적용되는지 제출 해 줄 필요가 있음

❍ 마당에 면한 것이 문이라면 문양 뿐만 아니라 궁판을 설치하는 전통적인 모습으로 계획 할 필요가 있음.

<*** 위원>

❍ 한옥에 일본식 느낌이 나는 창호를 사용하는 경향이 보이는데 이런 것들은 심의에서 지적되어야 할 사항임

<조건부의결>

❍ 가로변 화방벽 하부에는 고막이석을 설치하고, 변경된 고벽돌의 색상, 크기 등 상세 계획 제출

❍ 가로와 마당에 면한 창호는 전통적인 창살 구성으로 계획하고, 마당에 면한 문은 궁판을 설치하는 등 전통적인 창호 구성이 될 수 있게 계획

❍ 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획

7. 종로구 가회동 *** (한옥지붕 부분수선 신청)

<조건부의결>

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

❍ 공사 전‧중‧후 사진 제출

8. 영등포구 영등포동4가 *** (한옥지붕 부분수선 신청)

<조건부 의결>

❍ 증축 부분 철거 시 지원 가능

❍ 차양을 교체하거나 새롭게 설치 할 경우, 동판설치를 권장하고 함석일 경우는 한옥과 어울리는 색으로 설치

❍ 공사 전‧중‧후 사진 제출

❍ 지붕수선 공사 진행 시 주요 구조부(기둥‧보‧지붕틀 등)의 증설 또는 해체 등 건축허가(신고)사항에 해당되는 공사를 할 경우에는 관련규정에 따라 건축허가(신고)를 받은 후 공사 진행할 것

9. 은평구 단독주택용지 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 심의)

<*** 위원>

❍ 동측 입면에서 보이는 용자살이 눕혀있어 일본식이라는 느낌을 받음. 용자살을 사용한다면 ‘세살용자살’ 등을 이용하여 세워져 보이게 설치하는 것이 좋을듯함.

<*** 위원>

❍ 동측 입면에서 큰 유리창이 계획되었는데, 이 부분이 부담스럽게 구성되었으며, 기단 높이가 너무 높게 계획되어 조절이 필요할 것으로 생각됨.

<*** 위원>

❍ X5~X7열의 지붕은 용마루의 높이가 다르게 구성되어야 할 것으로 생각됨. 칸의 크기가 다른데 용마루를 동일하게 구성하다 보니 서측 면에서 보이는 것처럼 비대칭인 모습이 나타나고 있음. 계단실 쪽 지붕을 조금 높게 구성하면 해결될 것으로 보임.

<*** 위원>

❍ 지붕의 좌우가 다르면 오래 못가는 경우가 있기 때문에 지붕부분은 수정이 필요할 것으로 생각됨.

<*** 위원>

❍ 공사를 진행하면, 지붕이 도면처럼 구성되기가 힘들기 때문에 실제로 지어지는 형태로 도면을 작성하는 것이 좋을 것으로 생각됨.

<*** 위원>

❍ 서측입면도를 보면 고벽돌 화방벽으로 마감하는 부분이 있음. 이 부분이 외부에서 보이는 부분은 아니지만, 면 전체를 벽돌로 마감하는 것은 흔히 볼 수 있는 부분은 아니라고 생각되어 수정이 필요해 보임.

<*** 위원>

❍ 지하층 옹벽은 한 개 층으로 인식되지 않도록 마감을 하는 것이 필요함.

<*** 위원>

❍ 기둥 하부에 초석이 없이 기둥이 놓이는 부분들이 있는데, 기둥하부에는 초석을 설치하는 것이 필요함.

<*** 위원>

❍ 은평한옥마을의 마당높이는 대지 가중평균 높이에서 50센티미터 이하로 구성하도록 진행하여 왔음. 누각을 만들고 차고를 하부로 계획한 곳은 부분적으로 인정을 해주더라도 기단 높이가 너무 높게 계획되었음.

<*** 위원>

❍ 서측면에 사용하는 벽돌은 전통적인 방식으로 줄눈이 없이 시공할 수 있다고 하면 허용도 가능하다고 생각함.

<*** 위원>

❍ 기본적으로 서울시 비용지원 기준에 맞게 목구조를 노출시키고 화방벽 등을 구성하게 하는 것이 좋을 것 같음.

<*** 위원>

❍ 건축면적 산정부분은 다시 검토를 해야 할 것 같음. 법적 건폐율이 넘지 않는지 검토가 필요함.

<*** 위원>

❍ 가장 문제가 되는 것은 동측입면에서 가로면으로 드러나는 통창 부분임. 지원을 해주는 한옥에 저 창을 허용해 주는 것은 어려울 것으로 생각됨.

<조건부(보고) 의결>

❍ 누마루에 계획된 풍판은 삭제하고, 창호는 전통적인 창살(세살, 아자살, 만자살, 완자살 등)을 이용한 창호로 구성

❍ 지하층 현관 옆 창호는(WW-B01) 한식 창호로 계획

❍ 외부에 설치되는 용자살 창호는 세살용자살 등을 사용하여 살의 무늬가 세로로 길게 구성될 수 있도록 계획

❍ 서측면 X5~X7열에 계획된 화방벽은 목구조가 드러나도록 설치

❍ 마당2에 설치되는 유리난간은 도로에서 보이지 않도록 설치

❍ 지하층 구조가 지상으로 과도하게 노출되지 않도록 건물의 높이를 낮춰 계획

❍ 지상으로 노출되는 지하층 외벽은 장대석 등을 사용하여 한옥과 어울리도록 마감

❍ 계단실, 전실 상부 지붕은 좌우 대칭이 될 수 있도록 계획

❍ 마당에 면한 담장 내부는 와편을 이용한 무늬 담장 설치 등 한옥과 어울리는 마감 계획

❍ 반침 상부는 동판 등을 사용하여 한옥과 어울리도록 마감

❍ 기둥 하부에는 초석을 설치하고, 담장의 높이는 도로면으로부터 2.1m 이하가 되도록 계획

❍ 외부 부착물(가스계량기, 전기계량기 등), 건물번호판, 기초소방시설 설치계획, 건축면적 산정표 제출

❍ 인접대지로 처마물 등 피해가 가지 않도록 계획

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의내용 반영

10. 은평구 단독주택용지 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 심의)

<*** 위원>

❍ 대문을 외짝으로 구성하는 것은 너무 작아보임. Y4열의 주칸을 줄여서 대문크기를 크게 하는 것이 좋을듯함.

<*** 위원>

❍ 2층 평면도를 보면 X5열 우측으로 계획된 반침은 Y2열에서 시작하도록 구성하는 것이 외관 모습이 더욱 자연스럽게 구성될 것으로 생각됨.

<*** 위원>

❍ 마당에서 보이는 면이 어색함. 지하층을 줄이고 바깥쪽으로 채광 하게끔 조성하면, 마당안쪽에 채광부분이 생기지 않을 것으로 생각됨.

<*** 위원>

❍ 우측면도를 보면 1층 Y1열 우측면의 처마와 Y4열의 박공 내밀기 부분이 실제로 도면대로 구성되기 어려움. 구조검토 등을 통해 도면을 수정하는 것이 필요함.

<조건부 의결>

❍ 반침 길이는 동일 입면의 1/2 이하로 설치하고, 2층 반침은 외벽 둘레의 1/8 이하로 설치

❍ 2층 X5열 우측에 계획된 반침은 Y2열로 위치를 옮겨 설치

❍ 마당에 설치되는 강화유리 마감은 삭제하는 것을 권장하고, 설치할 경우 다음 조건을 반영하여 계획

- 강화유리가 도로에서 보이지 않도록 구성하고, 마당에서 건물로의 진출입 동선에 문제가 생기지 않도록 계획

- 강화유리 및 추락에 위험이 있는 부분에 설치되는 외부난간은 한옥과 어울릴 수 있도록 조성

❍ 외부에 설치되는 창호 및 문은 전통 한식 창호 및 문을 사용하여 계획하고, 다양하게 계획된 외부 창호는 간소화하여 계획

❍ 우측면도 1층 Y1열 우측에 계획된 눈썹지붕과 Y4열 좌측에 계획된 처마 내밀기는 구조검토 등을 통해 실제 구성이 가능한 크기로 계획

❍ 대문이 외소해 보이지 않도록 크기를 크게하여 계획

❍ 반침 상부는 동판 등을 사용하여 한옥과 어울리도록 계획

❍ 인접대지로 처마물 등 피해가 가지 않도록 계획

❍ 기단 끝선과 초석이 간섭되지 않도록 계획

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의내용 반영

11. 은평구 단독주택용지 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 심의)

<조건부 의결>

❍ 반침 길이는 동일 입면의 1/2 이하가 되도록 계획

❍ 인접대지로 처마물 등 피해가 가지 않도록 계획

❍ 건물 번호판 설치계획 제출

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의내용 반영

12. 은평구 단독주택용지 *** (한옥등록(예정) 및 비용지원 심의)

<*** 위원>

❍ 2층 앙시도를 보면 X6~X7열 사이 3,300칸이 하부에 기둥이 없는 뜬 보 구조로 계획되어 있어 기둥이 추가로 설치되어야 할 것 같음.

❍ 2층 회첨추녀는 X6열에서 마감하고 서까래로 구성하는 것이 내부 구조 처리가 더 쉽게 될 것으로 생각됨.

❍ 처마가 짧아서 하중이 보를 통해서 기둥으로 전달되는 구조인데, 2층 X5열에 설치되는 보의 춤을 더 키우는 것이 좋을듯함

<*** 위원>

❍ 1층 X1~X3열의 지붕이 문제를 좀 가지고 있게 계획되었음.

❍ 비가 오면 빗물이 2층 벽을 치도록 계획되어있는데, 아무리 빗물받이를 잘한다고 해도 문제가 될 것으로 생각됨. 지붕 형태를 벽에 지장을 주지 않는 방향으로 계획되는 것이 좋을듯함.

<*** 위원>

❍ 기단 끝선이 초석과 간섭되는 부분이 있는데, 이 부분은 서로 간섭되지 않도록 조절이 필요함.

<*** 위원>

❍ 대문은 두짝문으로 변경하여 계획하는 것이 좋을듯함.

<조건부(보고) 의결>

❍ 1층 평면도 X7열에 설치되는 외부 쪽문은 한옥과 어울리는 디자인 및 재료로 계획

❍ 주차장 측 인접대지 경계담장 및 마당에 면하는 담장 내부는 와편을 이용한 무늬담장 설치 등 한옥과 어울리는 마감 계획

❍ 2층 X6~X7열 사이 3,300칸에 계획된 뜬보 하부에 기둥을 설치하고, 2층 X5열에 설치되는 보의 춤을 키우는 등 구조에 이상이 없도록 계획

❍ 2층 회첨추녀는 X6열에서 마감하여 계획

❍ 빗물로 인해 2층 외벽에 문제가 발생하지 않도록 X1~X3열에 계획된 지붕모양 변경

❍ 기단 끝선과 초석이 간섭되지 않도록 계획

❍ 세짝문으로 계획된 대문은 크기를 조절하여 두짝문으로 계획

❍ 반침 상부는 동판 등을 사용하여 한옥과 어울리도록 구성

❍ 인접대지로 처마물 등 피해가 가지 않도록 계획

❍ 은평구 건축위원회 건축 계획 심의내용 반영