문서번호	건축기획과-13157
결재일자	2017.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	06/20 박경서
협조
	주무관		이기택

- 2017년도 제11차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  6.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제11차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

○ 일    시 : 2017.  6. 14(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 4건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	시립북부 장애인복지관 증축사업	노원구 상계동 771	노유자시설	1/3	조건부 보고완료	경관계획 (보고)
2	양평1 유수지 CSOs 저류조 설치사업	영등포구 양평동3가 57-3	설비시설	0/2	조건부의결	경관계획 (재심)
3	세곡 119안전센터 신축사업	강남구 율현동 268-5답 외 2필지	공공업무시설	1/3	조건부의결	경관계획 (신규)
4	망우3동 주택가 공동주차장 건설사업	중랑구 망우3동 529-2 외 3필지	주차장, 주민센터	1/5	조건부 (보고)의결	경관계획 (신규)

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 6. 14(수)
사 업 명	시립북부 장애인복지관 증축사업
신청위치	노원구 상계동 771
의결번호	(경관)2017-11-1	심의결과	조건부보고완료
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면계획에서 수직 루버는 현상설계안의 디자인 의도를 최대한 살리는 방안을 검토 바람.(권고) 끝.

2017. 6. 14.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 6. 14(수)
사 업 명	양평1 유수지 CSOs 저류조 설치사업
신청위치	영등포구 양평동3가 57-3
의결번호	(경관)2017-11-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 기계실 출입문은 소음 차단을 위해 흡음문 또는 이중문을 설치하기 바람. 끝.

2017. 6. 14.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 6. 14(수)
사 업 명	세곡 119안전센터 신축사업
신청위치	강남구 율현동 268-5답 외 2필지
의결번호	(경관)2017-11-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 전면 119 사인에 야간경관조명 연출을 고려하기 바람. ○ 식당을 1층으로 배치하거나 부식 이동설비를 설치하는 방안을 검토 바람. ○ 1층의 복도 폭(1,500mm)은 장애인이 원활히 통행할 수 있도록 확대하기 바람. ○ 외벽 시스템은 장기적인 단열성능의 저하를 고려하여 디테일을 보완하기 바람. 끝.

2017. 6. 14.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 6. 14(수)
사 업 명	망우3동 주택가 공동주차장 건설사업
신청위치	중랑구 망우3동 529-2 외 3필지
의결번호	(경관)2017-11-4	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 추후 위원회에 보고하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면 재료가 너무 다양하므로 그린월을 휴먼스케일을 고려한 위치에 집중 설치하여 입면디자인을 좀 더 단순화시키기 바람. ○ 주출입구가 매우 협소하므로 확대하여 개방감을 확보하기 바람. ○ 주차장 이용자가 야간에도 출입이 원활하도록 보행동선의 개선을 검토 바람. ○ 1층 민원실 코너 부분(화장실 앞)은 보행동선이 편리하도록 라운드 형태 등으로 조정을 검토 바람. ○ 승강기 홀 및 계단실 입구가 협소하므로 확대하기 바람. ○ 주출입구 출입문은 장애인을 고려하여 자동문을 설치하기 바람. ○ 여성주차구획 및 장애인주차구획은 주차가 편리하도록 재배치하기 바람. - 2층 진출입램프에 인접한 여성전용주차구획은 주차가 편리한 곳으로 재배치 - 3층 여성전용주차구획은 2층으로 재배치 - 2층 X6열 부근의 장애인주차구획은 회차가 어려우므로 위치 변경 ○ 평행주차구획은 주차가 편리하도록 계획하기 바람. ○ 주차구획 후면의 여유공간을 최대한 활용할 수 있도록 개선하기 바람. ○ 차단기 설치를 감안하여 차량 출입구 폭을 확보하기 바람. ○ 굴절 부분에는 안전시설을 설치하기 바람. ○ 확장형 주차비율을 가급적 확대하기 바람. 끝.

2017. 6. 14.

서울특별시 건축위원회