제9차 구조안전전문위원회 상정안건 목록

<2018.4.25(수) 15:30, 주택건축국 회의실(3층)>

총 3건 ( 재심 1, 신규 2 )

연번	사 업 명 (주관부서)	위 치 (대지면적)	용 도	규 모	신청구분	설계자 (건축/구조)	비 고
					심의구분
1	삼호가든맨션3차아파트 주택재건축정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 반포동 32-8번지 (30,983.6㎡)	공동주택(848) 및 부대복리시설	- 용적률 : 299.50% - 연면적 : 159,784.96㎡ - 층 수 : 지하4/지상35	재심의	디에이그룹 엔지니어링 건축사사무소	기 심의 - ‘18.03.30, 제8차 구조안전전문위원회(재심의결)
					구조안전	㈜아이스트
2	위례택지개발지구 A1-13BL 아파트 건설공사 (임대주택과)	송파구 거여,장지동 위례택지개발사업 지구내 A1-13BL (32,454㎡)	공동주택(685) 및 부대복리시설	- 용적률 : 222.65% - 연면적 : 101,048.44㎡ - 층 수 : 지하2/지상22	신규	㈜삼우종합건축사외 1
					구조안전	㈜경재구조엔지니어링
3	상아아파트2차 주택재건축 정비사업 (강남구 주택사업과)	서울특별시 강남구 삼성동 19-1,19-4 (27,721.80㎡)	공동주택(679) 및 부대복리시설, 근린생활시설	- 용적률 : 299.77%(공동주택 및 부대복리시설) 229.99% (근린생활시설) - 연면적 : 124,760.38㎡(공동주택 및 부대복리시설) 5,559.67㎡(근린생활시설) - 층 수 : 지하3/지상35(공동주택 및 부대복리시설) 지하3/지상5(근린생활시설)	신규	(주)에이비라인 건축사사무소
					구조안전	(주)티섹구조 엔지니어링