제2차 좋은빛위원회 회의록

2018. 1. 16.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제2차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제2차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.1.16.(화), 14:00∼16:30 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 도시빛정책과장, 이성재, 최유미, 김현주, 박지윤, 백영호, 이정하 위원 (간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 2-1. 성수동 교각하부 공간개선 사업 ② 2-2. 마곡지구 2공구 문화공원 조성사업 ③ 2-3. LG서브원 마곡 호텔, 오피스 조명계획 ④ 2-4. 동대문구 생활권 공원녹지 조성사업 전기공사 ⑤ 2-5. 염창1주택 재건축사업 ⑥ 2-6. 현정빌딩 조명계획 ⑦ 2-7. 상아아파트 2차 주택재건축 사업 ⑧ 2-8. 성내동 JYP사옥 리모델링 사업 □ 결정사항 - 원안동의 5건(2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6) - 조건부동의 2건(2-1, 2-7) - 재심의 1건(2-8)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 도빛정책과장, 이성재, 최유미, 김현주, 박지윤, 백영호, 이정하 위원 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제2차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제2차 좋은빛위원회 상정 안건은「성수동 교각하부 공간개선 사업」등 총 8건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 2-1. 성수동 교각하부 공간개선 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 연출 사진에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 왼쪽 사진은 기존 조명에 고보 조명을 연출한 사진으로 12m 기둥에서 천정면에 가깝게 시설할 계획입니다.

<위  원> 설치 위치는 어디인가요?

<발표자> 기존 조명의 위치에 시설하고 반대편 기둥을 조사합니다.

<위  원> 교차 시 주변의 빛공해 요소는 없는가요?

<발표자> 도로 중간에 위치해서 문제는 없습니다.

<위  원> 측면 조명은 없는지요?

<발표자> 거의 없으며, 별자리 부분만 네온색의 형광체를 칠할 예정입니다.

<위  원> 기존 사업과의 연관성은 없는지요?

<발표자> 성수역과 뚝섬역 사이에 별자리를 구성하고 있습니다.

<위  원> 별자리를 형상화한 것은 한 눈에 볼 수 있도록 연출해야 합니다.

<발표자> 시연을 위해 연출한 사진입니다.

<위  원> 연출 장면이 변경되면 심의를 받으시기 바랍니다.

<위  원> 고보조명의 사용으로 운전자의 글레어는 각도에 따라 달라 질수 있습니다. 현장 테스트 후 사업을 진행해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토 후 진행하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 2-2. 마곡지구 2공구 문화공원 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 시 CMH에서 LED광원으로 변경하였는데, 조명기구의 형태가 변경되었나요?

<발표자> 그렇습니다. 한 가지 형태로 변경하였습니다.

<위  원> 설치 위치가 산책로의 안쪽인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 기구 암의 길이는 얼마인가요?

<발표자> 500mm입니다.

<위  원> 에너지 절감을 위한 격등 보다는 안전을 우선하여 계획하시기 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위  원> 조도계산은 잘 되었으나, 조경요소 조명이 없습니다.

<발표자> 유지관리 부서와 협의결과 제외하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 2-3. LG서브워 마곡호텔, 오피스 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 돌출면에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 50mm 정도로 접어질 예정이며, 건축부와 협의하여 일체화로 제작할 예정입니다.

<위  원> 장식조명은 라인조명으로 보이지 않도록 해야 합니다.

<발표자> 최대한 실내에서 스며 나오는 빛이 될 수 있도록 할 계획입니다.

<위  원> 조사 각도는 얼마인가요?

<발표자> 120도 정도입니다. 산란이 되지 않고 필요한 공간만 조사되도록 할 예정입니다.

<위  원> SMPS의 위치는 어디인가요?

<발표자> 옥상부에 점검부를 마련하여 시설하고, 디밍시스템과 함께 계획하고 있습니다.

<위  원> 장식조명의 색온도는 얼마인가요?

<발표자> 3,000K입니다.

<위  원> 오피스와 호텔의 장식조명 연출이 동일한가요?

<발표자> 똑같은 형태로 디자인 되었으며, 건축물 뒤쪽 면은 다른 형태입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 2-4. 동대문 생활권 공원녹지 조성사업 전기공사

<위원장> 소규모 공원등 시설 공사로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤2-5. 염창1주택 재건축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보안등 설치 경간은 얼마인가요?

<발표자> 25m입니다.

<위  원> 소공원의 조명계획은 볼라드등만 있는가요?

<발표자> 볼라드등만 계획되어 있으며, 공원등과 단지 외부 가로등은 별도 심의 신청할 계획입니다.

<위  원> A투광등은 라인조명으로 사용하지 않는 이유가 있는지요?

<발표자> 당초 메탈할라이드 광원에서 LED광원으로 광원만 변경해 적용하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥2-6. 현정빌딩 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 타공판의 크기는 얼마인가요?

<발표자> 아직 정해지지 않았습니다.

<위  원> 내부에 설치하는 LED광원이 노출되어 외부에서 광원이 보여 타공판의 크기가 클 경우 눈부심이 발생할 우려가 있습니다. 현장 테스트를 진행하여 크기를 정해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 유지관리 방법에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 외부에서 가능합니다.

<위  원> 디밍시스템은 적용하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> SMPS의 위치는 어디인가요?

<발표자> 옥상입니다.

<위  원> 주변 건축물 장식조명의 휘도가 3~4 cd/㎡로 잘 조망됩니다. 휘도의 최대값이 100cd/㎡일 경우 강한 조명으로 보일 우려가 있어 은은한 조명이 되도록 디밍해 연출해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦2-7. 상아아파트 2차 주택재건축 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 건축물 장식조명은 없는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 가로등의 색온도가 4,000K인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 공원의 광원 용량이 90W는 과도한 것으로 판단됩니다.

<발표자> 주된 공간으로 20 lx로 조명계획을 계획하였습니다.

<위  원> 가로등 설치 공간이 단지 외 도로로 보행등과 가로등의 색온도를 달리해 시설하는 것을 권장합니다.

<발표자> 반영하도록 하겠습니다.

<위  원> 90W 등기구의 설치 시 눈부심의 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧2-8. 성내동 JYP사옥 리모델링 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 1층만 시설하는 이유가 있는지요?

<발표자> 제3종 조명환경관리구역으로 절제된 빛에서 화려함을 표현하기 위해 계획하였습니다.

<위  원> 건축물 리모델링 사업인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 1층의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 4m입니다.

<위  원> 150mm 등기구 간격으로 과도한 것으로 보입니다.

<발표자> 디밍하여 밝기를 조절할 계획입니다.

<위  원> 조도가 7,160 lx로 과도합니다.

<위  원> 밝기 기준에 대한 사항은 재검토 해주시기 바랍니다.

<발표자> 재검토 하도록 하겠습니다.

<위  원> 업라이트 방식도 30도의 좁은 배광으로는 효율적 측면에서 불필요한 영역까지 조사할 우려가 있습니다.

<발표자> 재검토 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 5건(2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6)

- 조건부동의 2건(2-1, 2-7)

- 재심의 1건(2-8)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.