제51차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2018. 5. 9.

□ 안건명 : 모래내고가교 정밀안전진단 심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과, 주요 심의내용 및 위원별 건설기술심의 채택 의견서를 검토하여 보완·반영하는 것으로 “조건부채택”을  의결함.

【주요 심의내용】

○ 본교는 공용기간이 약 40년 이상된 노후교량으로 종합평가 등급이 C등급에 가깝고, 하부는 철도통과, 상부는 통행제한(20톤)을 시행하고 있으므로 좀더 보수적인 관점에서 시설물별 유지관리 계획을 수립하여 보고서에 수록할 것.

○ 볼트축력에 대한 측정 토크값(60~82㎏·m)은 F11T(M22) 기준 토크값(71.2~90.3㎏·m)과 차이가 있으니, 볼트 축력의 기준을 75%를 기준으로 안전성 여부를 판단한 기준을 보고서에 상세히 수록하고, 볼트손상부 및 볼트체결 필요구간에 대해서는 보수보강 우선순위를 상향하여 조치할 것.

○ 교면포장(아스콘포장)은 지속적인 부분보수가 이루어졌으나, 바닥판의 망상균열, 누수, 백태 등의 손상이 다수 발생함에 따라 2017년 실시설계를 통한 「STEEL BOX 및 RC BOX 전체에 대한 교면포장 및 방수계획」에 대하여 수립 대책 및 기보수 이력 등을 보고서에 상세히 수록할 것.

붙  임 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.