2012-10차 한옥위원회 심의결과

□ 심의일시 : 2012.07.12(목) 14:00~17:00

□ 장   소 : 주택정책실 회의실(재능교육빌딩 9층)

□ 위원회 구분 : 본위원회

□ 심의 및 자문안건

총계	한옥예정등록 및 비용지원	한옥등록 및 비용지원	비용지원	변경신고	완료신고
12	2	1	4	1	4

□ 심의 및 자문결과

계	동의	조건부 동의	재심
12	0	9	3

○ 한옥등록 및 완료(변경)심의, 비용지원 신청 등 12건

(단위:천원)
연번	위치 (대지면적)	신청현황			심의결과	비고
		건축주	건축규모 (지상연면적)	신청 내용
1	옥인동 19-18 (482.3㎡) (예정)	○○○	지상1층 단독주택 (80.64㎡)	한옥예정등록 및 비용지원 (증축)	○ 주차장 출입문의 내구성 확보 요함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 60,000, 융자금 40,000	조건부동 의
2	누하동 89 (76.0㎡) (예정)	○○○	지하1층 지상1층 단독주택 (25.11㎡)	한옥예정등록 및 비용지원 (신축)	○ 협문 삭제 후 지층 일조 및 통기성 확보를 위한 드라이에어리어 설치 권장 ○ 지층 노출창호 한식으로 계획 요함 ○ 정면 하단부 장대석 길이를 상층부로 갈수록 짧게 조정 또는 다른 재료 사용 등으로 상단부 사고석 길이와 어울리도록 계획 요함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 30,000, 융자금 18,000	조건부동 의

연번	위치 (대지면적)	신청현황			심의결과	비고
		건축주	건축규모 (연면적)	신청 내용
3	누하동 172 (95.9㎡) No.479	○○○	지상1층 단독주택 (48.34㎡)	비용지원 (수선)	○ 기존 아자살 창호 유지, 천편일률적인 와편마감보다는 기존 적벽돌 활용, 화방벽 기둥 비노출 등 기존 한옥 정서 반영 측면에서 전반적인 입면 개선 요함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등 부착시설물 설치계획 제출 요함	재 심
4	효자동 74 (94.3㎡) No.513	○○○	지상1층 단독주택 (62.81㎡)	비용지원 (수선)	○ 정면부 창호를 비돌출시키되, 창호형태 수정(세짝→네짝, 용자살→띠살 또는 정자살) 요함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 60,000, 융자금 40,000	조건부동 의
5	누하동 155-1 (86.0㎡) No.464	○○○	지상1층 지하1층 단독주택 (47.40㎡)	비용지원 (신축)	○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 57,000, 융자금 35,000	조건부동 의
6	삼청동 35-67 (85.3㎡) (등록)	○○○	지상1층 단독주택 (47.59㎡)	한옥등록 및 비용지원 (대수선 및 증축)	○ 한옥등록에 동의 ○ 기존 출입구 유지 요함 ○ 화장실 증축은 미동의함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등 부착시설물 설치계획 제출 요함	재 심
7	계동 127-6 (102.5㎡) No.5	○○○	지상1층 단독주택 (52.89㎡)	비용지원 (부분수선)	○ 완료신고시 상세한 공사전․중․후 사진 제출 요함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함 ○ 비용지원에 동의 : 보조금 9,800	조건부동 의

연번	위치 (대지면적)	신청현황			심의결과	비고
		건축주	건축규모 (연면적)	신청 내용
8	효자동 60-4 (109.1㎡) No.514	○○○	지상1층 단독주택 (59.50㎡)	변경신고 (대수선)	○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 60,000, 융자금 40,000	조건부동 의
9	삼청동 35-143 (119.0㎡) No.492	○○○	지상1층 단독주택 (61.92㎡)	완료신고 (증축․대수선)	○ 외부에 노출된 가스배관, 전기개량기에 대해 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적정한 차폐시설 설치결과를 보조금 신청전까지 제출 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 40,000	조건부동 의
10	누하동 107 (185.1㎡) No. 458	○○○	지상1층 단독주택 (76.03㎡)	완료신고 (대수선)	○ 뒷마당 화단은 판석마감처리, 관목 또는 초화류 식재 권장 ○ 외부에 노출된 가스배관, 전기개량기에 대해 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적정한 차폐시설 설치결과를 보조금 신청전까지 제출 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 60,000, 융자금 40,000	조건부동 의
11	체부동 120-5 (95.90㎡) No.504	○○○	지상1층 단독주택 (42.98㎡)	완료신고 (수선)	○ 외부에 노출된 가스배관에 대해 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적정한 차폐시설 설치결과를 보조금 신청전까지 제출 요함 ○ 비용지원에 동의 - 보조금 35,000, 융자금 32,000	조건부동 의
12	누하동 98 (99.20㎡) No. 454	○○○	지상1층 단독주택 (49.59㎡)	완료신고 (대수선)	○ 완료 적정여부를 확인할 수 있는 상세한 현황사진 제출 요함 ○ 가스배관, 전기계량기, 에어컨 실외기 등은 가급적 한옥 담장 내부에 설치하되, 부득이하게 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여 적절한 차폐시설 설치 요함	재 심

붙임 : 제10차 한옥위원회 회의록 1부. 끝.