신길음구역 도시환경정비사업

환경영향평가심의위원회 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 7.25(수) 16:00~18:05 □ 장 소 : 문학의집서울 산림문학관 2층홀 □ 참 석 : 환경영향평가심의위원 12명 □ 안 건 : 신길음구역 도시환경정비사업 환경영향평가서

□ 심의회의시 논의사항(보완사항)

1. ○○○ 위원(부위원장)

○ 자전거도로 설계 기준이 있으므로 확인 바람

○ 사업지구와 길음뉴타운 확장지구가 인접되어 있으므로 도로계획 등이 상호 연계될 수 있도록 종합적으로 검토 바람(관련 자료 제시)

○ 석면조사는 실내‧외를 포함하여 주택, 상가 등 유형별로 조사 바람

2. ○○○ 위원

○ NO2 1시간 예측시 일평균 최대값에 1.67을 곱한 것으로 제시하고 있으나, 근거가 명확하지 않으므로 수정하여 재검토 바람

3. ○○○ 위원

○ 준공 시점을 고려하여 신․재생에너지 적용 비율을 상향 바람

4. ○○○ 위원

○ 온실가스 감축 효과 산정시 단위환산(계산)에서 일부 오류가 있으므로 확인 바람

5. ○○○ 위원

○ 생태면적률은 옥상녹화를 제외하고 30% 이상 확보 바람

○ 단지내 자전거도로와 보행자도로를 명확히 구분하고, 자전거도로(폭)는 보행자 통행에 지장이 없도록 계획 바람

6. ○○○ 위원

○ 수공간을 벽천으로 계획할 경우 비용 등의 문제로 가동을 잘 안하는 경우가 많으므로 벽천으로 선택한 사유 및 수심이 80㎝ 정도 되면 안전에 문제가 발생할 수 있으므로 검토 바람

○ 옥상녹화에 호습식물(습지)을 식재하는 것으로 계획하였으나, 호습식물은 수공간이 있을 경우에는 가능하나 수공간이 없으므로 재검토 바람

7. ○○○ 위원

○ 절‧성토량 산정시 일반적인 볼륨으로만 계산하였으므로 토사 부분과 리핑암과 발파를 구분해서 재산정하고, 사토처리계획은 특성을 반영해서 재계획 바람

○ 지하수 연직 수평배수 관련 구체적인 자료를 제시하고, 지하수 차집관련 활용계획과 연결 바람

8. ○○○ 위원

○ 석면안전관리법이 제정되면서 석면비산방지 규정이 추가로 신설되었으므로 반영 바람

○ 석면조사보고서를 보면 석면이 검출된 건축물은 거의 대부분 슬레이트 등 외장재인데 비산방지계획서에는 내장재 위주로 사진이나 규정 등이 제시되어 있으므로 확인 후 수정 바람

○ 석면조사보고서를 보면 대부분 외장 지붕재 위주로 조사한 것으로 보이므로 내장재 부분 및 주택‧상가건물 등 건축물 유형별로 추가 조사 바람

9. ○○○ 위원

○ 석면방지에 대한 대책에 교과서적인 내용만 기술하고 있으므로 본 사업지구에 적용할 저감대책을 구체적으로 제시 바람

○ 건물 외벽에 친환경적디자인을 수립한 것으로 제시하고 있으므로 관련 계획을 제시 바람

10. ○○○ 위원

○ 동짓날 태양고도각이 잘못 계산되었으므로 확인 후 재검토 바람

○ 관측점 선정시 내부순환도로를 포함 바람

○ 눈부심 장애를 판단하는 불능현위는 절대적인 개념이 아니고 상대적인 개념이므로 전문적인 참고문헌을 근거(객관성 확보)로 재검토 바람

11. ○○○ 위원

○ 침투시설배치와 관련하여 지표면 유출분석을 실시한 후 소강우 일때는 침투시설로 전부 들어가고, 그 이상에 대해서는 빗물받이로 배제가 될 수 있도록 침투시설을 계획 바람

○ 지하 1층에 설치된 빗물이용시설에 지하 레벨이 상이한 지하유출수(약 22.7톤)를 유입하는 것으로 계획하고 있으므로 어떻게 유입시킬 것인지 제시 바람

- 빗물이용시설을 지하1층에 넣는 것이 가장 바람직하지만 지하유출수양이 많을 경우에는 아예 지하에 두어서 이용하는 것이 에너지절감형으로는 더 좋을 것으로 보이므로 어느 방향이 바람직한 것인지 종합적으로 검토 바람

12. ○○○ 팀장

○ 신․재생에너지 및 LED 조명 사용 비율을 상향 바람

□ 심의결과 : 조건부 동의 의결