2022년 사방시설 보수정비사업 대상지 검토 의견

연번	기 관	‘22년 사업대상지 신청 현황			현장조사 및 검토의견			사업부서 협의 및 검토결과		비고 (종합의견)
		위 치	사 업 내 용	사업비 (백만원)	현장조사 검토의견	사업비 (백만원)	종합의견	사업비 (백만원)	협의 및 검토결과
계			12개 기관 27개소	715.7	12개 기관 27개소	532.9		562.9	12개 기관 24개소
1	종로구 (6)	창신동23-372	- 낙석방지책 보수 낙석방지책 교체	20	- 낙석방지책의 주주 파이프가 녹슬고 구멍이나 기능을 못하고 있어 철거후 재 설치 필요(연장정비 필요)	20	선 정 (1순위)	50	전 구간 노후도가 심하여 연장정비 필요	선정
		평창동 산20	- 계류보전 물받침 보수	15	- 2021년 하반기 시행	-	제외	제외	별도의견 없음	선정
		평창동 108-4	- 계류보전 바닥막이, 기슭막이	18	- 계류의 바닥막이 및 기슭막이가 파손되어 정비 필요 (안전점검 지적사항)	18	선 정 (1순위)	18	별도의견 없음	선정
		홍지동77(소림사)	- 낙석방지책 보수 PVC능형망 교체	10	- 낙석방지책 파손으로 정비필요 (안전점검 지적사항)	10	선 정 (1순위)	10	별도의견 없음	선정
		구기동산3-20 (구기매표소)	- 계류보전 골막이 보수	4	- 돌 골막이 방수로 하단 부 파손으로 보수필요 (안전점검 지적사항)	4	선 정 (1순위)	4	별도의견 없음	선정
		평창동355-1 (묘각사)	- 계류보전 기슭막이 보수	2.4	- 계류의 기슭막이 파손으로 보수 필요 (안전점검 지적사항)	3	선 정 (1순위)	3	별도의견 없음	선정
2	광진구 (3개소)	중곡동143-144외 1개소	- 계류보전 돌망태 골막이 보수	32	- 돌망태 골막이 방수로 부분이 하류부로 밀리고 철사가 파손되어 보수필요	32	선 정 (1순위)	32	별도의견 없음	선정
		광장동5-116	- 사면보호 낙석망지망 신설	123	- 사면하단에 낙석방지책 설치 위험에 대해 대비하고 있으며 사면내 추가적 낙석(부석)은 보이지 않아 추가적 시설은 필요치 않은 것으로 판단됨	-	제외	제외	별도의견 없음	제외
		중곡동143-144외 1개소	- 계류보전 돌망태 골막이 보수	50	- 돌망태 골막이 방수로 부분이 하류부로 밀리고 철사가 파손되어 보수필요	50	선 정 (1순위)	50	별도의견 없음	선정
3	동대문 (1개소)	휘경동286-330	- 사면보호 낙석망지망 , 배수로 신설	20	- 산지의 비탈면에 수목을 식재 하여 토양침식 방지하고 있어 낙석방지망 덮기는 보류 - 산지 비탈면에 내리는 강우수가 대지경계에 배수로 없이 노면 처리되어 산비탈 수로 내기가 필요	20	선 정 (3순위)	20	별도의견 없음	선정
4	중랑 (3개소)	망우동 산58	- 계류보전 배수로 보수	20.0	- 석축밑 현장타설 콘크리트 수로 벽체가 기울어져 정비 필요	20.0	선 정 (3순위)	20	별도의견 없음	선정
		신내동779-1	- 계류보전 바닥막이, 골막이 보수	20.0	- 계류의 기슭막이 하단부가 외부로 노출되어 유수에 의한 세굴로 기슭막이가 파손되고 있어 보호 콘크리 트 타설등 정비필요	20.0	선 정 (1순위)	20	별도의견 없음	선정
		신내동780	- 계류보전 바닥막이 보수	20.0	- 계류의 기슭막이 하단부가 외부로 노출되어 유수에 의한 세굴로 기슭막이가 파손되고 있어 보호 콘크리 트 타설등 정비필요	20.0	선 정 (1순위)	20	별도의견 없음	선정
5	노원 (2개소)	상계동 산52-4 (노원골)	- 계류보전 기슭막이 보수	31.8	- 계류의 바닥과 기슭막이가 파손으로 형태만 유지하고 있어 복원이 필요	31.8	선 정 (1순위)	31.8	별도의견 없음	선정
		상계동 산158 (덕릉고개)	-계류보전 바닦막이 보수	7.9	- 계류의 바닥이 쇄굴되어 기슭막이 보호 콘크리트 들뜸이 발생되고 있어 바닥막이 보수필요	7.9	선 정 (1순위)	7.9	별도의견 없음	선정
6	은평 (2개소)	신사동 산93-8	- 계류보전 계류보완	50	- 계류보전 사업 시행한 상류 지역으로 계류의 골격을 유지하고 있으나 기슭과 바닥이 쇄굴되고 있어 견고하게 할 필요성이 있음	50	선 정 (1순위)	50	별도의견 없음	선정
		진관동 산49	- 계류보전 배수로 신설	50	- 야외 운동기구 주변 비탈면에 내리는 강우수나 주변부에서 유입되는 지표면(등산로) 유거수를 배수시키고자 하는 사항으로서 자체처리	-	제외	제외	별도의견 없음	제외
7	서대문 (3개소)	홍은동 산 11-96 (홍은동277-104뒤편)	- 비탈면 보호 낙석방지망 및 배수로 신설	26.4	- 산지의 비탈면에 수목을 식재 하여 토양침식 방지하고 있어 낙석방지망 덮기는 보류 - 산지경계에 있는 기존U형수로 확관 및 선형 개선으로 원할한 배수처리 필요	26.4	선 정 (1순위)	26.4	별도의견 없음	선정
		연희동 산 66-15 (홍연8길 36)	- 비탈면 보호 기슭막이 보수	28.5	- 비탈면을 보호하는 기슭막이가 파손되어 지속적으로 모래마대로 임시조치 하였으나 파손이 지속되고 있어 보수필요	28.5	선 정 (1순위)	28.5	별도의견 없음	선정
		신촌동9-82	- 비탈면 보호 목재 흙막이 및 배수로 신설	25.5	- 산지 비탈면에 내리는 강우수가 배수로 없이 주택으로 유입되어 산비탈 수로 내기가 필요	30	선 정 (1순위)	30	별도의견 없음	선정
8	구로 (1)	고척동316-17	- 비탈면 보호 석축보수. 낙석방지책설치, 위험수목제거	23	- 석축의 물빼기구멍이 없어 배부름 발생으로 임시조치 하였으나 안정을 기대할 수 없어 철거 후 재 설치 필요(비탈어깨 수로설치 검토)	23	선 정 (1순위)	23	별도의견 없음	선정
9	금천 (1)	시흥동 산4-17	- 사면보호 비탈면 다듬기, 흙막이 및 배수로 신설	20	옹벽을 설치하여 사면을 보호하고 낙석 방지책을 설치 비탈면 상에 붕괴·붕락의 위험에 대비하고 있으나 비탈면의 토양침식에 의한 토사 가 연립주택으로 유출로 민원이 제기되고 있어 보완사업 필요	20	선 정 (1순위)	20	별도의견 없음	선정
10	동작 (1)	흑석동211-46	- 계류보전 바닥막이 보수	15.9	-계류의 바닥이 세굴되어 정비 필요	16	선 정 (1순위)	16	별도의견 없음	선정
11	관악 (3)	산림동 산159-57	- 계류보수 계류 기슭막이 정비	19.7	기슭막이 뒤채움 흙 유출로 보완정비 필요	19.7	선 정 (1순위)	19.7	별도의견 없음	선정
		신림동 산117-14 (뉴서울주택뒤)	- 계류보수 기슭막이, 바닥막이, 토낭쌓기	22.2	- 계류의 기슭막이 하단부가 외부로 노출되어 유수에 의한 세굴로 기슭막이가 파손되고 있어 보호 콘크리 트 타설등 정비필요 토낭쌓기 제외	22.2	선 정 (1순위)	22.2	별도의견 없음	선정
		산림동 산57-12	- 계류보전 골막이 신설, 토낭쌓기	20.4	사방댐 하류로 많은 토사가 유출되어 하류의 침사지에 과다 퇴적되고 있어 하수관로 막힘 우려가 있어 보완공사 필요 사방댐과 침사지 150m구간 횡단 골막이 설치로 토사가 침사지 까지 도달 최소화	20.4	선 정 (1순위)	20.4	별도의견 없음	선정
12	강동 (1)	둔촌동 산86	- 사면보수 사면복원 및 배수로 설치	20.0	사면복원을 통한 토사재해를 방지 필요	20.0	선 정 (2순위)	20	별도의견 없음	선정