붙임 4	저공해장치 종류별 저감효율

※ Tier : 미국의 자동차 배출가스 규제기준

구 분			장 치 원 리	저감효율
				PM (HC)	NOx
운행차 저공해화	조기폐차		노후 경유차 폐차 - 지원금액 : 차량기준가액의 100~300% (최대 3,000만원)	100%	-
	DPF (1종)		자체 배기가스열 또는 열원장치 공급열로 매연 제거	80% 이상	-
	pDPF (2종)		촉매코팅 필터로 여과후 엔진 열을 이용 산화시켜 매연 제거	50% 이상	-
	LPG 엔진개조		경유엔진을 LPG엔진으로 교체	100%	-
	PM-NOx 저감장치		배기관 전단부에 DPF 부착, 후단부에 NOx 저감장치 부착	80% 이상	80% 이상
건설기계 저공해화	DPF		자체 배기가스열 또는 열원장치 공급열로 매연 저감 - 지원대상 : 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭	80% 이상	-
	엔진교체		구형 엔진(Tier1)을 최신 엔진(Tier3 또는 Tier 4)으로 교체 - 지원대상 : 지게차, 굴착기	80% 이상	70%