지하차도 주변 현장점검 결과

연번	위치	점검내용	비고
1	지하차도 진출입로 전	남한산성 안내표지 기둥주변 침하
2	지하차도 옹벽부 측면	옹벽부 인지를 위한 시선유도시설 설치 필요(표지병 등)
3	광연자동차학원 버스정류장 좌측10M	도시가스 맨홀 인상
4	광연자동차학원 버스정류장 좌측 이면도로 진입로	과속방지턱 포장 불량
5	녹지대 및 교통섬	주변 경계석 포함하여 관할 기관에 인계 필요
6	세곡삼거리	유턴선 직선 → 파선
7	세곡삼거리→세곡사거리 방향	곡선구간 시선유도시설 추가 설치 필요
8	세곡삼거리→세곡사거리 방향 50M지점	도로침하 3.5*18.0M
9	지하차도 진출입로 전 안전지대	공사중 설치된 시설물 제거