도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(16차)

◉ 공사명 : 신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사

1. 작업구 NO.1~NO.9의 토공, 가시설작업시 점유제원(폭원, 길이)표시도를 제시할 것.

2. NO.1작업구 시점부를 연장하여 횡단보도와 간섭이 최소화되도록 검토하고 작업구 점유 폭원(7.5m)이 과다하므로 점유폭을 최소화하여 직진차로의 여유폭이 확보되도록 검토바람.

3. NO.3작업구 위치를 이동하여 최소한의 테이퍼길이가 확보될 수 있도록 검토바람.

4. NO.6작업구를 횡단보도와 이격되도록 위치변경 검토하고 신풍역→신길지하차도방향 안전칸막이를 곡선처리하여 우회전차량의 흐름이 용이하게 되도록 검토 바람.

5. 토공, 가시설작업 등 제반작업 시행시 장비 회전 등으로 도로점유폭을 초과하여 차량이나 보행자에게 안전사고가 발생하지 않도록 하고 보도측 보행자 통행공간을 확보하여 안전보행할 수 있도록 하기 바람.

6. 발표시 해당도로에 대한 사진 또는 도로뷰를 통해 사전 설명하기 바람