｢맑고 깨끗한 물, 건강한 미래｣

2010년 주요업무계획

난지물재생센터

http://nanji.seoul.go.kr

보고순서

Ⅰ			일반현황 3
Ⅱ			‘09년 주요업무 추진실적 6
			1. 처리현황
			2. 노후시설 개․보수
			3. 음식물처리시설 시설 개선
			4. 공직자 나눔과 봉사활동 추진
Ⅲ			‘10년 주요업무 추진계획 11
			1. 안정적 수질유지
			2. 경영합리화로 예산절감
			3. 농축슬러지 전처리에 의한 소화효율 향상 연구
			4. 악취 관리를 통한 쾌적한 환경 조성
			5. 시민과 함께하는 물재생센터 운영
			6. 사무실 통폐합 및 홍보관 설치
			7. 민간위탁시설의 원활한 운영
Ⅳ			창의시정 구현 21
			1. 수처리약품 최적화 투입방안 연구
			2. 농축탈수약품 적정 선정 및 투입방법 연구
			3. 반류수 및 잉여가스 발생량 최소화 개선(오니과)

Ⅰ				일 반 현 황
		c

ꊱ 연혁 및 위치 연 혁 - ’86.09.16 : 난지하수처리장 발족 - ’87.06.30 : 제1처리장 1차 처리시설 준공(50만톤/일) - ’94.12.20 : 제1처리장 2차 처리시설 준공 - ’97.03.01 : 제2처리장 1,2차 처리시설 준공(50만톤/일) - ‘05.11.10 : 기관명칭변경(난지하수처리사업소→난지물재생센터) 위 치 - 본처리장 : 경기도 고양시 덕양구 자유로116(현천동 673-2번지) - 유입펌프장 : 서울특별시 마포구 상암동 1536 - 3번지 - 상암오수펌프장 : 경기도 고양시 덕양구 덕은동 569-2 ꊲ 부 지 : 929,084㎡ (281,540평) ❍ 본 처 리 장 : 902,410㎡ (273,458평) ❍ 유 입 펌 프 장 : 23,861㎡ (7,230평) ❍ 상암오수펌프장 : 2,813㎡ (852평) ꊳ 건 물 : 86개동 50,972㎡(15,446평)

ꊴ 시설현황 ❍ 하수처리시설 : 100만㎥/일 ❍ 정화조처리시설 : 4,500㎘/일 ❍ 슬러지소각시설 : 건조 150톤/일, 소각 90톤/일 ꊵ 처리구역 ❍ 하 수 (7개구, 1개시) - 용산, 은평, 서대문, 마포전역 및 종로, 중구, 성동, 고양시 일부 ❍ 정화조 오니 (9개구) - 종로, 용산, 은평, 서대문, 마포, 서초, 강남 전역 및 중구, 영등포 일부 ※ 분뇨 (6개구) : 종로, 용산, 은평, 서대문, 영등포, 마포

ꊶ 기구 및 인력, 예산

기 구

				소 장
관 리 과					수처리과						오니처리과
서무․회계․총무 수질분석․제어실운영					수처리시설 운영 하수차집시설물 관리						오니처리시설 운영 분뇨처리시설 운영

인 력

(2010. 1월 현재)

구 분	정 원	현 원	과부족	비 고
총 원	113	121	8
일 반 직	27	26	-1	화공8급 1명 지원 전입
기 능 직	84	93	9	기능8급 1명 지원 전입 기능8급 1명 외부 지원
별 정 직	2	2	-

※ 정원 외 상근인력(11명) : 청원경찰 8명, 환경미화원 3명

(단위 : 백만원,  %)

예 산

계	인건비	기본경비	운영비	시설비	위탁비(부분)
32,930 (100%)	7,986 (24.3%)	408 (1.2%)	10,000 (30.4%)	10,813 (32.8%)	3,723 (11.3%)

※ ‘09년 예산 : 28,902백만원

Ⅱ				’0 9년 추진실적
		c

1	처리 현황

□ 하수 및 분뇨․정화조오니 처리

하 수		분뇨 및 정화조
연간(천톤)	일평균(천톤/일)	연간실적(㎘)	일평균(㎘/일)
251,978	690	1,553,889	4,257

□ 수질 현황

(단위 : mg/L, 총대장균군수 개/㎖)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수
유 입	139.8	66.1	115.1	33.1	3.2	116,240
방 류	7.6	10.0	3.1	16.5	0.7	170
수질기준	10	40	10	20(60)	2(8)	3,000

※ ( )는 겨울철 12월~3월 기준임

□ 슬러지처리 현황

(단위 : 톤/일)

일평균	건조․소각	매 립	고형화	해양배출	지렁이사육	침사재활용
266	132	9	83	39	1	2

□ 물재생센터 견학 및 시설물 이용

(단위 : 명)

견 학		시설물 이용
목 표	실 적	목 표	실 적
16,000	16,164	18,000	18,285

2	노후시설 개․보수

노후시설에 대한 정비 및 개량으로 원활한 하수처리

청사 및 관사 보수로 근무․주거환경 개선

□ 시설정비 및 개량 추진사업

❍ 대상 사업 : 12건 6,323백만원

- 수질 개선 : 난지수계 차집관거 준설 및 정비 등 2건  800백만원

- 노후시설 개보수 : 유입펌프장 모터펌프 정비 등 9건 5,091백만원

- 환경 개선 : 청사 및 관사시설물 보수 1건 432백만원

□ 시설 개․보수 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업명	예산액	집행액
계	12개 사업	6,323	5,308
수질개선	차집관거 준설 및 정비공사	750	651
	송풍기 분해정비	50	42
노후시설 개․보수	센터내 시설물 보수공사	391	340
	1,2처리장 소화조 보수공사	1,100	815
	1처리장 지하공동구 균열보수공사	1,000	776
	유입펌프장 모터펌프정비	250	217
	소각로 내화물 교체	300	272
	유동공기예열기 교체	350	289
	소각로 버너 교체	100	94
	소화가스 이송배관 교체	200	188
	감시제어설비 성능개선사업	1,400	1,360
환경개선	청사 및 관사 시설물 보수	432	264

3	음식물처리시설 설비 개선

음폐수의 소화조 투입방법 개선으로 처리부하 균등화

음식물처리시설의 악취방지시설 보강으로 악취 저감

□ 음식물폐기물 침출수 병합처리 투입방법 개선

❍ 대    상 : 서대문구 음식물폐기물 침출수

❍ 개선사항

- 방   법 : 탱크로리에 의한 간헐적 투입 → 배관에 의한 연속적 투입

- 개 시 일 : ‘09. 6. 4

- 설치비용 : 88,150천원 [배관(Φ80㎜×L480m), 전자유량계 등]

☞ 서대문구 음식물처리시설(주.이에이텍)에서 비용 부담

❍ 공급 개략도

❍ 추진효과

- 침출수의 24시간 균등 투입으로 소화조 운영의 안정성 제고

- 음폐수의 상․하차 및 운반 운행시 발생 악취 해소

- 전자유량계에 의한 정확한 반입량 계측 및 오염도(BOD, SS)에 따라 처리비 부과

☞ ‘09년 처리비 부과실적 : 407,199천원 / 43,380톤

□ 음식물처리시설 악취저감

❍ 추진개요

- 서대문구 운영 음식물처리시설 악취 저감 방안 제시

․ 건물 리모델링을 통한 시설밀폐

․ 악취포집 및 처리를 위한 악취방지시설 보강 설치

․ 3자간 악취저감 협약 체결 : 센터, 서대문구, 위탁운영업체

❍ 추진실적

- 음식물처리시설에서 발생하는 악취를 저감하기 위하여 관리자 및 운영자와   악취저감 협약서를 체결하여 문서화함으로써 체계적인 악취관리 추진

․ 악취 포집시설, 탈취시설 등 악취저감시설 확대설치

․ 악취조사 결과 기준 초과시 패널티 부과 등

- 정기적(격월)으로 시설 입구에서 악취조사를 실시하여 악취관리 강화

․ 조사시기 : 격월(년6회)

․ 조사자 : 서울시 주관 보건환경연구원 실시

- 시설밀폐, 악취포집, 탈취시설 설치 보강

․ 악취가 누출되지 않도록 음식물처리시설 외부 밀폐

․ 음식물처리시설 출입구마다 에어커튼을 설치하여 악취의 외부누출 방지

․ 호퍼에 스피드 도어를 설치하여 차량 진출입시 악취누출 방지

․ 음식물처리시설 내부에 덕트 및 탈취시설 설치로 악취 포집 분해 처리

- 음식물처리시설 내․외부를 청소하고 탈취제 및 살충제 살포로 청결유지

❍ 추진결과

- 부지경계 복합악취

․ 사업 완료전 희석배수 30배 → 사업 완료후(’09.10월) 희석배수 10배

☞ 악취방지법 부지경계 복합악취기준 : 희석배수 15배이하

4	공직자 나눔과 봉사활동 추진

경기침체의 장기화로 인한 어려운 상황속에서 소외계층에 대하여 공직자가 앞장서 나눔과 봉사활동을 펼침으로서 나눔의 풍토를정착시켜 나감

□ 추진개요

❍ 추진기간: ‘09. 3 ～ 12

❍ 대      상 : 사회복지법인 『삼성농아원』(농아원생 61명)

❍ 봉사단구성 : 소장 등 135명

❍ 추진방법

- 봉사풍토 조성을 위한 지속적, 주기적 시설방문 시행

- 장애우와 1대 1 동행 활동으로 상호 교감 활동 전개

- 후원회 구성 및 운영

□ 주요추진내용

❍ 농장 부지조성 및 주말농장 운영(‘09. 3 ～ 11)

- 부지조성 : 132㎡

- 재배채소 : 배추, 무, 감자, 고추, 옥수수 등

※ 직원과 1:1 농작물을 재배하고 수확채소 기부

❍ 장애우와 함께한 문화․체육활동(‘09. 3 ～ 8)

- 배드민턴, 축구, 탁구, 수영장, 영화관람(아바타)

❍ 후원성금 전달 : 400만원(분기별 100만원)

- 전직원 분기별 1만원씩 후원

Ⅲ				’1 0년 추진계획
		c

주요계획 안정적 수질관리 □ 방류수 수질기준 대비 70%수준 □ 고도처리 공사기간중 탄력적공정운영 예산 조기집행 □ 조기집행 대상22건 □ 상반기 94% 발주, 65% 집행 경영합리화로 예산절감 □ 소화가스 증산및 슬러지 저감 □ 지렁이 사육등 슬러지 재활용 슬러지 전처리로 소화효율 향상 □ 소화가스 생산증대 □ 슬러지케익 발생을 저감하여 수익증대 및 예산절감 악취관리를 통한 생활환경 개선 □ 탈취시설 보강(분뇨, 음식물) □ 탈취시설 효과적 운영으로 악취배출 억제 주민과 함께하는 센터운영 □ 친환경 공원및 체육시설 확대 설치 □ 견학, 홍보, 체육시설 개방등 활성화 사무실 통합 및 홍보관 설치 □ 부서간 의사소통 원활, 업무효율성 제고 □ 홍보관설치로 하수처리 이해증진 민간위탁시설의 원활한 운영 □ 분뇨처리, 슬러지, 탈수기 및 지렁이 사육장의 합리적 관리 창의시정 □ 처리공정 개선을 통한 운영효율 □ 약품투입시설 개선

1	안정적 수질관리

ꊱ 최적의 공정운영으로 수질관리

주기적인 공정현황 분석 및 평가로 처리공정 최적운영

수처리제 적정 투입 및 창의적인 연구개선으로 안정적인 처리수질 유지

□ 수질현황 및 목표

(단위 : mg/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수
수질기준 (목표수질)	10 (9)	40 (15)	10 (7)	20 (18)	2 (1.5)	3,000개/㎖ (500개/㎖)
'09년 방류수질	7.5	10.0	3.2	16.3	0.7	180개/㎖

□ 수질관리 강화

❍ 유입부하 균등화

- 시간대별 유입유량 편차 최소화 및 계열별 균등 분배

- 고도처리사업중 반류수 별도처리시설 조기 설치로 부하 경감

- 고부하의 음식물침출수 소화조에 균등분배 직투입

❍ 처리시설의 최적공정 운영

- 수처리제(NaOCl, PAHCS) 적량 투입으로 안정적인 수질 유지

- 약품투입 및 Scum 제거설비의 최적화 개선으로 방류수질 향상

- 미생물 생육 조건 적정유지로 활성슬러지 최적 성장환경 조성

- 미생물 검경에 의한 생물반응조 상태 파악으로 신속한 현장 대응

❍ 공정별 운영분석 및 감시기능 강화

- 주기적인 분석을 통한 철저한 수질관리 : 일일시험 (BOD 등 15개 항목),   주간시험(암모니아성질소 등 12개 항목), 월간시험(납 등 13개 항목) 확행

- 일일 공정현황 분석 평가 및 월1회 물질수지회의 실시 결과 현장 적용

- 수질원격감시체계(TMS)에 의한 방류수질 실시간 감시 및 경보시스템 구축         운영으로 신뢰성 확보 : 측정항목(6개) COD, SS, T-N, T-P, pH, 유량

ꊲ 고도처리공사중 수질관리 대책

계열별 고도처리공사로 가동중지에 대비한 적정운전방안 수립

반류수 별도처리 및 약품투입설비 우선 시공으로 부하 저감

□ 고도처리공사 개요

❍ 기간 : ’09.7~’12.6 (36개월, 우선시공분 19개월)

❍ 공사업체 : (주)태영건설 / 감리단 : (주)도화종합기술공사

❍ 주요 공사내용

- 정화상징수 및 통합반류수 별도처리시설(3-2계열) 설치

- 현행 생물반응조 표준활성슬러지법을 MLE공법으로 개량

- 송풍기 증설 및 공기공급방식을 선회류식에서 전면포기식으로 전환

- 제1처리장 기계식농축기 GBT를 드럼농축기로 교체

□ 공사중 처리시설 운영 검토

❍ 강우시를 제외한 평상시에는 하수도시설기준에 적합하게 운영 가능

❍ 초침계면 0.5m 이내 관리로 강우시 초침 기능 정상 유지

❍ 단계별 반계열 단위공사를 실시하고, 정상화 후 후속 연계공사

❍ 슬러지처리공정 운영

- 슬러지 발생량 및 소화조 상태에 따라 처리장간 호환배관 활용 적정배분

- 초침 계면 상승 및 농축부하 가중시 직탈 실시로 농축월류부하 최소화

□ 고도처리공사 연계 수질관리

❍ 반류수 별도처리시설 우선시공 및 조기 정상화

- ‘10. 3월 통수, 4월 시운전 및 정상운전으로 T-N, T-P 부하 감소

- 반류수에 의한 유입부하 최소화 및 계열별 부하 균등화 기여

❍ 무기고분자응집제 약품투입설비의 우선 시공 및 보완

- 그간 반류수 별도처리로 약품투입설비 미설치된 1-1계열 조속 설치

- 정량 주입 및 약품 균등 분배 가능토록 투입설비 보완

❍ 공정 운영에 직접 관련이 있는 송풍설비 증설 선 시공

2	경영합리화로 예산절감

소화가스를 증산하여 소각연료대체 및 판매 수익창출

전력비 절감 및 슬러지 재활용으로 경영개선에 기여

□ 추진개요

❍ 소화가스를 자체 소화조 가온용으로 사용하고 남는 잉여가스를 재활용

❍ 가스보일러 추가설치로 사용량을 증대하고 탈황설비 개량 및 슬러지 전처리로 소화가스를 증산하여 판매수익 증대

❍ 송풍기 등 기계류의 효율적 운영과 자율절전 실시

❍ 정화조오니를 지렁이 먹이로 재활용

□ 추진계획(921백만원)

❍ 잉여가스 재활용 : 582백만원(32,000㎥/일 생산, 잉여10,050㎥/일)

- 자체 슬러지소각장 경유 대체 : 18,000㎥/년 ― 13백만원

[18,000㎥/년×(5200kcal/㎥)/(9050kcal/ℓ)]×1,230원/ℓ=13백만원/년

- 서대문 음식물쓰레기 처리장에 판매 : 10,000㎥/일 ― 569백만원

(10,000㎥/일×365일×156원/㎥=569백만원)

❍ 슬러지 전처리시설 설치(#2처리장)로 소화가스 증산(하반기) : 170백만원

(10,000㎥×60%증산×156원×182일)

❍ 전력비 절감 : 128백만원

- 전력사용량 절감 : 116백만원(55,837천Kwh×3%×69.72원/Kwh)

- 여름철 전력 수요조정 시행 : 12백만원(15,243Kwh×787원/Kw)

❍ 정화조오니케익을 지렁이 먹이로 재활용 : 41백만원

- 정화조오니케익재활용 :  3백만원(400톤×7,960원)

※ 고형화단가 32,880원 - 민간위탁단가 24,920원 = 7,960원

- 분변토판매 : 10백만원(500톤×20,000원)

- 지렁이판매 : 28백만원(8,000㎏×3,500원)

3	농축슬러지 전처리에 의한 소화효율 향상 연구

슬러지 전처리로 소화가스 생산 증대

슬러지케익 발생을 저감하여 수익증대 및 예산절감

□ 추진개요

❍ 소화조 투입 슬러지에 캐비테이션 전처리 기술을 도입하여 소화효율 향상으로       소화가스 생산 증대 및 슬러지케익 발생 저감

※ 슬러지 캐비테이션 전처리 기술 도입

- 도입기술 : 수리동력학적 처리(HCT) 후 초음파 처리(UCT)

☞ 고온․고압 및 제트류를 발생시키는 캐비테이션 효과를 이용, 슬러지  미생물의 세포벽을 파괴하여 유기물을 용출시켜 소화효율을 향상시킴

□ 추진실적

❍ 실험실 실험(Lab-Test) : ‘07.7.1 ~ ’08.6.15

❍ 현장검증 실험(Field-Test) : ‘08.10.1 ~

- #2처리장 1개 소화조 (농축슬러지 HCT, 순환슬러지 UCT)

❍ 현재 분석결과 : 소화가스 증산 62%, 슬러지 저감 14.4%

❍ 실험장치 및 계통도

HCT 장치	UCT 장치	계 통 도

□ 기대수익 : 1,466백만원/년

❍ 소화가스 증산  : 30,000㎥/일×0.62×365일×156원/㎥=1,059백만원

❍ 슬러지케익 저감 : 244톤/일×0.144×365일×31,752원/톤=407백만원

□ 향후계획

❍ 예산반영 단계별 추진(소요예산 : 42억원)

- #2처리장 3개 소화조 16억(‘10년)

- #1처리장 4개 소화조 26억(‘11년)

4	악취 관리를 통한 쾌적한 환경 조성

악취 발생원 관리를 강화하여 악취 발생 최소화

악취확산을 억제하여 쾌적한 환경조성 및 민원 예방

□ ‘09 악취발생원 관리 및 추진실적

❍ 시설물별 악취방지시설 설치 운영관리 현황

- 유입펌프장 : 덮개 설치 및 포집악취 바이오필터 처리

- 최초침전지 및 농축조 : 덮개 설치, 탈취 송풍 및 포기조 미생물 탈취,   최초침전지 전단 악취포집 탈취 및 틈새 덮개 보완

- 기계식 농축기동, 탈수기동, 슬러지적치장 : 탈취 덕트 및 바이오필터 처리

- 위생처리장 : 탈취덕트, 토양탈취상, 에어커튼 및 악취방지제 살포, 분뇨   차량 세차시설 및 분뇨투입구 세척장치 설치

- 지렁이사육장 축소 운영 : 미소화 분뇨탈수케익 살포에 따른 악취 해소

- 음식물 처리시설 : 악취 포집 소각, 광플라즈마 장치, 에어커튼 및 악취   방지제 살포, 건물리모델링, UV 광분해산화장치 및 스피드 도어 설치

❍ 정기적인 악취검사 : 연 6회

- 측정기관 : 서울시 보건환경연구원

- 측정방법 : 복합악취-공기희석관능법, 지정악취-기기분석법

- 측정결과 : 복합악취 3~7배(기준 희석배수 15배 이하)

* 지정악취 및 탈취설비(바이오필터) 배출구의 복합악취 측정결과 : 기준이내

□ ‘10 추진계획

❍ 위생처리장 및 생물반응조 악취시설 보강 : 고도처리사업 포함 추진

- 투입동 돔 설치 및 미생물 배양 탈취

- 생물반응조 무산소조 및 반류수처리시설 덮개 설치

❍ 소화조, 농축조 악취포집시설 보완 설치

- 소화조 Venting 최소화 : 원활한 포집 및 Venting가스 포집방안 강구

- 농축동 틈새 보완 및 탈취 배관 정비

❍ 바이오필터 등 탈취설비의 적정 운영으로 악취 배출 억제

5	시민과 함께하는 물재생센터 운영

1. 견학 및 체육시설 개방

견학 및 홍보 활성화와 체험프로그램 확대로 주민과 함께하는             친환경 시설로의 이미지 개선

□ 사업목표

❍ 시민 견학 : 16,400명(시민, 학생, 외국인 등)

❍ 체육시설 개방 : 18,000명

□ 주민친화 활성화 방안

❍ 홍보 강화 : 지역 학교 등에 안내문 발송, 센터 홈페이지 안내 및 접수

❍ 견학 만족도 조사를 실시하여 조사결과 반영

❍ 단체 견학(35인 이상) 차량지원 : 우리센터 지리적 여건상 출입이 어려움

❍ 유치원생, 초․중․고등학생 현장학습 야외활동 연계 시설활용 안내

□ 추진방법

❍ 일반 견학 : 물사랑 체험학습으로 견학자 눈높이에 맞게 입체적 홍보 실시

- 홍보영상물 상영 → 수처리과정 현장견학 → 지렁이 사육장 견학

❍ 1인 1지렁이화분 만들기 체험 프로그램 운영

- 시기 : '10. 4월～11월(매주 수․목 일 2회)

- 대상 : 어린이․청소년 4,000명(일반견학과 별도)

- 방법 : 일반견학과 연계하여 “지렁이화분 만들기”

프로그램 추가 운영

❍ 체육시설 개방

- 축구 및 족구, 테니스 등 체육시설은 동호인, 단체별로 개방

- 지역주민이 활용할 수 있는 센터 외곽 자연 산책로 및 생태연못 개방

2. 친환경 공원 및 체육시설 설치

고양시 지역주민 및 국회의원(김태원) 요구사항

자연친화적 주민휴식 및 생활체육 공간 제공

□ 사업계획

❍ 센터 진입부에 문주를 설치하고 도로주변에 상징가로 조성

❍ 친환경 공원 및 어린이 야구장, 잔디구장 등 체육시설 설치

□ 주요내용

❍ 상징가로 조성

- 구간 : 연장 440m, 폭8m 좌우측 (정문~테니스장)

- 규모 : 가로수 보식(회화나무 30주), 하부관목 및 교목 13,000주

❍ 친환경 공원 및 체육시설 설치

- 규모 : 3개 유휴지 378천㎡

- 설치위치

․ 서쪽(재활용 선별장, 유휴부지) : 친환경 공원

․ 북쪽(노후 체육시설, 유휴부지) : 체육시설 (어린이 야구장, 축구장 등)

6	사무실 통합배치 및 홍보관 설치

사무실 통합배치로 부서간 의사소통 원활과 업무 효율성 제고

홍보관 설치 운영으로 시민들의 하수처리 이해 증진

□ 사무실 통합배치

❍ 추진방안

- 1층에 분산 배치된

3개과를 통합하여

2층에 재배치

- 소요예산 : 200백만원

․ 행정통신망, 통신설비 설치 등 : 50백만원

․ 사무실정비(바닥공사 등) : 150백만원

- 기대효과

․ 통합사무실 조성으로 내방 고객의 편익증진

․ 소회의실 등 공동사용으로 공간활용 극대화

․ 부서간 긴밀한 협조체계 유지

□ 홍보관 설치 운영

❍ 면 적 : 369㎡

❍ 예 산 : 9억원(‘10년 추경확보)

7	민간위탁시설의 원활한 운영

‘09부터 시행중인 분뇨처리장 등 민간위탁시설의 합리적 관리를      통한 원활한 운영

□ 위탁시설

❍ 분뇨처리시설 : 4,500㎘/일

❍ 슬러지 소각시설 : 150톤/일

❍ 탈수기동 및 지렁이 사육장

□ 위탁범위

❍ 위탁시설에 대한 관리운영 및 수선 (20백만원/건 미만)

□ 위탁기준인력 : 33명

□ 위 탁 비 : 3,723백만원

❍ 정 산 비 : 1,935 백만원 (수선유지비, 약품비, 연료비, 검사비 등)

❍ 비정산비 : 1,788 백만원 (인건비, 보험료, 일반관리비, 부가가치세 등)

□ 위탁기간 : ‘09.01.01 ～ ‘11.12.31

□ 수탁업체 : (주)태영엔텍

□ 운영관리

❍ 슬러지케익 함수율 저감 및 최적의 약품주입율 조정 등 중점관리

❍ 하수처리 공정과 연계되어 예상되는 문제점 등은 사전 보완

❍ 공정 및 시설개선에 필요한 사항 수시 반영 등 합리적 운영방안 제시

Ⅳ				창의시정 구현
		c

1	수처리약품 최적화 투입방안 연구

수처리약품 적정사용 도모와 투입설비의 개량으로 효율을 높여 수질을 향상시키고 약품비 예산절감

□ 현황

❍ 소독제는 총대장균군수 제어 및 유기물 제거에 사용

❍ 응집제는 슬러지 침강성 개선에 의한 BOD, SS 및 T-P 제거에 사용하며,  T-P 기준 강화를 위한 하수도법 개정을 추진 중으로 상시 투입 필요

□ 문제점

❍ 수처리약품의 상시투입에 의한 약품비 증가

❍ 수처리약품 투입과 관련한 수온, BOD, 대장균군수 등 인자가 다양하고, 경험에 의한 투입으로 적정약품 투입량 결정에 어려움

❍ 응집제 투입펌프는 약품탱크 수위에 따라 주입량 변동으로 정량투입 곤란

❍ 급수․투입배관은 조류 및 이물질에 의해 Scale이 생성되며, 홀이 자주 막힘

□ 개선방안

❍ 수처리약품 투입 조견표 작성 현장 활용

- 소독약품 : N-BOD가 발현되지 않는 정도의 주입량 선정

- 응집약품 : T-P 1.4ppm(수질기준 70% 수준)과 연계하여 주입량 선정

❍ 약품 정량투입장치 및 응집제 혼화․응집효율 개선 : 낙차에너지 확보, V-notch형 투입기, 배플형 응집시설, 정압변 설치 등

❍ 공급수의 배관 및 분사장치 폐색 방지 : 광합성 차단 배관으로 교체

□ 추진계획

❍ 약품투입 조견표 작성

- Lab Test 및 현장 실증 테스트 : '10. 1월 ~ 4월

- 실험결과를 종합하여 수처리약품 투입 조견표 작성

❍ 정량 투입 및 혼화 설비의 효과 검증실험

- 기간 : ‘10. 1월 ~ 6월

- 효과가 검증된 방법을 고도처리공사에 반영 설치

2	농축탈수약품 적정 선정 및 투입방안 연구

최적 약품투입으로 케익함수율을 낮추어 처리비 절감

슬러지 성상에 적합한 탈수약품 선정으로 경제성 제고

□ 현황

❍ 슬러지 floc 형성 상태를 육안 관찰하여 투입률 가감 결정

- 슬러지 TS․VS농도 및 Cake 함수율과 약품주입률 상호 비교

□ 문제점

❍ 경험적 약품주입에 의해 DS톤당 약품주입률의 편차가 심함

- ‘09년 주입률 : 탈수 0.51～1.18%/DS톤, 농축 0.13～0.26%/DS톤

❍ 농축탈수약품은 단일제품 사용으로 계절별 슬러지 성상변화에 대응 곤란

❍ 약품용해시 수화(용액화)시간이 오래 소요되고, 온도의 영향이 크며, 적정한

용해(균일질화)가 이루어지지 않으면 약품의 성능이 저하됨

□ 개선연구 방안

❍ 농축탈수약품 관련 인자와 주입률 상관관계 분석으로 투입 조견표 작성

❍ 계절별 슬러지 성상 변화에 대응한 적정약품 선정

❍ 약품 용해 온도 및 시간 경과에 따른 효과 분석

❍ 현 원심탈수기의 슬러지와 약품 별도투입방식을 사전 혼합투입방식과 비교

□ 적정약품 선정을 위한 실험 추진계획

❍ Lab-Test : ‘10. 1월 ~ 3월

- 응집제 효과 비교 Jar-Test

❍ 현장 실증 테스트 : ‘10. 4월 ~ 12월

- Lab-Test 결과를 바탕으로 응집제 종류별 Cake 함수율 확인

- 계절별 슬러지 성상에 따른 응집제별 효과 분석

- 투입방식에 따른 약품주입률, 함수율 비교 분석

□ 향후 계획

❍ 운영결과 지속 분석으로 조견표 보완 작성 : 연산계수, 보정계수 조정

❍ 유입량 및 TS농도 측정자료 제공 가능시 약품투입 자동화설비 도입

3	반류수 부하 개선

오니농축조와 소화조의 반류수부하 최소화로 수처리부하 경감

□ 현황

❍ ‘09년 반류수 발생현황

구 분	1처리장		2처리장
	발생량(㎥/일)	SS(mg/L)	발생량(㎥/일)	SS(mg/L)
농축조 상징수	5,616	5,680	5,365	300
소화조 상징수	500	20,500	-	-

※ 2처리장 생․잉여 분리농축(09.10이후), 소화오니전량 탈수처리로 반류부하 경감

□ 문제점

❍ 1처리장은 생․잉여오니 혼합농축조 및 2단소화조에서 고농도 반류수 발생으로 수처리부하 가중

□ 개선 방안

❍ 1처리장 생․잉여오니 분리처리방안을 고도처리공사 또는 추경에 반영시행

- 생․잉여오니 분리배관, 혼합오니 및 농축오니 분배조, 이송펌프 설치 등

❍ 1처리장 소화조 투입 및 인발량의 균형을 유지하여 상징수 발생최소화

- 인발량 조정 : 2,400→2,900㎥/일 (상징수 500㎥/일 감소)

- 인발량 증대에 따른 소화조 수위조절 및 감시시설 보완

□ 개선 효과

❍ 농축조 반류수 개선

- 5,680mg/L → 600mg/L (330%)

❍ 기계농축오니 농도 상승에 따른 투입량 저감

- TS 4% → 5%(25%)

❍ 소화조 투입오니량 감소(20%)

❍ 소화상등수 발생량 감소(20%)

❍ 소화조 투입오니 가온에너지 절감(20%)