수돗물평가위원회 비교수질검사 결과 의견서

2013. 9.

서울특별시 상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

수돗물평가위원회 비교수질검사 결과

Ⅰ		개 요

□ 채수일자 : 2013년 9월 3일

□ 검사대상 : 강북․영등포 아리수정수센터 수계 10점

( 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수 )

□ 채수지점

대 상	강북 수계	영등포 수계
원 수	강북 취수장	풍납 취수장
정 수	강북 아리수정수센터	영등포 아리수정수센터
직 수	서대문구 홍은동 425-3 서대문보건소 별관 2층 화장실	양천구 신정동 319-15 강서수도사업소
저수조경유수	서대문구 홍은동 48-20 홍은종합사회복지관 1층 화장실	양천구 목동 917-9 현대41타워 지하6층
정수기통과수	서대문구 홍은동 48-20 홍은종합사회복지관 2층 꿈빛나무어린이집	양천구 신정6동 319-13 양천장애인복지관 1층

□ 검사항목 (총 65 항목)

○ 먹는물 수질기준 58항목

○ 맛․냄새 관련 3항목(2-MIB, Geosmin, TOC), 필수금속 4항목

□ 검사결과 요약

○ 정수, 직수, 저수조 경유수는 먹는물 수질기준에 적합

○ 강북수계 정수기 통과수(U/F)에서 일반세균이 130 CFU/mL 검출되어 먹는물 수질기준을 초과함

Ⅱ		먹는물 수질기준 58항목 검사결과

1		미 생 물

□ 강북․영등포 수계 정수, 직수 및 저수조 경유수에서 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균이 불검출된 것으로 보아 정수처리공정 및 공급과정에서의 수질 안전성 유지됨.

□ 원수는 총대장균군과 분원성대장균군이 전년 동월대비 감소함.

< 총대장균군과 분원성대장균군 검사 결과 >      [단위 : 군수/100mL]

구 분	강북 원수		영등포 원수
	총대장균군	분원성대장균군	총대장균군	분원성대장균군
2013년 9월	130	29	3,300	680
2013년 6월	110	30	300	60
2013년 3월	42	11	2,100	50
2012년 12월	140	3	320	18
2012년 9월	3,800	1,300	72,000	13,000

□ 정수, 직수, 저수조 경유수는 먹는물 수질기준에 적합함.

□ 정수기 통과수에서는 강북수계 홍은종합사회복지관 2층 꿈빛나무어린이집 정수기(U/F)에서 일반세균이 먹는물 수질기준을 초과함.

< 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균 검사결과 >

항 목	먹는물 수질기준 (단위)	강북 수계				영등포 수계
		정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수	정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	0	0	130	0	0	0	31
총대장균군	5% 이하 검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

2		건강상 유해영향 무기물질

□ 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬 및 카드뮴은 모든 시료에서 정량한계 미만으로 불검출되어 유해한 무기물질이 없는 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 보론은 강북수계와 영등포수계의 모든 시료에서 불검출 ~ 0.01 mg/L 범위로 나타나 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 질산성질소는 다량 함유될 경우 1세 이하의 유아에서 메트헤모글로빈혈증(청색증, blue baby)을 일으키는 원인물질로서, 모든 시료에서 1.4 ~ 1.5 mg/L 범위로 나타나 수질기준의 1/5 이내로 낮은 수준을 유지하여 수돗물의 안전성을 확인함.

□ 유해영향 무기물질이며 분변오염의 지표로 활용 가능한 암모니아성 질소의 경우, 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 0.04 mg/L, 0.02 mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서는 정량한계 0.01 mg/L 미만인 불검출로 나타나 양호한 수돗물이 공급되고 있는 것으로 나타남.

3		건강상 유해영향 유기물질

□ 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴과 같은 농약류는 전 지점에서 불검출됨.

□ 산업용 화학물질 13항목(1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌,  벤젠, 톨루엔, 크실렌 및 페놀 등)은 모두 불검출됨.

4		소독제 및 소독부산물

□ 소독제(잔류염소)는 수돗물 공급과정에 따라 감소하는 경향을 나타냄.

○ 수계별 공급과정에 따른 잔류염소 변화

- 강북 : 정수(0.68 mg/L), 직수(0.17 mg/L), 저수조경유수(0.04 mg/L)

- 영등포 : 정수(0.52 mg/L), 직수(0.28 mg/L), 저수조경유수(0.14 mg/L)

□ 정수와 수돗물에서 소독부산물 9항목중 2항목(TCAN, DBAN)은 불검출되었고, 7항목(DCAN, CH, HAAs, THMs, 클로로포름, BDCM, DBCM)은 기준 이내로 검출됨.

□ 먹는물 수질기준 대비 각 항목별 검출수준은 DCAN 불검출～3.2%, CH 불검출～23.0%, HAAs 불검출～15.0%, THMs 7.0～21.0%로 검출되어 소독부산물에 대한 수질 안전성을 확인하였음.

□ 공급과정에 따른 체류시간 증가에 따라 THMs의 농도가 증가하는 경향을 보임.

○ 강북수계 : 정수(0.008mg/L), 직수(0.020 mg/L), 저수조경유수(0.021mg/L)

○ 영등포수계 : 정수(0.007 mg/L), 직수(0.013 mg/L), 저수조경유수(0.014 mg/L)

< 먹는물 수질기준 대비 검출 수준 비교 >

[ 평균값, 단위 : mg/L ]

항목별	디클로로 아세토니트릴 (DCAN)	클로랄 하이드레이트 (CH)	할로아세틱 에시드 (HAAs)	총트리 할로메탄 (THMs)
검사결과	불검출 ~ 0.0029	불검출 ~ 0.0069	불검출 ~ 0.015	0.007 ~ 0.021
먹는물 수질기준	0.09	0.03	0.1	0.1
검출수준 (%)	불검출~3.2%	불검출~23.0%	불검출~15.0%	7.0~21.0%

5		심미적 영향물질

□ 동은 수돗물에서 동 급수관의 영향으로 검출될 수 있는 금속으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 불검출 ~ 0.016 mg/L 범위로 나타남.

□ 아연은 수돗물에서 배관의 영향으로 검출될 수 있으며 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 불검출 ~ 0.018 mg/L 범위로 나타남.

□ 철은 지각 중에 풍부한 금속으로 지각 중에 약 5% 존재하며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주 원인으로 알려져 있음. 강북 원수 0.29 mg/L, 영등포 원수 0.19 mg/L 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 불검출로 나타남.

□ 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주 원인으로 알려져 있음. 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 0.020 mg/L, 0.017 mg/L 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

□ 알루미늄은 가장 풍부한 금속 원소로 지각의 8%를 차지하며 원수 중의 알루미늄은 광물, 암석 및 점토로부터 나올 수 있음. 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 0.44 mg/L, 0.31 mg/L 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 불검출~0.06 mg/L로 나타남.

□ 염소이온은 지층을 형성하는 토양이나 암석에 미량 함유되어 있는 성분으로 정수처리 공정 중 응집제 및 염소소독에 의해 농도가 약간 증가하였으나 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 수질기준의 1/20 이내로 낮은 수준으로 나타남.

□ 황산이온은 자연수 중에 함유되어 있는 주요 음이온들 중 하나이며, 자연계에는 매우 많은 종류의 금속원소의 황산염이 광물성분으로 존재한다고 알려져 있으며, 수질기준의 1/20 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 탁도는 강북 원수 6.52 NTU, 영등포 원수에서는 5.13 NTU로 나타났고, 강북 수계와 영등포 수계의 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서는 0.05 ~ 0.06 NTU로 나타남.

□ 색도는 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 5 도, 3 도로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서는 정량한계 1 도 미만인 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 색도를 유발하는 물질이 모두 제거됨을 확인함.

□ 유기물 지표인 과망간산칼륨 소비량은 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 5.5 mg/L, 6.0 mg/L 나타났으며 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 불검출 ~ 1.9 mg/L로 나타나 먹는물 수질기준 이내로 양호한 수질을 유지하는 것으로 나타남.

□ 수중에 존재하는 칼슘이온과 마그네슘이온의 총량을 CaCO3로 환산한 값인 경도는 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 47 ~ 49 mg/L 범위로 나타났음.

□ 증발잔류물은 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 78 ~ 86 mg/L 범위로 양호한 수질을 나타냄.

□ 세제는 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 모두 정량한계 미만으로 불검출됨.

Ⅲ		원수와 정수의 맛・냄새 물질 검사결과

□ 수중에서 생물 원인의 맛·냄새 문제를 유발시키는 대표적인 물질인 2-MIB, Geosmin은 남조류와 방선균의 대사산물로 생성되어 흙냄새와 곰팡이 냄새를 유발하는 것으로 알려져 있음. 두 항목 모두 환경부 권고기준 대비 낮게 검출되었음.

〈 항목별 수질검사 결과 〉

항목 (단위)	환경부 수질권고기준	강북 수계					영등포 수계
		원수	정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수	원수	정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수
2-MIB (ng/L)	20	11.1	7.9	7.4	7.9	불검출	28.5	불검출	1.4	불검출	불검출
지오스민 (ng/L)	20	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
TOC (mg/L)	5	1.86	1.13	1.09	1.13	0.22	1.96	0.87	0.83	0.79	0.33

※ TOC 서울시 감시항목 기준 : 5 mg/L

2-MIB, 지오스민 : 정량한계( 1.0 ng/L )이하 불검출

Ⅳ		수돗물과 정수기통과수의 필수금속 검사결과

□ 칼슘은 골격구성, 혈액응고, 신경전달, 근육수축에 중요한 역할을 하는 성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 14.4 ~ 15.4 mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 칼륨은 세포내액의 주된 양이온이며 체액의 평형유지와 신경자극전달에 관여하는 성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 2.2 ~ 2.4 mg/L 범위로 나타남.

□ 나트륨은 세포외액의 주된 양이온이며 칼륨처럼 체액의 평형유지와 신경자극전달에 중요한 역할을 하는 성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 5.9 ~ 6.5 mg/L 범위로 나타남.

□ 마그네슘은 신경자극전달과 심장기능에 필요하며 골격과 치아의 구성 성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 2.8 ~ 3.1 mg/L 범위로 나타남.  끝.