[붙임 1]

’10년 6월 측정소별 대기오염도 현황

구 분	PM10	PM2.5	NO2	O3	SO2	CO
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평균	51	30	0.035	0.033	0.004	0.4
종로구	56	28	0.035	0.035	0.006	0.4
중구	48	31	0.037	0.029	0.004	0.6
용산구	50	28	0.04	0.03	0.006	0.3
은평구	48	28	0.027	0.039	0.004	0.4
서대문구	62	39	0.04	0.033	0.003	0.3
마포구	52	32	0.036	0.026	0.006	0.5
성동구	50	29	0.029	0.026	0.002	0.3
광진구	47	29	0.034	0.04	0.003	0.5
동대문구	53	33	0.037	0.028	0.004	0.4
중랑구	50	29	0.031	0.035	0.004	0.4
성북구	42	27	0.035	0.034	0.003	0.5
강북구	52	30	0.032	0.039	0.005	0.3
도봉구	40	29	0.024	0.037	0.003	0.5
노원구	42	22	0.028	0.039	0.004	0.3
양천구	59	38	0.034	0.035	0.006	0.3
강서구	50	30	0.037	0.034	0.006	0.6
구로구	51	32	0.036	0.034	0.003	0.6
금천구	55	35	0.047	0.029	0.007	0.4
영등포구	52	31	0.035	0.032	0.003	0.5
동작구	58	35	0.037	0.033	0.006	0.5
관악구	56	32	0.037	0.031	0.003	0.6
서초구	51	30	0.031	0.034	0.003	0.5
강남구	53	33	0.046	0.022	0.004	0.4
송파구	46	29	0.029	0.036	0.003	0.6
강동구	*41	*21	*0.034	*0.035	*0.005	*0.3

※ 강동구측정소는 시설개선 공사로 데이터가 유효하지 않음

’10년 6월 남산, 북한산 대기오염도 현황

구 분	PM10	PM2.5	NO2	O3	SO2	CO
남 산	46	24	0.034	0.043	0.005	0.4
북한산	39	22	0.012	0.041	0.002	0.3
관악산	40	30	0.017	0.056	0.004

※ 관악산 측정소는 일산화탄소를 측정하지 않음

[붙임 2]

’10년 6월 일자별 대기오염도 현황

구 분	PM10	PM2.5	NO2	O3	SO2	CO
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
단 위	ppm	㎍/㎥	㎍/㎥	ppm	ppm	ppm
평균 일자	51	30	0.035	0.033	0.004	0.4
1	27	14	0.034	0.029	0.003	0.3
2	45	25	0.043	0.039	0.004	0.4
3	45	26	0.034	0.033	0.005	0.4
4	39	20	0.031	0.027	0.004	0.3
5	43	20	0.034	0.026	0.004	0.4
6	41	20	0.031	0.035	0.004	0.4
7	35	19	0.034	0.031	0.004	0.4
8	31	17	0.033	0.044	0.004	0.3
9	56	30	0.047	0.058	0.005	0.5
10	74	43	0.051	0.061	0.006	0.5
11	50	30	0.04	0.046	0.005	0.4
12	26	19	0.024	0.03	0.003	0.4
13	23	16	0.021	0.027	0.003	0.4
14	31	20	0.035	0.014	0.004	0.4
15	25	14	0.029	0.016	0.004	0.4
16	47	31	0.034	0.027	0.004	0.4
17	147	96	0.043	0.034	0.006	0.8
18	125	84	0.037	0.037	0.004	0.7
19	78	51	0.032	0.026	0.004	0.5
20	45	29	0.022	0.031	0.003	0.4
21	56	32	0.034	0.036	0.004	0.5
22	51	20	0.042	0.025	0.006	0.4
23	42	22	0.032	0.035	0.004	0.4
24	56	32	0.047	0.044	0.005	0.5
25	64	40	0.044	0.048	0.005	0.5
26	33	21	0.023	0.034	0.003	0.4
27	22	15	0.018	0.023	0.003	0.3
28	55	34	0.028	0.037	0.004	0.4
29	65	40	0.045	0.022	0.006	0.5
30	51	32	0.042	0.015	0.004	0.6