규 격 서

(컨테이너하우스)

진우건철(주)

1. 적용범위 및 분류

1-1 적용범위

본 규격서는 수요기관이 요구하는 사양에 따른 적용범위로써 진우건철(주)에서 제작하는 컨테이너하우스에 구조적으로 견고하고 특성이 우수한 컨테이너하우스에 대하여 적용의 범위로 규정한다.

1-2 분류

철제 컨테이너를 개량하여 설치가 간단하고 이동성이 편리한 구조로 하여 건축이 난이한 곳, 긴급을 요하는 곳, 이동 가능성이 있는 곳 등에 사용 목적에 맞도록 제작, 설치하여 사용하는 것으로 분류한다.

규격(모델)별 분류는 다음 표와 같다.

순번	물품분류번호	물품식별번호	규격명	용도	인도조건
1	30231699	22270403	JW-3030-C, 3.0×3.0×2.6m	사무실용	납품장소하차도
2	30231699	22270404	JW-3040-C, 3.0×4.0×2.6m	사무실용	납품장소하차도
3	30231699	22270405	JW-3050-C, 3.0×5.0×2.6m	사무실용	납품장소하차도
4	30231699	22270413	JW-3060-C, 3.0×6.0×2.6m	사무실용	납품장소하차도
5	30231699	22270414	JW-3070-C, 3.0×7.0×2.6m,	사무실용	납품장소하차도
6	30231699	22270415	JW-3080-C, 3.0×8.0×2.6m	사무실용	납품장소하차도
7	30231699	22270416	JW-3090-C, 3.0×9.0×2.6m	사무실용	납품장소하차도
8	30231699	22270406	JW-30100-C, 3.0×10.0×2.6m	사무실용 숙소용	납품장소하차도
9	30231699	22270399	JW-3030-CC, 3.0×3.0×2.6m,	창고용	납품장소하차도
10	30231699	22270400	JW-3040-CC, 3.0×4.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
11	30231699	22270401	JW-3050-CC, 3.0×5.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
12	30231699	22270409	JW-3060-CC, 3.0×6.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
13	30231699	22270410	JW-3070-CC, 3.0×7.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
14	30231699	22270411	JW-3080-CC, 3.0×8.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
15	30231699	22270412	JW-3090-CC, 3.0×9.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
16	30231699	22270402	JW-30100-CC, 3.0×10.0×2.6m	창고용	납품장소하차도
17	30231699	22270408	JW-3040-SH, 3.0×4.0×3.1m	스틸하우스 사무실용	납품장소하차도
18	30231699	22270417	JW-3060-SH, 3.0×6.0×3.1m	스틸하우스 숙소용	납품장소하차도
19	30231699	22270418	JW-3090-SH, 3.0×9.0×3.1m	스틸하우스 숙소용	납품장소하차도
20	30231699	22279165	JW-9090-SCH, 교실용9.0×9.0×2.6m	교실용	납품장소하차도
21	30231699	22303817	JW-2460-ARM, 2.4x6.0x2.6m	무기 탄약고용	납품장소하차도
22	30231699	22303818	JW-2490-ARM. 2.4x9.0x2.6m	무기 탄약고용	납품장소하차도
23	30231699	22475676	JW-30110-C, 3×11×2.6m	사무실용	납품장소하차도
24	30231699	22475714	JW-30120-C, 3×12×2.6m	사무실용	납품장소하차도
25	30231699	22478698	JW-6090-C, 6×9×2.6m	사무실용	납품장소하차도
26	30231699	22475720	JW-4060-C, 4×6×2.6m	사무실용	납품장소하차도
27	30231699	22475721	JW-4090-C, 4×9×2.6m	사무실용	납품장소하차도
28	30231699	22475722	JW-40120-C, 4×12×2.6m	사무실용	납품장소하차도
29	30231699	22475723	JW-4060-SH, 4×6×3.1m	사무실용	납품장소하차도
30	30231699	22475724	JW-4090-SH, 4×9×3.1m	사무실용	납품장소하차도
31	30231699	22475725	JW-40120-SH, 4×12×3.1m	사무실용	납품장소하차도
32	30231699	22478809	JW-6090-SH, 6×9×3.1m	사무실용	납품장소하차도
33	30231699	22478810	JW-7290-SCH, 7.2×9×2.6m	교실용	납품장소하차도
34	30231699	22475719	JW-9090-SCO, 9×9×2.6m	교실용	납품장소하차도
35	30231699	22475712	JW-30110-CC, 3×11×2.6m	창고용	납품장소하차도
36	30231699	22475713	JW-30120-CC, 3×12×2.6m	창고용	납품장소하차도
37	30231699	22475715	JW-3090-CB, 3×9×2.6m	생활관용	납품장소하차도
38	30231699	22475716	JW-3090-CS, 3×9×2.6m	샤워실용	납품장소하차도

2. 적용자료 및 문서

KS D 3501 열간압연 연강판 및 강대(SPHC)

KS F 3101 보통합판

KS F 3113 구조용합판

3. 필요조건

3-1 재료

3-1-1)  공통재료

순번	식별번호	규격명	시공 두께/ 규격치수	자재 소요량 ( EA )	주재료 공급자	원산지
1	주요자재	Roof Panel (지붕철판) SPHC (KSD3501)	1.4t ± 0.14 (폭 1200mm 미만)	0.34 (m² 당)	(주)삼호기공	대한민국
2	주요자재	Side Panel (벽 철판) SPHC (KSD3501)	1.4t ± 0.14 (폭 1200mm 미만)	0.72 (m² 당)	(주)삼호기공	대한민국
3	주요자재	Corner Post (주 기둥) SPHC (KSD3501)	1.4t ± 0.14 (폭 1200mm 미만)	4	(주)삼호기공	대한민국
4	주요자재	Cross Member (바닥지지대)	SPHC 2.0t ± 0.14	0.38 (m² 당)	(주)삼호기공	대한민국
5	주요자재	Bottom Side Rail (가로 기초대)	SPHC 2.0t ± 0.14	2	(주)삼호기공	대한민국
6	주요자재	Fork Pocket (지게 발)	SPHC 2.0t ± 0.14	2	(주)삼호기공	대한민국
7	주요자재	Truss (지붕트러스)	1.4t*50*30	0.27 (m² 당)	(주)삼호기공	대한민국
8	주요자재	보통 합판 KSF3101 보통합판	18mm± 0.5	0.3 (m² 당)	미산우드	인도네시아
9	주요자재	구조용 합판 KSF3113 구조용합판	18mm± 0.5	0.3 (m² 당)	미산우드	인도네시아
10	주요자재	벽체합판 KSF3101 보통합판	2.7mm± 0.5	0.3 (m² 당)	미산우드	인도네시아
11	주요자재	천장단열	스치로폼 50mm(비중0.020)	0.3 (m² 당)	현대화학	대한민국
12	주요자재	벽체단열	스치로폼 30mm(비중0.020)	0.3 (m² 당)	현대화학	대한민국
13	주요자재	전 선	2.0mm	1 (SET)	대흥전기	대한민국
14	주요자재	각 재	미송각재 50×30	0.2 (m² 당)	대림목재	대한민국

* 사람이 거주하는 용도의 제품은 반드시 바닥재를 보통합판으로 사용하여야 함

3-1-2) 컨테이너하우스

( 모델: JW-9090-SCH, JW-9090-SCO, JW-7290-SCH ) 재료(교실용)

순번	식별번호	규격명	시공 두께/ 규격치수	m² 당 자재소요량	주재료 공급자	원산지
1	22279165 22478810 22475719	바닥마감	모노륨	1 SET	예림데코	대한민국
2		환 풍 기	250*250	2EA	신일산업, 한일전기	대한민국
3		형 광 등	36W/D PL	1 SET	대흥전기	대한민국
4		창 틀	하이샷시 1800×1000	완제품 Size 7EA	대운산업	대한민국
5		미닫이문 (내부)	하이샷시 1800×2100	2EA	대운산업	대한민국
6		방 화 문	1500×2100mm	완제품 Size 1EA	진영기업	대한민국
7		벽체 및 천정 마감	석고보드+친환경페인트 난연스치로폼판넬 미장합판	1 SET	대우단열 오천판넬 신명합판	대한민국
8		단 열 재	미네랄울(50mm) 난영스치로폼 스치로폼	1 SET	대우단열 현대화학공업 현대화학공업	대한민국
9		전기배선	전선관 매립	1 식		대한민국

3-2 형태

JW-9090-SCH	*설 치 일:2010.07.12. *설치장소: 서울 인왕초등학교

3.3 제조 및 가공

3-3-1) 외부공사

① 바닥공사 (BASE)

길이토대(BOTTOM SIDE RAIL) SPHC 2.0t 2개와 폭토대(FRONT BOTTOM RAIL) SPHC 2.0t±0.14 2개로 사각토대를 만든 후 사이 토대(CROSS MEMBER) SPHC 2.0t±0.14를 약 40cm 간격으로 사각토대 사이에 끼워 용접함으로 출렁임을 줄인다. 지게발(FORK POCKET) SPHC 2.0t±0.14 2개를 사각토대 중심부에 설치하며 광폭이나 대형컨테이너 경우 별도로 보강함으로 상, 하차 시 꺾임을 방지한다.

* Cross Member(바닥지지대) 설치시 간격을 450mm 이내로 한다.

다만, 사람이 거주하는 용도의 경우 설치 간격을 400mm 이내로 한다.

② 벽 공사 (SIDE)

기둥 (CORNER POST 1.4T)을 바닥토대 모서리에 세운 후 모서리 고리 (CORNER CASTING)를 기둥 상에 2개씩 부착시켜 크레인 작업을 할 수 있게 한다. 벽 철판(SIDE PANEL 1.4T)을 기둥사이에 세운다.

③ 지붕공사 (ROOF)

지붕토대 (TOP RAIL 50×50)를 기둥과 벽 철판 위에 지붕 기초대를  돌린다. 지붕철판 (ROOF PANEL 1.4T)을 지붕토대 위에 지붕철판을 씌워 지붕작업을 마무리한다.

3-3-2) 내부공사

① 바닥

일반합판 18mm 4×8을 사이 토대 (CROSS MEMBER) 위에 올려놓고 피스로 연결한다.

② 벽. 천정

미송각재(50×30, 30×30)를 천장과 벽에 약 40cm 간격으로 휨이 없이 내장재가 힘을 받을 수 있도록 피스를 부착한다. 전선과 전화선(K.S규격품)을 배선한다. 각재와 각재 사이에 스치로폼(30mm)을 빈틈없이 끼워 넣어 단열을 강화시키고 겨울철 결로를 줄인다. 라미날 합판(무취 3mm)으로 각재에다 핀으로 부착시킨다. 조이너, 코너몰딩, 평 몰딩으로 마감 한다. 전등, 전기, 전화콘센트, 환풍기 설치바닥에 모노륨, 후로링 데코타일(옵션품목)을 깐다.

3-3-3) 도장

	품 명	규 격	특 징	비 고
1	EPOXY ZINK RICH PRIMER (EZ 175C)	도장 두께 0.05mm 정도	마감상태 : 무광 금속암회색 164 경화건조 약8시간	2시간 처리 후 하부 도장
2	RUBBER PAINT(RH247)	도장 두께 0.04mm 정도	연회색: 중부도장 16시간 경과 후 시공	중부도장
3	RUBBER PAINT(RH247)	도장 두께 0.04mm정도	연회색: 상부도장 1시간 경과 후 시공	상부도장

① 프라이머 도장(하부도장) : 에폭시 징크리치 프라이머(EX175C 나 DHDC-1610)

에어리스스프레이 도장 방법에 의해 도장한다.(노즐구경 0.017㎜~0.02㎜, 배출압력

2500PSI/175ZTM 분사각도 65˚)

② 마감도장에 사용되는 재료는 위의 [표2]에 의한다.

에러리스스프레이 도장 방법에 의한다. (노즐구경 0.017㎜~0.021㎜, 배출압력

100PSI~2400PSI/143ZTM~164ZTM 분사각도 30˚~65˚)

➂ 1차 하부도장 상태에서 최소 8시간 방치 후 무광택을 사용규정 두께로 도장

한다.

➃) 중부도장 상태에서 최소한 1시간 방치 후 사용규정 두께로 도장한다.

3-3-4) 전기설비

모든 전기 설비 자재는 KS기준에 의한 자재를 사용한다.

① 등     : 형광등(20.36W/D)

② 콘센트 : 200V(2구) 일정한 높이로 병렬배치

➂ 전선   : 600V IV 1.6mm(전등용) 벽체 내 매립

600V IV 2.0mm(전열, 콘센트용)

➃ 스위치 : 15A~250 AC

➄ 환풍기 : KS 250*250

➅ BREAKER 및 누전차단기 : MAIN, CONTROLPANEL 별도 개별로 부착

3-3-5) 용접

➀ 하부 철 구조

가) 길이 방향으로 BOTTOM SIDE RAIL(ㄷ 형강 보강재 : 2.0T) 2개를 설치한 후 그 사이에 CROSS MEMER(ㄷ 형강 보강재 : 2.0T)를 옆으로 설치(간격 : 40~45cm) 후, ARC용접한다.

나) 고정 용접된 기초위에 PLYWOOD FLOOR 18T합판 (SIZE : 4*8)을 깔고 CROSS MEMBER와 볼트 (TAPPING SCREW)를 이용한다.

② 지주공사

철판(1.4T*2.387m/m)을 프레스로 절곡한 기둥은 4개소의 코너 부분에 1개씩 설치하고, 운반 및 상하차시 HOOK(고리) 역할을 하는 CORNER CASTING을 상단에 4개 부착한다.

➂ 상단 레일공사

상단 레일은 SQUARE PIPE(1.4T*50*50)을 CORNER CASTING 부분에 연결 용접하고 하단레일은 FRONT BTM RAIL(2.0T)을 CORNER CASING 부분에 연결 용접 고정시킨다.

➃ 판넬 조립공사 판넬은 (ROOF:1.4T, SIDE:1.4T)을 프레스로 절곡한 주름 철판을 사용하여, 조립시 지붕 판넬의 이음 부분은 CO2 용접하고 벽면은 전체 용접한다.

지붕조립시 전체 용접한다.

4. 검사 및 시험

4-1 시험방법

품질 항목		품질 기준			적용항목
지붕 및 벽철판 (SPHC)	인장강도 N/mm2	270 이상			KS D 3501
	연신율 %	두께 1.2mm 이상 1.6mm 미만		27 이상
	화학성분 %	C		0.15 이하
		Mn		0.60 이하
		P		0.050 이하
		S		0.050 이하
벽체합판, 바닥합판 (보통합판)	폼알데히드 방산량 (mg/L)	E1	최대	2.1 이하	KS F 3101
			평균	1.5 이하
바닥합판 (구조용합판)	휨강도 N/mm2	KS F 3113			KS F 3113
	압축강도 N/mm2	KS F 3113
	접착성 N/mm2	0.7 이상
	함수율 %	13 이하

※위 품질기준 외 항목은 KS D 3501, KS F 3101, KS F 3113 기준을 적용함

5. 포장(운송) 및 표시

5-1 포장 및 운송

완제품의 컨테이너로 특별한 포장 없이 출고한다.

하차는 지게차 이용 1시간을 기준으로 하며, 추가 사용 시 추가사용료는 수요처에서 지불한다. 현장상황에 따라 크레인으로 하차를 하여야 할 시에는 수요처에서 지불 한다.

※ 도착지가 섬지역인 경우 도선료 외 기타 추가 비용은 수요처에서 지불한다.

5-2 표시

생산책임자, 품질책임자의 검사를 득한 후 업체 명을 부착하거나 표시한다.

5-3 주기

적재 운반 시 충격에 주의할 것.

5-4 설치

부지 정리 및 바닥 다짐은 수요처에서 한다.

6. 용도 및 재원 등

6-1 용도

철제 컨테이너를 개량하여 설치가 간단하고 이동성이 편리한 구조로 하여 건축이 난이한 곳, 긴급을 요하는 곳, 이동 가능성이 있는 곳 등에 사용 목적에 맞도록 제작, 설치하여 사용하는 것을 말한다.

6-2 발주재원

(기준모델: JW-3060-SH-기준)

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
ROOF	1.4*1020*2950(5골/4골)	EA	6	철자재 전모델 공통
벽 체	1.4*1120*2330 4골	EA	8
	1.4*1120*840 3골	EA	3
	1.4*1120*280 1골	EA	2
윈도우	1.4*1120*465(윈도우 상단)	EA	3
	1.4*1120*900(윈도우 하단)	EA	3
지붕 기초재	1.4*50*50*6000	EA	3
POST	1.4*175*2385	EA	4
BSR(전면 마감대)	2.0*50*160*30*6000	EA	2
FBR(옆 마감대)	2.0*280*2890	EA	2
CROSS-MEMBER	2.0*40*100*20*2890	EA	7
CASTING	3*180*160*120	EA	4
FPK(지게발)	2.0*580*2890	EA	2
방화문	1.2*900*2100	EA	1
지붕 트러스	50*30*6000	EA	5
샌드위치 판넬	50T*100*2000	EA	12	지붕자재 SH모델
지붕 아스팔트 슁글	육각 퍼즐1000mm*320mm	단	12
벽체: 비닐사이딩	PVC.1.2T*300mm*3850mm	EA	96	외벽마감 자재 SH모델
천정: 비닐사이딩	PVC.1.2T*300mm*3850mm	EA	16
비닐사이딩 J 찬넬	PVC.1.2T*3650mm	EA	10

-3 컨테이너 부품도