LED 자발적 관리 성능서
신청사항	업 체 명	(주) 엠. 이. 씨
	사업장 소재지	충남 천안시 서북구 백석공단 3길 24다동
	기자재명 및 형식 ※ KS 또는 고효율 인증서 내용 기재	컨버터내장형 LED램프
	모 델 명	MLMANE3950W2-E00
	용 량(W)	51W
	보증기간(년)	3년
L E D 성 능	온도변화에 대한 광변화율(%) ※ 실외조명에 한함.	70℃ : -1.7% -30℃ : +7.7%
	광효율(lm/W)	114lm/w
	색온도(K)	5,942K
	연색성(Ra)	88RA
	LED램프 무게(㎏)	1,200g
상기 제품을 납품하고자 LED 자발적 관리 성능서를 제출합니다. 2014 년 12 월 22 일 신청인 (주) 엠이씨 서명 또는 날인 서울시특별시 중랑물재생센터 귀하
제출서류 1. KS 또는 고효율에너지기자재 인증서(시험성적 포함) 1부 2. 공인기관 시험성적서 1부(광변화율) 3. 자체 시험성적서(공인기관 시험성적서 제출시 제외) 1부

◎ 등기구 사양

회사명	㈜엠이씨	모델명	MLMANE3950W2S-E00 (51W)	조달식별번호
제품 규격	E39_Φ124 x 280mm_1280g	색온도	5,942K	22710637

- 분류

+ 기구명칭 : 등기구 미적용

+ 기구타입 : 등기구 미적용

+ 제조사 : (주)엠.이.씨

+ 모델명 : MLMANE3950W2-E00(51W)

※ 하기 제품 특성은 등기구 미적용시 특성을 표기함.

- 램프 및 안정기

+ 램프 : 9 x LED module

+ 소비전력 : 51W(안정기/전원장치포함)

+ 역률 : 0.94

+ 램프 정격광속(lm) : 5,814

+ 조명기구 발광효율 : 114(lm/W)

+ CIE Flux 코드 : 18 44 72 57 100

+ 색온도(K) : 5,942                          - 크기 및 무게

+ 평균연색평가수(CRI) : 88                   + 크기 : Φ124 x 280.1mm

+ 입력전압 : 220Vac, 60Hz                   + 무게 : 1,280g(안정기/전원장치포함)

- 기구 재질 및 색상                          - 기타

+ 프레임 : 아노다이즈드 알루미늄 / 회색      + IP등급 : IP20

+ 바디 : 폴리카보네이트 / 백색               + 규격인증 : KC, 고효율

+ 코팅컬러 : 백색                            + 보증기간 : 3년

+ 커버 : 폴리카보네이트 / 투명

◎ 배광곡선