2015년 건설공사 품질시험 수수료

시험분야 (종별)	시험종목	시험방법	단위	수수료 (원)	처리 기간 (일)	비 고
성토용 흙	함수비	KS F 2306	건	16,270	4
	입 도	KS F 2302	건	179,630	6
	세립토비율	KS F 2309	건	34,840	4
	밀도	KS F 2308	건	58,330	4
	액성한계	KS F 2303	건	50,330	4
	소성한계	KS F 2303	건	35,890	4
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	269,940	10
	다 짐	KS F 2312	건	166,400	4
터파기	평판재하(시내)	KS F 2444	건	156,660	4	1건 추가시 122,480원
	평판재하(시외)	KS F 2444	건	188,230	4	1건 추가시 121,270원
되메우기및 구조물 뒷채움	다 짐	KS F 2312	건	144,540	4
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	112,240	4	1건 추가시 77,720원
	현장밀도 (시외)	KS F 2311	건	144,290	4	1건 추가시 77,720원
	평판재하 (성토체)(시내)	KS F 2310	건	156,660	4	1건 추가시 122,480원
	평판재하(성토체)(시외)	KS F 2310	건	188,230	4	1건 추가시 121,270원
	입 도	KS F 2302	건	179,630	6
	함수비	KS F 2306	건	16,270	4
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	269,940	10
	세립토비율	KS F 2309	건	34,840	4
	밀도	KS F 2308	건	58,330	4
	액성한계	KS F 2303	건	50,330	4
	소성한계	KS F 2303	건	35,890	4
노체	다 짐	KS F 2312	건	126,330	4
	함수비	KS F 2306	건	15,510	4
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	91,090	4	1건 추가시 56,560원
	현장밀도 (시외)	KS F 2311	건	123,130	4	1건 추가시 56,560원
	평판재하 (시내)	KS F 2310	건	156,660	4	1건 추가시 122,480원
	평판재하 (시외)	KS F 2310	건	188,230	4	1건 추가시 122,480원
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	269,940	10
	입 도	KS F 2302	건	179,630	6
	세립토비율	KS F 2309	건	34,840	4
	밀도	KS F 2308	건	58,330	4
	액성한계	KS F 2303	건	50,330	4
	소성한계	KS F 2303	건	35,890	4
노상	다 짐	KS F 2312	건	125,150	4
	함수비	KS F 2306	건	15,330	4
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	90,100	4	1건 추가시 55,580원
	현장밀도(시외)	KS F 2311	건	122,150	4	1건 추가시 55,580원
	평판재하 (시내)	KS F 2310	건	156,660	4	1건 추가시 122,480원
	평판재하 (시외)	KS F 2310	건	188,230	4	1건 추가시 122,480원
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	269,940	10
	입 도	KS F 2302	건	179,630	6
	세립토비율	KS F 2309	건	34,840	4
	밀도	KS F 2308	건	58,330	4
	액성한계	KS F 2303	건	50,330	4
	소성한계	KS F 2303	건	35,890	4
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08mm체 통과량	KS F 2511	건	24,360	4
	골재의 밀도 및 흡수율	KS F 2503	건	29,980	4
	마 모	KS F 2508	건	37,750	4
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	218,610	10
	다 짐	KS F 2312	건	122,190	4
	체가름	KS F 2502	건	134,180	4
	함수비	KS F 2306	건	15,330	4
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	90,100	4	1건 추가시 55,580원
	현장밀도(시외)	KS F 2311	건	122,150	4	1건 추가시 55,580원
	평판재하(시내)	KS F 2310	건	156,660	4	1건 추가시 122,480원
	평판재하(시외)	KS F 2310	건	188,230	4	1건 추가시 122,480원
입도조정기층	밀도(흙)	KS F 2308	건	31,630	4
	밀도 및 흡수율	KS F 2503	건	33,330	4
	마 모	KS F 2508	건	36,930	4
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	218,610	10
	다 짐	KS F 2312	건	122,190	4
	체가름	KS F 2502	건	139,240	4
	0.08mm체 통과량	KS F 2511	건	20,730	4
	함수비	KS F 2306	건	15,330	4
	안정성	KS F 2507	건	95,550	14
	현장밀도(시내)	KS F 2311	건	90,100	4	1건 추가시 55,580원
	현장밀도(시외)	KS F 2311	건	122,150	4	1건 추가시 55,580원
	평판재하(시내)	KS F 2310	건	156,660	4	1건 추가시 122,480원
	평판재하(시외)	KS F 2310	건	188,230	4	1건 추가시 122,480원
아스팔트 콘크리트 (기층용· 중간층용)	다짐횟수	KS F 2337	건	31,580	4
	안정도	KS F 2337	건	59,770	4
	흐름값	KS F 2337	건	55,880	4
	공극률	KS F 2364	건	68,530	4
	포화도	SPS-KAI0002- F2349-5687	건	59,350	4
	아스팔트함유량	KS F 2354	건	112,070	5
	체가름	KS F 2502	건	107,810	5
아스팔트 콘크리트 (표층용)	다짐횟수	KS F 2337	건	32,580	4
	안정도	KS F 2337	건	59,770	4
	흐름값	KS F 2337	건	55,880	4
	공극률	KS F 2364	건	68,530	4
	포화도	SPS-KAI0002- F2349-5687	건	59,350	4
	아스팔트함유량	KS F 2354	건	112,070	5
	체가름	KS F 2502	건	107,810	5
	동적안정도	KS F 2374	건	233,500	10
투수성 아스팔트 혼합물	다짐횟수	KS F 2337	건	32,580	4
	안정도	KS F 2337	건	57,970	4
	흐름값	KS F 2337	건	55,880	4
	공극률	KS F 2364	건	65,550	4
	동적안정도	KS F 2374	건	233,500	10
	투수계수	KS F 2494	건	92,970	4
	칸타브로손실률	KS F 2492	건	36,200	4
	아스팔트함유량	KS F 2354	건	112,070	5
	체가름	KS F 2502	건	107,810	5
도로보수용 상온역청 혼합물	다짐횟수	KS F 2337	건	29,520	4
	안정도	KS F 2337	건	59,770	4
	흐름값	KS F 2337	건	55,880	4
	공극률	KS F 2364	건	65,590	4
	수침잔류안정도	KS F 2369	건	63,240	6
아스팔트 포설	코아채취 (시내)	KS F 2350	건	136,980	4	1건 추가시 103,350원
	코아채취 (시외)	KS F 2350	건	168,410	4	1건 추가시 103,350원
	밀 도(코아)	KS F 2353	건	26,100	4
	두 께(코아)	KS F 2367	건	6,700	4
준설토	함수비 (준설토)	KS F 2306	건	53,150	4
굳지아니한 콘크리트 (레미콘포함)	압축강도	KS F 2405	조	11,910	실소요일
콘크리트 경계블럭 (보차도용)	치수	KS F 4006	조	8,210	4
	휨강도	KS F 4006	조	25,290	5
	흡수율	KS F 4006	조	41,480	7
호안용블록 (콘크리트및모르터)	치수	시방서	조	8,210	4
	휨강도	시방서	조	25,450	5
	압축강도	시방서	조	21,190	5
	흡수율	시방서	조	44,790	7
포장용 콘크리트 평판	치수	KS F 4001	조	12,070	4
	유색층두께	KS F 4001	조	6,870	4
	휨강도	KS F 4001	조	5,330	5
	흡수율	KS F 4001	조	5,200	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
오나멘트 타일	치수	시방서	조	8,040	4
	꺽임강도	시방서	조	16,560	5
	흡수율	시방서	조	36,350	7
점토벽돌	치수	KS L 4201	조	7,860	4
	압축강도	KS L 4201	조	42,540	5
	흡수율	KS L 4201	조	68,430	7
보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	치수	KS F 4419	조	8,210	4
	유색층두께	KS F 4419	조	6,860	4
	휨강도	KS F 4419	조	25,900	5
	흡수율	KS F 4419	조	45,670	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
보차도용 콘크리트 인터록킹 블록 (투수성)	치수	KS F 4419	조	8,210	4
	유색층두께	KS F 4419	조	6,860	4
	휨강도	KS F 4419	조	25,960	5
	투수계수	KS F 4419	조	54,310	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
속빈 콘크리트 블록	치수	KS F 4002	조	8,210	4
	압축강도	KS F 4002	조	19,250	5
	흡수율	KS F 4002	조	68,680	7
콘크리트 벽돌	치수	KS F 4004	조	7,870	4
	압축강도	KS F 4004	조	22,170	5
	흡수율	KS F 4004	조	79,140	7
원심력철근콘크리트관	외압강도	KS F 4403	개	14,550	4	폐기물(시험잔재)처리 및 지게차 동원은 의뢰자가 별도부담
테라조 타일	치수	KS F 4035	조	8,060	4
	꺽임강도	KS F 4035	조	16,560	5
암석	압축강도	KS F 2519	조	34,900	5
	밀도 및 흡수율	KS F 2518	조	53,500	7
	탄성과 속도	시방서	조	33,630	5
석재	압축강도	KS F 2530	조	57,280	5
	밀도 및 흡수율	KS F 2530	조	53,500	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
콘크리트 코아	압축강도	KS F 2422	조	21,120	5
상·하수도·전기· 통신용맨홀 뚜껑및틀	정하중	KS D 6021	조	49,820	4
케이블트 로프	휨강도	KS F 4011	조	25,290	5
콘크리트용 골재	입도	KS F 2502	건	35,410	4
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건	37,640	7
	단위용적질량	KS F 2505	건	11,030	5
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건	23,340	4
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건	33,460	4
	점토덩어리	KS F 2512	건	30,360	7
	안정성	KS F 2507	건	95,550	14
	염화물 함유량	KS F 2515	건	22,390	4
	유기불순물	KS F 2510	건	22,610	4
콘크리트용 부순골재	입도	KS F 2502	건	35,400	4
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건	37,670	7
	단위용적질량	KS F 2505	건	11,030	5
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건	23,340	4
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건	33,460	4
	점토덩어리	KS F 2512	건	30,360	7
	안정성	KS F 2507	건	95,550	14
골재	입도	KS F 2502	건	35,410	4
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건	37,640	7
	단위용적질량	KS F 2505	건	11,030	5
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건	23,340	4
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건	33,460	4
	점토덩어리	KS F 2512	건	30,360	7
	염화물 함유량	KS F 2515	건	22,390	4
	유기불순물	KS F 2510	건	22,610	4
부순골재	입도	KS F 2502	건	35,400	4
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건	37,670	7
	단위용적질량	KS F 2505	건	11,030	5
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건	23,340	4
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건	33,460	4
	안정성	KS F 2507	건	95,550	14
	점토덩어리	KS F 2512	건	30,360	7
도자기질 타 일	치수	KS L 1001	조	8,050	4
	치수의불규칙도	KS L 1001	조	6,870	4
	뒤틀림	KS L 1001	조	6,910	4
	꺾임강도	KS L 1001	조	16,560	5
	흡수율	KS L 1001	조	36,350	7
	내균열성	KS L 1001	조	18,160	7
	내마모성	KS L 1001	조	15,940	7
	동결융해	KS L 1001	조	233,790	10
	내약품성	KS L 1001	건	37,480	7
보차도 포장용 판석	치수	KS F 2530-1	조	8,210	4
	휨강도	KS F 2530-1	조	27,410	5
	흡수율	KS F 2530-1	조	42,980	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
점토바닥 벽돌	치수	단체표준 (한국점토공업협동조합)	조	7,860	4
	휨강도	단체표준 (한국점토공업협동조합)	조	25,900	5
	흡수율	단체표준 (한국점토공업협동조합)	조	68,430	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
시각장애인 점자블록	치수	KS F 4001	조	8,210	4
	유색층두께	KS F 4001	조	6,860	4
	휨강도	KS F 4001	조	25,900	5
	흡수율	KS F 4001	조	45,670	7
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	8,790	4
강관말뚝	항복강도, 인장강도및연신율	KS B 0802	개	37,370	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	15,440	5	기본료 13,960원 별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	15,440	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	15,440	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	15,440	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	15,440	5
	화학성분 (니오브 Nb)	KS D 1652	건	15,440	5
	화학성분 (바나듐 V)	KS D 1652	건	15,440	5
	탄소당량	KS D 1652	건	24,400	5
H형강 말뚝	항복강도, 인장강도및연신율	KS B 0802	개	21,870	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	13,780	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건	13,780	5
	탄소당량	KS D 1652	건	28,010	5
열간압연강 널말뚝	항복강도, 인장강도및연신율	KS B 0802	개	21,870	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	13,780	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건	13,780	5
	탄소당량	KS D 1652	건	28,010	5
용접용열간 압연강널말뚝	항복강도, 인장강도및연신율	KS B 0802	개	21,870	4
	이음인장강도 (직선형강널말뚝)	KS B 0802	개	37,370	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	13,780	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	13,780	5
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건	13,780	5
	탄소당량	KS D 1652	건	28,010	5
철근콘크리트용 봉강	항복강도	KS B 0802	개	27,380	4
	인장강도	KS B 0802	개	27,120	4
	연신율	KS B 0802	개	27,380	4
	굽힘성	KS B 0804	개	16,930	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	10,130	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	10,130	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	10,130	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	10,130	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	10,130	5
	화학성분 (질소 N)	KS D 1652	건	10,130	5
	탄소당량	KS D 1652	건	28,030	5
철근콘크리트용 재생봉강	항복강도	KS B 0802	개	27,380	4
	인장강도	KS B 0802	개	27,120	4
	연신율	KS B 0802	개	27,380	4
	굽힘성	KS B 0804	개	16,930	4
재생 강재	인장강도	KS B 0802	개	27,120	4
	항복강도	KS B 0802	개	9,390	4
	연신율	KS B 0802	개	27,010	4
	굽힘성	KS B 0804	개	16,730	4
철근콘크리트용 아연도금봉강	항복강도	KS B 0802	개	27,010	4
	인장강도	KS B 0802	개	26,910	4
	연신율	KS B 0802	개	27,010	4
	굽힘성	KS B 0804	개	16,240	4
PC강봉	0.2% 항복강도	KS B 0802	개	19,540	4
	인장강도	KS B 0802	개	19,300	4
	연신율	KS B 0802	개	19,540	4
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	10,620	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	10,620	5
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건	10,620	5
용접철망및 철근격자	0.2% 항복강도	KS B 0802	개	19,030	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,980	4
	연신율	KS B 0802	개	19,030	4
	굽힘성	KS B 0804	개	14,470	4
철근이음	가스압접이음 /인장시험(인장강도)	KS B 0802	개	35,790	4
	기계적이음 /인장시험(인장강도)	KS B 0802	개	35,790	4
	용접이음 /인장시험(인장강도)	KS B 0802	개	35,790	4
일반구조용 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	20,740	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,540	4
	연신율	KS B 0802	개	18,770	4
	굽힘성	KS B 0804	개	15,920	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,560	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,560	5
용접구조용 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	18,450	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,540	4
	연신율	KS B 0802	개	18,770	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,560	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,560	5
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건	28,030	5
용접구조용 내후성열간 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	18,450	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,540	4
	연신율	KS B 0802	개	18,770	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,560	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건	7,560	5
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건	7,560	5
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건	28,030	5
일반구조용 경량형강	항복강도	KS B 0802	개	19,250	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,540	4
	연신율	KS B 0802	개	18,770	4
열간압연 연강판및 강대	인장강도	KS B 0802	개	18,190	4
	연신율	KS B 0802	개	18,420	4
	굽힘성	KS B 0804	개	15,890	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,480	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,480	5
일반구조용 용접경량 H형강	인장강도	KS B 0802	개	18,280	4
	항복강도	KS B 0802	개	18,420	4
	연신율	KS B 0802	개	18,420	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,480	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,480	5
일반구조용 탄소강관	인장강도	KS B 0802	개	18,280	4
	항복강도	KS B 0802	개	18,540	4
	연신율	KS B 0802	개	18,420	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,480	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,480	5
일반구조용 각형강관	인장강도	KS B 0802	개	18,280	4
	항복강도	KS B 0802	개	18,540	4
	연신율	KS B 0802	개	18,420	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,480	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,480	5
건축구조용 탄소강관	인장강도	KS B 0802	개	18,490	4
	항복강도	KS B 0802	개	18,990	4
	연신율	KS B 0802	개	18,820	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,640	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (질소 N)	KS D 1652	건	7,640	5
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건	28,110	5
건축구조용 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	18,820	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,490	4
	연신율	KS B 0802	개	18,820	4
용접구조용 원심력 주강관	항복강도	KS B 0802	개	18,990	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,490	4
	연신율	KS B 0802	개	18,730	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,640	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (바나듐 V)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (몰리브덴 Mo)	KS D 1652	건	7,640	5
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건	7,640	5
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건	28,110	5
고내후성 압연강재	인장시험(인장강도, 연신율,항복강도)	KS B 0802	개	18,190	4
	굽힘성	KS B 0804	개	15,780	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,480	5	기본료 13,960원 별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건	7,480	5
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건	7,480	5
조립용형강	인장강도	KS B 0802	개	18,840	4
	항복강도	KS B 0802	개	19,340	4
	0.2% 항복강도	KS B 0802	개	37,370	4
	연신율	KS B 0802	개	19,340	4
건축주조용 표면처리 경량형강	항복강도	KS B 0802	개	18,610	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,350	4
	연신율	KS B 0802	개	18,610	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,840	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,840	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,840	5
구조용고장력 탄소강및 저합금강 주강품	항복강도	KS B 0802	개	19,600	4
	인장강도	KS B 0802	개	18,730	4
	연신율	KS B 0802	개	19,600	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	7,860	5	기본료 13,960원 별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	7,860	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	7,860	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	7,860	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	7,860	5
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건	7,860	5
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건	7,860	5
	화학성분 (몰리브덴 Mo)	KS D 1652	건	7,860	5
마찰접합용 고장력 6각볼트	항복강도	KS B 0802	개	19,600	4
	인장강도	KS B 0802	개	19,600	4
	연신율	KS B 0802	개	19,600	4
상수도용 도복장강관	인장강도	KS B 0802	개	22,330	4
	항복강도	KS B 0802	개	19,070	4
	연신율	KS B 0802	개	19,070	4
철선	인장시험(인장강도, 연신율,항복강도)	KS B 0802	개	17,220	4
회주철품	인장강도	KS B 0802	개	17,030	4
구상흑연 주철품	인장시험(인장강도, 연신율,항복강도)	KS B 0802	개	17,030	4
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	8,720	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	8,720	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	8,720	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	8,720	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	8,720	5
	화학성분 (마그네슘 Mg)	KS D 1652	건	8,720	5
알루미늄 및알루미늄 합금 압출형재	굽힘시험	KS B 0804	개	28,960	4
	인장강도	KS B 0802	개	34,130	4
	항복강도	KS B 0802	개	34,130	4
	연신율	KS B 0802	개	34,130	4
알루미늄 및알루미늄 합금봉 및선	인장강도	KS B 0802	개	34,130	4
	항복강도	KS B 0802	개	34,130	4
	연신율	KS B 0802	개	34,130	4
	굽힘시험	KS B 0804	개	28,700	4
프리캐스트 콘크리트용 바텀애시 골재	유기불순물	KS F 2510	건	22,610	4
구조용 경량골재	유기불순물	KS F 2510	건	22,610	4
포틀랜드 시멘트	비중(르사트리에)	KS L 5110	건	35,680	4
	분말도	KS L 5106	건	26,140	4
	응결시간	KS L 5108	건	25,790	4
	압축강도	KS L ISO 679	건	73,920	32
	화학성분(강열감량)	KS L 5120	건	24,730	4
백색 포틀랜드 시멘트	분말도	KS L 5106	건	26,250	4
	응결시간	KS L 5108	건	25,070	4
	압축강도	KS L ISO 679	건	169,380	32
	화학분석(강열감량)	KS L 5120	건	25,320	4
	화학분석(불용해잔분)	KS L 5120	건	25,860	5
고로 슬래그 시멘트	분말도	KS L 5106	건	27,690	4
	응결시간	KS L 5108	건	26,040	4
	압축강도	KS L ISO 679	건	204,070	32
	화학분석(강열감량)	KS L 5120	건	25,320	4
메이슨리 시멘트	분말도	KS L 5112	건	26,660	4
	응결시간	KS L 5108	건	26,040	4
	압축강도	KS L 5219	건	78,190	32
플라이애시 시멘트	화학성분(강열감량)	KS L 5120	건	25,420	4
	압축강도	KS L ISO 679	건	69,070	32
포틀랜드 포졸란 시멘트	화학분석(강열감량)	KS L 5120	건	24,370	4
	응결시간	KS L 5108	건	25,270	4
	압축강도	KS L ISO 679	건	69,070	32
여과재료	비중	KWWA F 100	건	27,470	4
	강열감량	KWWA F 100	건	37,510	4
	염산가용율	KWWA F 100	건	67,120	6
	체가름(유효경,균등계수)	KWWA F 100	건	29,810	4
	마모율	KWWA F 100	건	13,290	4
	탁도	KWWA F 100	건	35,890	4
	실리카함량	KS F 2545	건	118,910	7
물 (수질검사)	수소이온농도(pH)	KS F 4009	건	14,350	4
	증발잔유물	KS F 4009	건	68,600	4
	염화물	KS F 4009	건	51,320	4
	시멘트응결시간의 차	KS F 4009	건	31,950	4
	압축강도의 비	KS F 4009	건	210,830	32
	현탁물질의 양	KS F 4009	건	21,380	4
	용해성증발잔유물의 양	KS F 4009	건	21,760	4
연강선재	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	10,000	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	10,000	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	10,000	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	10,000	5
용접 구조용 주강품	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	8,010	5	기본료 13,960원별도
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (바나듐 V)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (몰리브덴 Mo)	KS D 1652	건	8,010	5
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건	8,010	5
	탄소당량	KS D 1652	건	28,490	5
토목용 부직포 섬유	무게	KS K ISO 9864	건	11,490	3
	두께	KS K ISO 9863-1	건	15,440	3
	인장강도. 신도	KS K 0743	건	29,710	4
	투수계수	KS K 2630	건	35,940	6
아스팔트 콘크리트용 순환골재	구재 아스팔트 함량	KS F 2354	건	112,070	5
플랜트	골재의 체가름	KS F 2502	건	107,810	5
시멘트계 액체형 방수제	응결시간	KS L 5103	건	37,160	4
	안정성	KS F 4925	건	90,390	30
	압축강도	KS L 5105	건	282,870	31
	물흡수계수	KS F 2609	건	325,600	24
	투수비	KS F 4925	건	262,640	24
	부착강도	KS F 4925	건	216,330	34
건설용도막방수재	인장성능(인장강도)	KS F 3211	건	84,000	5
	인장성능(신장률)	KS F 3211	건	84,000	5	시험편 제작시 7일 추가(액상 의뢰시)
	인장성능(항장적)	KS F 3211	건	84,000	5
	인열성능(인열강도)	KS F 3211	건	83,940	5
	온도의존성/인장강도비(60℃)	KS F 3211	건	93,470	5
	온도의존성/신장률(60℃)	KS F 3211	건	93,470	5
	온도의존성/신장률(20℃)	KS F 3211	건	93,230	5
	가열신축성상(신축률)	KS F 3211	건	113,510	12
	열화후인장성능 가열처리(인장강도비)	KS F 3211	건	344,510	12
	열화후인장성능 가열처리(신장률)	KS F 3211	건	344,510	12
	열화후인장성능 알칼리처리(인장강도비)	KS F 3211	건	315,130	12
	열화후인장성능 알칼리처리(신장률)	KS F 3211	건	315,130	12
	열화후인장성능 산처리(인장강도비)	KS F 3211	건	315,000	12
	열화후인장성능 산처리(신장률)	KS F 3211	건	315,000	12
	신장시의 열화성상(가열처리)	KS F 3211	건	270,910	12
	신장시의 열화성상(오존처리)	KS F 3211	건	445,300	12
	부착성능(무처리)	KS F 3211	건	163,460	34
	부착성능(냉열반복)	KS F 3211	건	188,980	40
	내피로성능	KS F 3211	건	50,940	13
	흘러내림저항(흘러내림길이)	KS F 3211	건	12,870	4
	흘러내림저항(주름발생)	KS F 3211	건	12,870	4
	고형분	KS F 3211	건	11,700	4
아스팔트 펠트	겉모양, 치수및 질량	KS F 4901	건	11,390	3
	원지 단위면적 질량	KS F 4901	건	14,930	3
	원지에 대한 아스팔트 침투율	KS F 4901	건	12,500	4
	인장성능	KS F 4901	건	20,090	4
	굴곡성능	KS F 4901	건	13,590	4
	아스팔트침투상황	KS F 4901	건	10,420	6
	가열감량	KS F 4901	건	11,030	4
아스팔트 루핑	겉모양, 치수및 질량	KS F 4902	건	11,390	3
	원지 단위면적 질량	KS F 4902	건	14,930	3
	원지에 대한 아스팔트 침투율	KS F 4902	건	12,480	4
	인장성능	KS F 4902	건	20,070	4
	굴곡성능	KS F 4902	건	13,530	4
	아스팔트침투상황	KS F 4902	건	10,420	6
합성고분자계 방수시트	인장강도(무처리)	KS F 4911	건	22,990	5
	인장강도비(가열후)	KS F 4911	건	96,210	12
	인장강도비(알칼리)	KS F 4911	건	24,020	12
	신장률(무처리)	KS F 4911	건	22,990	5
	신장률비(가열후)	KS F 4911	건	96,210	12
	신장률비(알칼리)	KS F 4911	건	24,020	12
	인열강도(무처리)	KS F 4911	건	23,770	5
	가열신축성상	KS F 4911	건	112,690	12
	신장시 열화성상(가열처리)	KS F 4911	건	110,360	12
	신장시 열화성상(오존처리)	KS F 4911	건	282,000	12
	접합성상(무처리)	KS F 4911	건	21,300	5
	접합성상(가열후)	KS F 4911	건	161,070	12
	접합성상(알칼리)	KS F 4911	건	23,700	12
	겉모양, 치수	KS F 4911	건	7,810	5
개량아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	KS F 4917	건	28,690	5
	신장률(무처리)	KS F 4917	건	29,860	5
	인장강도(가열후)	KS F 4917	건	159,350	12
	신장률(가열후)	KS F 4917	건	196,200	12
	인장강도(알칼리)	KS F 4917	건	30,510	12
	신장률(알칼리)	KS F 4917	건	31,680	12
	인열성능	KS F 4917	건	28,870	5
	접합성능	KS F 4917	건	64,270	12
	내열성능	KS F 4917	건	17,300	5
	치수안정성	KS F 4917	건	150,450	16
	내피로성능	KS F 4917	건	72,190	13
	내움푹패임성능	KS F 4917	건	15,390	5
	굴곡성능(무처리)	KS F 4917	건	28,380	5
	굴곡성능(가열후)	KS F 4917	건	101,200	12
	치수(두께)	KS F 4917	건	9,010	5
수팽창성벤토나이트 방수시트	단위면적무게	KS M 3736	건	16,590	6
	벤토나이트 혼합물 부피팽창률	KS M 3736	건	11,020	8
	낙구충격성	KS M 3736	건	14,440	7
	인장강도	KS M 3736	건	22,040	6
	신장률	KS M 3736	건	22,040	6
	인열강도	KS M 3736	건	22,040	6
	누수(정수압)	KS M 3736	건	18,230	6
규산질계 분말형 도포방수재	부착강도	KS F 4715	건	259,550	34
	흡수량	KS F 4918	건	322,000	27
	내잔갈림성	KS F 4918	건	269,100	18
	압축강도	KS F 4918	건	184,100	18
발포폴리스티렌 단열재	밀도	KS M 3808	건	11,530	4
	흡수량	KS M 3808	건	14,310	5
	연소성	KS M 3808	건	100,990	12
	압축강도	KS M ISO 844	건	15,790	4
	초기열전도율	KS L 9016	건	37,240	5
	굴곡강도	KS M 3808	건	20,060	4
경질폴리우레탄폼 단열재	겉보기밀도	KS M ISO 845	건	15,190	4
	열전도율	KS L 9016	건	46,210	5
	굴곡강도	KS M ISO 1209-1	건	26,030	4
	압축강도	KS M ISO 844	건	19,380	4
	흡수량	KS M 3809	건	17,920	5
	연소성	KS M ISO 9772	건	112,890	12
하수슬러지	발열량	KS E 3707	건	18,050	7
내화뿜칠재	밀도	KS F 2901	건	11,800	3
	부착강도	KS F 2902	건	77,090	5
	부착강도(현장시험)	KS F 2902	건	147,960	7
	부착강도(현장시험 1지점 추가시)	KS F 2902	건	35,930	7
아스팔트방수시트	인장강도(무처리)	시방서	건	22,410	6
	신장률(무처리)	시방서	건	22,410	6
	인장강도(가열후)	시방서	건	95,600	12
	신장률(가열후)	시방서	건	95,600	12
	인장강도(알칼리)	시방서	건	23,990	12
	신장률(알칼리)	시방서	건	23,990	12
	인열강도(무처리)	시방서	건	22,000	5
	인열강도(가열후)	시방서	건	95,600	12
	가열수축	시방서	건	106,430	12
	저온굴곡성	시방서	건	22,970	5
	접착강도(시트상호간)	시방서	건	24,860	12
	접착강도(시트와바탕면간)	시방서	건	27,340	12
	내열시험	시방서	건	59,030	5
	바탕면균열에대한저항성	시방서	건	23,870	12
	치수(두께)	시방서	건	10,770	5
	수압시험( 충격,압축,접착면 )	시방서	건	104,970	12
수성도료	1,2종/냉동 안정성	KS M 6010	건	91,950	11
	1,2종/적신도막은폐율	KS M 6010	건	52,860	5
	1,2종/주도	KS M 5000-2122	건	10,890	6
	1,2종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	12,840	4
	1,2종/확산반사율	KS M 5000-3121	건	12,820	5
	1,2종/광택	KS M ISO 2813	건	10,940	5
	1,2종/은폐율	KS M ISO 2814	건	14,920	5
	1,2종/내세척성	KS M 5000-3351	건	21,250	10
	1,2종/내알칼리성	KS M 6010	건	19,970	18
	1,2종/저장안정성	KS M 5000-2021	건	184,040	18
	1,2종/냄새	KS M 5000-2041	건	6,670	3
	1,2종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	3종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	12,680	4
	3종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	3종/내수성	KS M 6010	건	9,460	8
	3종/내알칼리성	KS M 6010	건	19,970	18
유성도료	1종/광택	KS M ISO 2813	건	10,940	5
	1종/은폐율	KS M ISO 2814	건	14,920	5
	1종/확산반사율	KS M 5000-3121	건	13,010	5
	1종/건조시간	KS M 5000-2511	건	8,320	4
	1종/내굴곡성	KS M 5000-3331	건	6,730	5
	2종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	12,850	4
	2종/용기내상태	KS M 6020	건	6,770	3
	2종/은폐율	KS M ISO 2814	건	14,920	5
	2종/광택	KS M ISO 2813	건	10,940	5
	2종/확산반사율	KS M 5000-3121	건	13,010	5
	3종/내수성	KS M 6020	건	10,760	8
	3종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	3종/광택	KS M ISO 2813	건	10,940	5
	3종/은폐율	KS M ISO 2814	건	14,920	5
	3종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	13,110	4
	3종/내굴곡성	KS M 6020	건	6,730	5
	4종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	14,200	4
	4종/비휘발 전색제분	KS M 5000-2112	건	15,560	5
	4종/은폐율	KS M ISO 2814	건	14,920	5
	4종/광택	KS M ISO 2813	건	10,940	5
	4종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	4종/재도장	KS M 5000-2511	건	6,770	5
방청도료	1종/안료분	KS M 5000-2111	건	16,410	5
	1종/비휘발전색제분	KS M 5000-2112	건	17,500	5
	1종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	2종/내수성	KS M 6030	건	13,520	8
	2종/안료분	KS M 5000-2111	건	16,410	5
	2종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	15,370	4
	2종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	3종/내수성	KS M 6030	건	13,520	8
	3종/안료분	KS M 5000-2111	건	16,410	5
	3종/비휘발전색제분	KS M 5000-2112	건	15,490	5
	3종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	4종/내충격성	KS M 6030	건	7,860	9
	4종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	13,360	4
	4종/안료분	KS M 5000-2111	건	16,410	5
	4종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	4종/가사시간	KS M 5000-2411	건	7,940	4
	4종/내굴곡성	KS M 5000-3331	건	6,730	5
	5종/내굴곡성	KS M 5000-3331	건	6,730	5
	5종/안료분	KS M 5000-2111	건	16,410	5
	5종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	13,360	4
	5종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	6종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	6종/내굴곡성	KS M 5000-3331	건	6,730	5
	6종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	13,360	4
래커도료	1,2,3종/내충격성	KS M 6040	건	10,960	9
	1,2,3종/내수성	KS M 6040	건	10,820	8
	1,2,3종/내굴곡성	KS M 5000-3331	건	8,240	5
	1,2,3종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	10,270	4
	1,2,3종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	4,5종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	10,270	4
	4,5종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	6,7종/가열 안정성	KS M 6040	건	24,420	8
	6,7종/은폐율	KS M ISO 2814	건	12,990	5
	6,7종/광택	KS M ISO 2813	건	9,580	5
	6,7종/비휘발분	KS M ISO 3251	건	10,270	4
	6,7종/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
바니시	건조시간	KS M 5000-2511	건	7,980	4
	인화점	KS M 5000-6011	건	23,650	4
	스키닝	KS M 5000-2021	건	38,090	5
	비휘발분	KS M ISO 3251	건	13,360	4
도료용 희석제	인화점	KS M 5000-6011	건	9,260	4
	점적시험	KS M 5000-6051	건	6,690	4
다채무늬도료	도료/용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	도료/주도(KU)	KS M 5000-2122	건	12,650	6
	도료/비휘발분(%)	KS M ISO 3251	건	11,040	4
	도막/내알칼리성	KS M ISO 2812-1	건	10,650	18
	도막/내세척성	KS M 6090	건	17,230	10
굽도리 모르타르면 페인트	주도(KU)	KS M 5000-2122	건	7,040	6
	연화도	KS M 5000-2141	건	6,850	4
	비휘발분	KS M ISO 3251	건	10,500	4
	붓 작업성	KS M 5000-2411	건	4,520	4
	광택	KS M ISO 2813	건	8,430	5
낙서방지용 페인트	용기내상태	KS M 5000-2011	건	4,480	3
	안료분(%)	KS M 5000-2111	건	16,850	5
	주도(KU)	KS M 5000-2122	건	7,040	6
	연화도(N.S)	KS M 5000-2141	건	6,850	4
	비휘발분(%)	KS M ISO 3251	건	10,500	4
	붓 작업성	KS M 5000-2411	건	4,520	4
	광택(60˚)	KS M ISO 2813	건	8,430	5
반광택방청 에나멜	내수성	KS M 5962	건	17,050	8
	내휘발유성	KS M 5962	건	17,970	13
	비휘발분	KS M 5000-2113	건	13,360	4
	안료분	KS M 5000-2111	건	14,640	5
	점도	KS M 5000-2123	건	12,580	4
	비중	KS M 5000-2131	건	6,810	4
	인화점	KS M 5000-6011	건	8,660	4
	건조시간	KS M 5000-2511	건	9,130	4
	광택	KS M 5000-3312	건	8,430	5
	연화도	KS M 5000-2141	건	6,790	4
	은폐율	KS M 5000-3111	건	10,070	5
	용기내상태	KS M 5000-2011	건	6,770	3
	붓 작업성	KS M 5000-2411	건	6,840	4
	냄새	KS M 5000-2041	건	6,770	3
조합페인트 목재 프라이머	내수성	KS M 5318	건	17,480	8
	안료분	KS M 5000-2111	건	28,480	5
	확산반사율	KS M 5000-3121	건	13,420	5
	주도	KS M 5000-2122	건	16,670	6
	연화도	KS M ISO 1524	건	12,020	4
	용기내상태	KS M 5000-2011	건	9,220	3
	내굴곡성 시험	KS M 5000-3331	건	10,990	5
	은폐율	KS M ISO 2814	건	11,650	5