문서번호	물순환연구과-863
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
신풍식	이종규	최영준		02/11 정득모
협 조

송풍량 조정 기준인자

하수도시설기준 개정 세부추진계획

2015. 2.

상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	상하수도 협회	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	탄천물재생센터	)	무 □

송풍량 조정 기준인자

하수도시설기준 개정 세부추진계획

탄천 물재생센터에서 고도처리 송풍량 조정 기준인자 하수도시설기준 개정을 위한 공동연구 요청이 있어 세부추진계획을 수립함.

추진배경 및 내용

○ 송풍량의 조정을 방류수의 MLDO가 아닌 NH4 농도를 기준인자로 사용(MLDO농도를 최소 0.5mg/로 유지)하여 송풍기의 에너지절감과 효율적인 운영성과를 도출하였음 ⇒ 2013년 1억8천원 전력비 절감 (탄천)

○ 그러나 하수도시설기준에는 “MLDO 농도를 반응조 유출구에서 약 2~3mg/L로 DO를 유지하는 것이 바람직하다”고 명시되어 현장 적용에 애로사항 있음 ⇒ 감사 시 지적 등

○ 따라서 연구원이 물재생센터와 공동으로 개정안을 만들어 하수도시설기준 개정 건의

추진경과

○ 2015년 물 관련 연구과제 공모신청 (2014.11.28)

- 제  목 : 고도처리의 송풍량 조정 기준인자 정책 제안

- 제안자 : 탄천물재생센터 김재식 과장

○ 제안연구과제 심의회의 개최 및 결과 보고 (2015.1.15)

- 송풍기 제어를 위한 NH4 농도 제어는 바람직하며, 최소 DO 농도

유지를 전제로 운영제어가 필요(자문위원 류성호 박사, 시설기준 집필위원)

- 연구과제보다는 현안업무로 수행함이 타당

유사 연구사례

○ 제목 : 하수처리 A²/O 공정의 실시간 모니터링 및 DO 제어시스템 개발

※ 2010년 춘계 제어로봇시스템학회 학술논문발표회 (부산대 김창원 교수 등)

○ 내용 : NH₄-N 농도를 기반으로 질산화에 필요한 폭기량을 공급하기

위해 송풍량을 제어

추진방법 및 역할분담

○ 추진방법 (하수도시설기준 개정)

- 연구원과 탄천물재생센터가 개정안을 만들어 공동으로 상하수도협회에 개정 건의

○ 역할분담

- 연구원

․국내외 문헌 및 현장 적용사례 조사, 현장데이타 분석 및 검증

․정책제안 보고서 작성 및 하수도시설기준 개정 건의(상하수도협회)

- 탄천물재생센터

․현장 실증데이터 제공 및 분석(계절별 변화 등)

세부추진계획

구 분	추 진 내 용
’15.2월	탄천물재생센터 현장방문 및 운영자료 수집
3월	하수처리장 송풍량 제어방법 국내외 문헌조사 (연구방법, 데이터 분석방법 등 조사)
4월	데이터 분석 및 검증
5월	자문회의 개최 및 보고서 작성
6월 이후	상하수도협회에 하수도시설기준 개정 건의

※ 2015년 9월 하수도시설기준 개정 예정

첨부 : 탄천물재생센터 연구 제안자료 1부. 끝.