문서번호	주택정책과-3738
결재일자	2013.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주택정책과장	주택건축정책관		주택정책실장
협 조
	자활지원과장
	주거환경과장
	주거복지팀장

2013년도 희망의집수리사업 추진 계획

2013. 3

주 택 정 책 실

(주택정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	사회적기업	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년도 희망의집수리사업 추진 계획

주택에너지효율 향상에 중점을 둔 집수리사업 정착으로 저소득 시민의 주거환경 개선과 주거비 절감 효과를 높이고, 퇴직공무원을 활용한 현장 평가제를 실시하여 집수리 사업자 평가와 공사품질 향상을 도모하고자 함

Ⅰ		사업 개요

□ 사업 개요

○ 추진근거 : 사회적기업육성법 제3조, 서울시보조금관리조례 제4조

○ 사업대상 : 기초생활수급자, 차상위, 차차상위계층 등 저소득가구

○ 사업내용

□ 공공주도형 (일반 저소득가구(쪽방 포함) 집수리)

◊ 내    용 : 일반지역 내 주택의 도배, 장판, 싱크대 교체 등 13개 공종

◊ 추진방법 : 자치구별 사회적기업, 시민단체를 통한 집수리 실시

◊ 지원범위 : 호당 100만원

◊ 사업절차

대상가구 조사 사업자 지정	➡	사업계획서 제출	➡	사업비 배정	➡	견적서 작성
자치구		사업자 → 자치구		시 → 자치구		사업자
공사 착공	➡	사업비 지급	➡	공사 완료	➡	사업비 정산
사업자		자치구 → 사업자				사업자 → 자치구

◊ 추진기관(사업자) : 자치구(사회적기업 9, 시민단체 1)

사회적 기 업	(주)내 일	(주)희망하우징	(주)나눔하우징
	(주)서울주거복지사업단	(주)두꺼비하우징	(주)일촌나눔하우징
	(주)새암	(주)KH 리모델링	(주)아키테리어금빛가람
시민단체	(사)한국해비타트

□ 민간참여형(주택에너지효율 개선 중심 집수리)

◊ 내    용 : 노후주택 밀집지역 내 주택의 단열, 이중창 교체 중심 수리

◊ 추진방법 : 민간단체 중심으로 자원봉사, 민간기부금 및 시 예산 매칭방식

◊ 지원범위 : 호당 300만원 이내(시 지원 금액은 호당 100만원 이내)

◊ 사업절차

수행기관 공모 (사업자 선정)	➡	사업비 지급	➡	대상가구 수요조사	➡	현장(견적)조사	➡
시		시 → 수행기관		시(자치구)		수행기관
자원봉사 인력확보 기부금품 모집	➡	공사 착공	➡	공사 완료	➡	결과보고 (정산)
수행기관		수행기관				수행기관 → 시

◊ 추진기관 : 비영리민간단체

(※2012년도 사업수행기관 : 한국해비타트 서울지회)

○ 추진실적

연도별	예산(백만원)	가구수	집행액(백만원)
2009	2,000	3,285	1,758
2010	2,500	2,111	2,175
2011	1,700	1,479	1,470
2012	1,200	1,297	1,156
	(공공) 900	1,057	936
	(민간) 300	240	220

※ 2012년도 민간참여형 집수리사업은 2013. 3월까지 정산 예정

Ⅱ		추진 계획

□ 제도개선 방향

○ 공공주도형 집수리의 단열, 이중창호 교체 강화로 주택에너지         효율 개선에 초점을 둔 집수리사업 정착

○ 전문성을 강화한 체계적 현장점검제 추진으로 사업수행기관의         작업공정 평가 및 공사품질 향상 기대

○ 집수리 수행기관(사회적기업) 참여 기회를 확대하여 일자리           나눔에 기여

○ 마을만들기사업 및 석면슬레이트 지붕 철거사업과 연계하여           내실있는 집수리와 마을단위 주거환경 개선에 기여

□ 연차별 추진 계획

연도	계	2012	2013	2014
가구수	3,600	1,200	1,200	1,200
공공주도형	2,400	900	800	700
민간참여형	1,200	300	400	500
예산(백만원)	3,600	1,200	1,200	1,200

○ 2013년도 세부사업 계획

사업유형		가구수	예산(억)	추진기관	비고
공 공 주도형	일반 저소득 가구	700	7	주택정책실	자치구 (사회적기업)
	쪽방 거주자	100	1	복지건강실	별도계획 (자활지원과)
민간참여형		400	4	주택정책실	비영리민간단체 (공모선정)
계		1,200	12

Ⅲ		세부 내용

□ 주요(개선) 내용

구 분	공공주도형	민간참여형
사업방향	외관개선형 집수리 (도배, 장판, 싱크대 교체 등) □ 주택에너지 효율 개선 강화 (단열보강, 창호교체 중심 추진)	주택에너지 효율 개선 집수리
사업평가	공사전후 사진 확인, 시․자치구(직원) 현장 점검 □ <전문성강화 현장점검제> 실시 : 퇴직공무원(건축․토목) 활용 모니터링 추진 공사품질 향상, 사회적기업 평가(차년도 사업 반영)
사업추진(수행)기관	자치구(사회적기업) : 집수리전문 사회적기업의 참여 확대	비영리민간단체(공모사업) : 민간기업, 자원봉사자 참여
기 타 운영개선	- 자치구별 사업비 탄력적 운영(공공주도형) - 석면슬레이트지붕 철거사업과 연계 추진으로 주거환경 개선 효과 확대 - 마을만들기 사업 지역내 대상가구 발굴 ⇒ 지역단위 환경개선 효과

□ 주택에너지 효율 향상에 중점을 둔 집수리 추진

○ 공공주도형 집수리의 단열, 이중창호 교체 강화

- 주택에너지 효율 개선을 위한 집수리로 전환하여 단열, 창호교체를 우선          추진하되, 기존의 도배, 장판, 싱크대 교체 등 공종 병행 추진

○ 민간참여형 집수리도 주택에너지 효율 향상 계속 추진

- 사업추진기관 공모 별도 추진(2013.3월중)

□ 전문성을 강화한 현장점검제 추진

○ 퇴직공무원 활용 모니터링과 연계하여 집수리 현장 점검 강화

- 퇴직공무원(건축, 토목직 등)활용 모니터링 추진 : 2013. 10월중

- 모니터링 대상 : 2013년 집수리 물량(업체별 표본조사)

※ 예정물량 : 50호(구별 2호씩)

- 내용 : 시방서 및 견적에 따른 공사 여부 확인(견적과 실제 공사내용                 실측비교), 수요자 만족도 조사 등

- 결과 활용 : 사업비 정산, 향후 사업참여 여부 및 사업물량 배정에 반영

- 소요경비 : 1,500천원(5일×10명×30,000원)                                    ※ 총무과 퇴직공무원(시우회) 모니터링 사업 예산 활용

□ 사회적기업의 참여 확대로 일자리 나눔에 기여

○ 사회적기업의 참여 확대 추진 (’12년 9개→ ’13년 14개)

- 희망의집수리사업에 신규 참여를 희망하는 집수리(건축관련)        사회적 기업에 사업참여 기회를 제공

※ 집수리관련 사회적기업 현황(14개)

구분	사회적기업명
참여(9)	주거복지사업단, 일촌나눔하우징, KH리모델링, 희망하우징, 아키테리어금빛가람, 두꺼비하우징, 새암, 내일, 나눔하우징
미참여(5)	흰돌복지회, 에트루리아, 웰하우징, 동네목수, 씨엔에이치종합건설

- 사업참여 절차

․희망의집수리사업 참여서 제출(사회적기업→시 주택정책과)

․신규 참여기업 명단통보(시→자치구) 및 사업물량 배분(자치구)

□ 기타 사항

○ 가구별 사업비 지원 기준

- 공공주도형 : 호당 견적금액은 100만원을 기준으로 자치구별                          재배정 금액내 탄력 적용

- 민간참여형 : 호당 견적금액 및 시비․민간 사업비 부담 비율은                        2012년도 사업 정산(평가)후 별도 계획 수립

○ 관련사업과 연계하여 집수리사업의 시너지효과 확대

- 마을만들기사업(예정)지역 내 대상가구 집중 발굴을 통하여 지역단위          주거환경 개선 효과 달성

- 석면슬레이트 지붕 철거사업과 연계, 내실있는 집수리로 주택에너지           효율 향상 효과 확대

○ 2013년도 표준공종 단가 산정기준(품셈) 산정

재료비	노무비
시중최저가	2013년 상반기 시중노임단가

※ 2013 품셈에 따른 단가 기준(붙임 7) 작성 협조 : SH 시설관리팀

○ 집수리관리시스템(shabitat.eseoul.go.kr) 활용

- 품셈에 따른 견적 방식에 따라 새로운 시스템 구축․적용

- 이용절차 : 대상가구 입력 및 사업자 배정(자치구) → 견적서 작성                   (사업자)→견적서 조회 및 승인(자치구)→사업비 배정                    (자치구)→착공시작 확인(사업자)→준공계 작성(사업자)                   →준공검사 확인(자치구)

※ 시스템 안정화 전까지 견적 및 준공계 등 수기관리 병행

□ 2013년도 공공주도형 집수리 세부 추진

○ 사업물량 배분(저소득집수리 물량 700가구)

- 기준 : 자치구별 2013년 예비수요 반영(붙임 1. 자치구별 물량 배분)

○ 사업자 선정(자치구)

- 집수리관련 사회적기업(9)과 시민단체(1)를 사업자로 선정

(주)내 일	(주)희망하우징	(주)나눔하우징
(주)서울주거복지사업단	(주)두꺼비하우징	(주)일촌나눔하우징
(주)새암	(주)KH 리모델링	(주)아키테리어금빛가람
(사)주거권 실현을 위한 국민 연합	(사)한국해비타트

※ 사업자별 사업가능지역 참고(붙임 2)

- 물량 배분시 전년도 사업수행 실적, 수혜자 만족도 등을 감안하여         배분하되, 신규참여자에게도 참여기회 부여

○ 사업시행 절차

① 사업대상 조사(자치구)

- 대상자 범위 : 기초생활수급자 ~ 소득인정액이 최저생계비의 150% 이하인 자

- 집수리 신청서 징구(양식1)→가옥주 면담(동의서 징구 : 양식2)

※ 대상자 선정시 유의사항

․수리내용이 유사한 타기관집수리(중앙정부, 구자체사업, 주거복지센터,        기타 민간집수리 등)과 중복되지 않게 조치

․석면슬레이트 지붕 주택의 경우, 석면슬레이트 지붕 철거사업(환경부)과        연계하여 지붕개조하고, 지붕 외 다른 부분에 대한 집수리 실시

․마을만들기사업(예정)지 등 노후주택 밀집지역내 대상가구를 발굴하여        지역단위의 주거환경 개선 효과 도모

- 제출양식

구별	연번	대상가구						수리요청사항		전년도 수혜여부
		성명	주소	연락처 (집,휴대폰)	주거형태	저소득가구 유형	가옥주 동의여부	표준 (13개 공종)	기타수리
								단열, 창호 우선

※ 작성방법

․주거형태 : 전세, 월세, 자가 등

․저소득가구 유형 : 수급자․차상위․차차상위 등 기재

․표준(13개 공종) : 단열, 샤시(창호), 도배, 장판, 도어, 방수, 처마,    씽크대, 위생기구(세면대, 양변기), 천정벽공사, 타일(화장실, 주방),    페인트, 전기 중 선택

․기타 수리 : 표준공종 외 수리사항 직접 기재

․가구당 지원금액 : 100만원 이내(사회적기업 100만원, 시민단체 80만원)

․전년도 수혜여부 : 전년도 수혜자는 사업대상자에 포함 가능하나, 신규대상자 우선시행

② 사업비 신청(자치구→시)

③ 사업비 재배정 및 지급

․사업비 재배정(시→자치구) : 자치구별 재배정 금액(대상가구×1백만원)

․사업비 지급(자치구→사업자) : 사업자별 제출 견적 확인 후 지급

④ 집수리 실시(사업자)

⑤ 사업비 정산(사업자→자치구) : 준공계, 정산서, 세금계산서 등 관련                                     증빙서류를 첨부하여 자치구에 제출

⑥ 사업시행 결과 보고(자치구→시) : 집수리 완료가구 수, 예산집행 실적

구별	재배정금액	사회적기업				시민단체				총계		집행잔액
		ex)희망하우징				ex)한국해비타트				가구수	집행액
		가구수	집행액			가구수	집행액

Ⅳ		행정 사항

□ 공공주도형 희망의집수리사업 실시

○ 수요조사 제출(자치구) : 2013. 3. 15까지

○ 사업비 재배정(시→자치구) : 2013. 3. 20

○ 집수리 실시 : 2013. 3~2013. 12

○ 퇴직공무원활용 현장모니터링 : 2013. 10월중

□ 민간참여형 집수리 추진기관 선정

○ 사업추진기관 공모(별도계획 수립) : 2013. 3

□ 쪽방거주가구 집수리는 별도 계획 수립 : 자활지원과

○ 해당부서 책임하에 대상가구 조사, 시행 및 정산 조치 후             주택정책과에 결과 통보

○ 2014년도부터 쪽방집수리 사업은 자체사업예산 확보 후 추진

붙임 : 1. 자치구별 물량 배분 1부

2. 사업자별 사업가능지역 1부

3. 희망의집수리사업 세부절차표 1부

4. 관련법규 1부

5. 신청시 필요서류 3부

(양식1. 신청서, 양식2.집주인동의서, 양식3.개인정보 이용 및 제공 사전 동의서)

6. 사업비 정산서 1부

7. 집수리사업 시방서 2부(일반, 특기)

8. 2013년도 표준공종 단가기준표(엑셀) 1부

〈붙임 1〉

2013년도 희망의집수리 물량 배분

(공공주도형 : 저소득집수리)

(단위 : 가구)

연번	구별	‘11년 실적	‘12년 실적	‘13년 배정물량
	계	1,147	955	700
1	종로구	38	24	13
2	중구	15	11	17
3	용산구	62	55	37
4	성동구	18	19	12
5	광진구	20	17	13
6	동대문구	50	45	37
7	중랑구	15	27	19
8	성북구	26	28	18
9	강북구	47	32	20
10	도봉구	87	53	34
11	노원구	261	202	154
12	은평구	26	46	31
13	서대문구	37	36	35
14	마포구	36	33	19
15	양천구	20	21	13
16	강서구	7	10	7
17	구로구	62	40	19
18	금천구	47	40	25
19	영등포구	82	53	25
20	동작구	46	40	47
21	관악구	40	47	43
22	서초구	7	5	10
23	강남구	5	14	13
24	송파구	26	21	13
25	강동구	67	36	26

※ 2013년도 저소득 집수리 700가구(공공주도형)

〈붙임 2〉

○	사업가능영역

사업자별 사업가능지역

구분 (자치구)	사회적기업(9)									시민단체
	(주)일촌나눔하우징	(주)희망하우징	(주)나눔하우징	(주)주거복지 사업단	(주)내일	(주)두꺼비 하우징	(주)새암	(주)KH리모델링	(주)아키테리아금빛가람	(사)한국 해비타트
종로구	○		○	○		○	○	○	○	○
중구	○		○	○			○	○	○	○
용산		○	○	○			○	○	○
성동	○		○	○			○	○	○	○
광진	○		○	○			○	○	○	○
동대문	○		○	○			○	○	○	○
중랑	○		○	○	○		○	○	○	○
성북	○		○	○			○	○	○
강북	○		○	○	○		○	○	○
도봉	○			○	○		○	○	○
노원	○			○			○	○	○	○
은평			○	○		○	○	○	○
서대문			○	○	○	○	○	○	○
마포		○	○	○	○	○	○	○	○
양천		○		○			○	○	○
강서		○		○			○	○	○
구로		○		○			○	○	○
금천				○			○	○	○
영등포		○		○			○	○	○
동작		○		○			○	○	○
관악				○			○	○	○
서초				○			○	○	○	○
강남				○			○	○	○	○
송파				○			○	○	○	○
강동				○			○	○	○	○

〈붙임 3〉

희망의 집수리 사업 세부절차

대상가구 조사 ․ 선정 및

사업자 지정

◇ 사업대상가구 조사(자치구)

◇ 사업대상가구 선정 후 사업시행자 지정

※ 집수리유형 조사(필수적) : 자치구

◇ 대상가구 보고(자치구 → 시 주택정책과)

사업계획서 제출

(사회적 기업, 시민단체 등)

◇ 세부사업계획서 제출(사회적기업 등 → 자치구)

- 사업물량, 공사일정, 인력확보 등

사업비 재배정

(시 → 자치구)

현장조사, 견적서 작성(사업자)

◇ 집수리관리시스템 견적서 작성

(사업자 작성 → 자치구 승인)

◇ 사업비 지급(자치구 → 사업자)

공사 착공

◇ 사업자 공사착공

공사 완료(준공)

◇ 집수리관리시스템 준공계 작성 (건별 즉시 입력)

(건별 사업자 → 자치구)

※ 퇴직공무원을 활용한 현장점검제 실시(2013.10월 예정)

사업비 정산

◇ 정산 보고 및 잔액 반납 등 (사업자→ 자치구)

◇ 결과 보고(자치구→ 주택정책과)

〈붙임 4〉

관련 법규

▶ 사회적기업육성법

○ 제3조 (운영주체별 역할 및 책무) ①국가는 사회서비스 확충 및 일자리 창출을 위하여 사회적기업에 대한 지원대책을 수립하고 필요한 시책을 종합적으로 추진하여야 한다.

②지방자치단체는 지역별 특성에 맞는 사회적기업 지원시책을 수립ㆍ시행하여야 한다.

③사회적기업은 영업활동을 통하여 창출한 이익을 사회적기업의 유지ㆍ확대에 재투자하도록 노력하여야 한다.

④연계기업은 사회적기업이 창출하는 이익을 취할 수 없다.

○ 제12조(공공기관의 우선 구매) ①「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 공공기관의 장(이하 "공공기관의 장"이라 한다)은 사회적기업이 생산하는 재화나 서비스의 우선 구매를 촉진하여야 한다.

②공공기관의 장은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제5조제1항에 따라 구매계획을 작성하는 경우에는 사회적기업이 생산하는 재화 및 서비스의 구매계획을 구분하여 포함시켜야 한다. [전문개정 2010.6.8]

▶ 서울시 보조금관리 조례

○ 제4조(보조대상) 서울특별시장(이하 “시장”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

1. 법령에서 정하는 경우

2. 국고보조재원에 따른 것으로서 국가가 지정한 경우

3. 시가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정하는 경우

▶ 사회복지기금 조례 시행규칙

○ 제11조(임대보증금 대출 및 임대료 보조대상)②임대료를 보조받을 수 있는 자는 공공 부문의 임대주택이 아닌 주택을 월세로 임차하여 거주하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다. (단서 신설 2007.04.26, 개정 2008.06.05, 2009.10.08, 2010.8.19)

1. 소득인정액이 최저생계비의 120퍼센트 이하인 자 (개정 2007.04.26, 2009.10.08)

2. 소득인정액이 최저생계비의 120퍼센트 초과 150퍼센트 이하인 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 (개정 2008.06.05, 2009.10.08)

가. 18세 미만의 소년소녀가정 세대 (개정 2008.06.05, 2009.10.08)

나.「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제4조 및 제5조에 따른 국가유공자 또는 유족 등으로서 국가보훈처에서 저소득자로 인정한 자 (개정 2009.10.08)

다.「장애인복지법 시행규칙」제2조에 따른 장애인 1급부터 4급까지 장애인이 포함된 세대 (개정 2008.06.05, 2009.10.08)

라. 65세 이상 부·모를 부양하는 세대(주민등록상 3개월 이상 등재) (개정 2008.06.05,2009.10.08)

마.「한부모가족지원법」제4조제2호에 따른 한부모가족으로서 보건복지가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 저소득 한부모 세대 (개정 2006.11.16, 2007.04.26, 2008.4.17, 2008.06.5, 2009.10.08)

바. 단독세대로 주민등록표상 3개월이상 등록된 65세 이상 홀몸노인 (개정 2008.06.05,        2009.10.08)

사. 65세 이상인 자와 미성년자로 3개월 이상 구성된 세대(동거인으로 등록된 경우 포함) (본항개정 2003.08.30, 개정 2008.06.05, 2009.10.08)

아. 영구임대주택에서 소득기준의 초과로 인하여 퇴거하는 자 (신설 2010.01.14)

자. 주택 재개발사업 및 주거환경 개선사업으로 인하여 이주하는 자로서 긴급 주거지원이 필요한 자 (신설 2010.01.14)

차.「일제하 일본군위안부 피해자에 대한 생활안정지원 및 기념사업 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 일본군위안부 피해자 (신설 2010.8.19)

카.「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈 주민 (신설 2010.8.19)

타.「아동복지법」 제11조제1항에 따라 아동복지시설에서 퇴소한 자 (신설 2010.8.19)

○ 제20조(집수리 지원사업 등) ① 조례 제9조제2항제5호에 따른 "그 밖에 규칙에서 정하는 용도"는 다음 각 호를 말한다. (신설 2010.01.14)

1. 저소득시민 집수리 지원사업 (신설 2010.01.14)

② 제1항제1호에 따른 기금의 지원대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다. (신설 2010.01.14)

1. 소득인정액이 최저생계비의 120％ 이하에 해당하는 자 (신설 2010.01.14)

2. 소득인정액이 최저생계비의 120％ 초과 150％ 이하인 자로서 제11조제2항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 (신설 2010.01.14)

〈붙임 5〉

양식 1

2013년도 희망의집수리 신청서
신청인	성 명			주민등록번호
	주 소		(전화번호 : )
	주 거 형 태		자가, 전세, 월세(방 ) (거실 )(화장실 )
	대상가구 형태		일반수급자등 차상위, 한부모가정, 홀몸노인, 저소득장애인, 쪽방거주자등
	가구원수		명
	가옥주	성 명 등	(연락처: )
		주 소
수리요청내용	(상세하게 기재하여 주시기 바람)
위와 같이 신청합니다. 년 월 일 조사자 (서명 또는 인) 동장, 사업실시기관 귀하
특이사항:

양식 2

서울형 집수리사업 건물주 동의서

(임대 주택 제출용)

주택소유자 :                   (생년월일 :                    )

주택소재지 :

연  락  처 :

본인은 건물 임차인의 집수리사업(도배, 장판.    .      .

.      등의 시설 개ㆍ보수 공사에 동의합니다.

2013 .      .      .

건물소유주 :                      (인)

건물임차인 :                      (인)

서울특별시장  귀하

양식 3

개인정보 이용 및 제공 사전 동의서

1. 처리하는 사무의 명칭 : 희망의 집수리사업

2. 수집․이용․제공하는 개인정보

정보의 범위 및 항목	수집 및 이용 목적
주민등록등본, 가족관계기록사항에 관한 증명, 혼인관계증명	인적사항 또는 가족관계 확인
국민기초수급대상, 희망키움통장가입대상, 차상위, 차차상위계층	자격조사
건축물대장, 주택등기부등본	주택조사

■ 위 사무와 관련한 자격의 적정여부 등 확인 및 사회보장 사업의 적절한 대상자 선정․관리를 위하여

(자격 등 확인) 본인의 위 개인정보와 사회복지서비스 등 사회보장 자격결정정보 및 수혜이력을 해당기관으로부터 관련 정보통신망 또는 전자정부법 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용 등을 통하여 제공받아 확인하는 것에 □ 동의합니다  □ 동의하지 않습니다

(개인정보 제공) 위 사무처리 결과에 대한 본인의 자격결정정보와 수혜이력을 관련 정보통신망 등을 통하여 제공받아 확인하는 것에 □ 동의합니다  □ 동의하지 않습니다

■ 위 사무와 관련하여

(개인정보 이용․제공 알림) 위 동의 사항에 대해 개인정보보호법 제17조 제2항 및 제18조 제3항에 따른 안내로 갈음하는 것에 □ 동의합니다  □ 동의하지 않습니다

(보유 및 이용기간) 위 개인정보는 동사업 및 정부에서 기초생활수급자 등을 대상으로 추진하는 각종 집수리관련 사업의 중복 및 사업내용 확인을 위하여 2년간 보유 및 이용한 후 폐기 됩니다.

※ 동의하지 않은 경우에는 관련 정보 및 부정․중복 수급여부를 확인할 수 있는 자료를 직접 제출하게 할 수 있음을 알려드립니다.

2013년   월     일

위 동의인  성 명 :                             (서명 또는 인)

〈붙임 6〉

집수리사업 결과(정산)보고서 사업자명 :
연번	대상 가구 등		수리내용 (주요내용요약)	착공일	준공일	공사비용			비고 (잔액 발생 사유 등)
	성 명	주 소
						배정액	집행액	잔액
위와 같이 위탁하신 집수리사업 정산 결과를 제출합니다. 2013년 월 일 ○○ 구청장 귀하

※ 정산결과 잔액이 발생한 경우, 반납(환수) 조치

〈붙임 6〉

집수리공사 시방서(일반)

본 시방서는 서울틀별시 집수리사업 공사에 대하여 적용한다.

1. 본 공사는 설계서 내역 및 시방서에 의거 철저히 시공하여야 한다.

2. 본 공사에 적용되는 자재는 KS규정 및 관련법령에 의거 KS제품 또는       동등 성능이상의 제품으로 시공 하여야 한다.

3. 본 공사는 착수전에 제반 구비서류를 제출하고, 예정공정표에 의하여      기일 내에 공사 착수 및 준공하여야 한다.

4. 본 공사 시공중 안전 및 기타 관공서에 소요되는 제반수속 및 이에        따르는 비용은 사업시행자(직접 공사를 수행하는 업체)의 부담으로       한다.

5. 본 공사 수행으로 타 시설물 및 기타 기기에 오, 파손이 있을 경우에는       이의 없이 원상태로 복구하여야 한다.

6. 본 공사 수행중 내역서(계약 일위대가표 포함) 및 시방서에 명기되지       않은 사항이라도 공사 성질상 필요하다고 인정되는 경미한 사항은        사업시행자의 부담으로 시공하여야 한다.

7. 본 공사는 공사계약일반조건 및 기타 제반법규에 의하여 시공하여야       하며, 시공중 이의가 있을 때에는 서울특별시의 해석이 우선한다.

8. 본 공사 사업시행자가 공사를 수행시 발생하는 모든 안전사고에 대하여       책임을 지며, 이를 방지하기 위하여 사업시행자는 작업자에게 필요한       안전 교육 또는 지시를 작업전에 시달하여 항상 안전사고 예방에 대한       주의를 환기시킬 것이며, 보수공사중 기기 등을 손상시킬 우려가 있을       때에는 필요한 모든 예방대책을 강구하여야 한다.

9. 본 공사 수행중 공사진척 및 상세부분에 대한 사진촬영을 하여 작업       확인서 등 기타 관련서류를 제출하여야 한다.

10. 공사현장은 항상 청결히 유지하여야 한다.

11. 도배 및 바닥재 교체공사 시 전등기구(전등, 콘센트 등)를 반드시         제거 후 시공하여야 하며 공사 완료 후 원상복구 하여야 한다.

12. 본 공사 수행중에 화기를 취급할 경우 초기 화재진압용 소화기를          비치하고 안전사고 예방에 철저를 기하여야 한다.

13. 모든 마감재료는 기존 설치된 것과 동일색상으로 시공하는 것을 원칙       으로 하며, 보수후 현 상태 이상의 제품품질을 유지하거나, 가능한       성능이 개선될 수 있도록 하여야 한다.

14. 보수 공사후 발생한 고재 및 잔재는 옥내,외를 불문하고 즉시 완전제거       및 원상복구 하여야 한다.

15. 공사 작업자는 세대방문시 본인의 신분과 방문목적을 명확히 밝혀야       한다.

16. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 서울특별시 시방서에 따른다.

집수리사업 특기 시방서(도배,바닥,싱크대 교체)

도배․바닥 공사 시방서

일반사항

적용범위

요약

이 절은 종이, 천, 플라스틱재를 벽, 천장, 바닥 및 창호 등에 풀 또는 접착제를 써서 붙이는 도배공사(시설물보수공사)에 적용한다.

주요내용

도배지 바름

장판지 바름

참조규격

한국산업규격(KS)

KS M	7301	창호지		KS M	7304	갈포벽지 원지
KS M	7302	장판지		KS M	7305	벽지
KS M	7303	갈포벽지

재료

초배지

초배지에 쓰는 종이는 한지(참지, 백지, 피지) 또는 양지(갱지, 모조지, 마분지) 등은 공사감독자가 승인하는 것으로 하고 초배지는 질기며 풀을 바르기 용이한 것으로 한다.

도배지

합지벽지

KS M 7305에 적합한 것으로 중량[백상지+중질지(백상지)]이 180g/㎡ 이상으로 폭은 900㎜ 이상이어야 한다.

인쇄발포벽지

KS M 7305에 적합한 것으로 중량(원지+PVC액)이 140g/㎡ 이상어어야 한다.

비닐 실크벽지

KS M 7305에 적합한 것으로 중량(원지+PVC액)이 250g/㎡ 이상어어야 한다.

고급 실크벽지

KS M 7305에 적합한 것으로 중량(원지+PVC액)이 300g/㎡ 이상어어야 한다.

한지벽지

KS M 7305, KS M 7013에 적합한 것으로 한지에 자연식물재료(대나무잎, 꽃잎 등)을 배합하여 통기성과 자연적 질감을 가지는 제품으로 아래기준에 적합하여야 한다.

항 목		기 준	시 험 방 법
중 량 (g/㎡)		150 이상	KS M 7013
일관견뢰도(급)		4 이상	KS M 7305
마찰견뢰도(급)		4 이상
습윤강도 (kgf/15mm)	가로	0.2 이상
	세로	0.2 이상
은폐성		3 이상
시공성		들뜸 및 벗겨짐이 없을것
내황화성(급)		0.125 이하
포름알데히드 방출량 (mg/㎡h)			측정 : 소형챔버법(FLEC) 분석 : TO - 11A법

바닥재

2.3.1  PVC(Poly Vinyl Chloride) 바닥재

PVC 바닥재는 나무나 돌과 달리 같은 형을 대량으로 성형할 수 있는 편리함을 갖추고 있으며, 다른 모든 바닥재 중에서도 가장 많이 생산되고 품질이 잘 갖춰진 안정된 재료라 할 수 있다. 일반적으로 PVC 자체는 공통적으로 물에 강하고 내약품성이 뛰어나며 대량 생산 할 수 있으므로 가격이 저렴하다. 그러나 천연 재질에 비해 치수 안정성이 부족하고 쉽게 변형되므로 특징을 충분히 이해한 후에 시공 하거나 사용해야 한다.

1) 보행감

보행감은 바닥 마감재 표면의 미끄러짐과 탄력성에 관계가 있다.

2) 내마모성

재질의 종류, 보행량의 많고 적음, 유효두께에 따라 차이가 있으며 바닥재의 수명과 직결된다. □유효 두께□란 적층 타입인 바닥재의 경우 최상층의 것을 말하며, 이 최상층이 마모되면 의장 효과가 사실상 없어져버리는 경우가 있다

3) 내하중성

바닥재는 사용시 가구나 집기 등의 중량물에 의해 하중을 받는다. 특히 연질계의 바닥재는 끝이 뾰족한 다리나 피아노 등 중량물의 경우 보호구를 사용하여 한곳에 힘이 집중되는 것을 방지하여 제품의 변형이나 찌그러짐을 방지해야 한다. 내하중성은 바닥재의 표면 강도, 사용 접착제에 의해 영향을 받는다.

4) 긁힘에 견디는 성질(내스크래치성)

끝이 뾰족한 가구를 끈다던가 하면 플라스틱 바닥재의 표면은 손상을 입게 된다. 이것도 연질계의 바닥 마감재일수록 더욱 세심한 주의가 필요하며, 경질이라도 바인더 비율이 적은 것은 약해서 손상되기 쉽다.

5) 내수성

PVC 바닥재 중 주택용 이외의 것은 재질 자체가 내수성(알칼리성 물도 포함)이 크다. 그러나 시공 특수성으로 봤을 때 바닥재 재질의 투수성은 극히 적은 반면 모르타르 바닥에는 항시 습기나 수분이 나오게 되어 뒷면의 접착제층에 물이 고이게 되고, 그 때문에 접착력이 저하되어 박리현상으로 이어지게 된다. 그러므로 시공 시 기초가 되는 바닥의 습기나 수분에 주의하여 건조한 바닥에 깔거나, 경우에 따라 별도의 내수성이 있는 접착제를 사용하지 않으면 안 된다.

풀 및 접착제

KS F 3217에 적합한 것으로 하되, 곰팡이 저항성 시험에서 사용하는 시험편, 배양기 및 배양기간은 다음에 따른다.

- 시험편 : 지름30mm의 원형 시험편

- 배양기 : KS A 0702의 3.4.1에 따른 감자즙 우무(PDA)배양기

- 배양기간 : 5일

도배에 사용하는 풀은 곰팡이 저항성이 있는 밀가루 풀을 사용하되 방균제가 혼입된 완제품을 현장에 반입하여야 한다. 밀가루풀 외의 기타 풀은 밀가루풀과 동등이상인 제품으로 환경부 기준에 의한 실내공기질 기준을 만족하여야 하며 승인을 받아 사용한다.

풀은 썩은 것이나 동해를 입은 것은 사용해서는 안된다.

시공

바탕정리

콘크리트 또는 미장 바탕면은 충분히 건조시키고 틈서리, 요철 등은 메우거나 샌드페이퍼, 사발 등으로 문질러 정리한 후 이물질 등은 깨끗이 청소하여야 한다.

석고보드 및 시멘트판 등의 바탕은 판 이음부에 틈이나 턱짐, 요철이 생기지 않도록  하고 녹이 생기는 재질이 표면에 노출되지 않도록 한다.

초배지 시공에 앞서 바탕면에 대해 전자습도계로 습도를 측정하여 콘크리트, 미장 및 석고보드면의 습도가 12%이하일 때 작업을 시작한다.

초배

10mm 이상 겹침이음으로 시공하고 풀을 초배지에 고루게 도포하여 붙인다.

석고보드 바탕면은 이음새에만 폭 10cm 초배지로 2회 바른다.

노출 콘크리트 벽면에 비닐실크벽지를 바를 경우는 초배지 대신 부직포(40g/㎡)를 바르고 그 위에 정배이음새 부위는 한지 초배지(운용지)를 폭20cm로 1회 바른다.

모서리 및 문틀 주변에서 50mm 띄우고 시공한다.

시멘트계 콘크리트 면조정재 바탕에 실크벽지를 바를 경우에는 초배지를 10mm이상 겹침이음으로 시공하고 풀을  초배지에 고르게 도포하여 붙인다.

정 배

정배지 붙이기

도배지의 이음은 맞댄이음으로 시공한다.

단, 도배지의 특성상 부득이한 경우는 감독원의 승인을 득한후 겹침이음으로 시공하되 시공시 겹침 이음은 6mm이하로 하여야 한다.

도배지는 종이의 크기에 따라 나누어 보고 색깔, 무늬에 맞추어 마름질 한다.

도배지 바르기는 풀을 고루 도포한 후 붙이고 솔, 헝겊 등으로 문질러 주름살이 생기지 않도록 하고, 특히 갓둘레 등은 밀착시공하여야 한다.

수평방향으로는 이음부가 없어야 하며, 수직방향은 모서리에 이음부가 생기지 않도록 한다.

스위치 커버플레이트, 조명기구 부착부위 등은 도배지를 바른 후 설치한다.

바닥재

3.5.1 시공 전 바닥 점검사항

1) 요철 부분, 갈라진 틈(크랙)은 반드시 보수 처리한다.(바닥 보수제(충전제) 사용)

2) 바닥에 7~14일간 난방을 실시하여 습기를 제거한다(습도 4.5% 이내 건조).

3) 모래, 먼지 등 접착에 장애가 되는 물질을 제거해 바닥 강도 및 평활도를 확보한다.

4) 니스, 페인트, 착색도료 등의 오염물질도 특수 오염방지 테이프 등을 사용해 제거한다.

5) 재시공 시 기존 바닥재(종이 장판류)는 완전히 제거한다.

3.5.2 시공 원단 확인 및 시공 방향

1) 생산일자가 같은 것끼리 모아서 시공하도록 한다.

2) 제품은 시공현장 온도(기온)에 충분히 적응(숨죽임)시킨 후 시공해야 한다.

3) 정역 방향으로 시공이 가능한 것은 역 방향으로 시공한다.

4) 필히 LOT NO를 확인 후 동일 LOT내 시공한다.

5) 급작스럽게 시공하게 될 때에는 제품의 컬링, 들뜸 등의 안착불량 현상이 발생할 수 있으므로 주의한다.

3.5.3 기준 폭 시공

1) 첫 번째 시공되는 기준 원단은 가급적 출입구에 연결부가 없도록 원단을 배치한다.

2) 시공할 제품을 시공 장소의 길이보다 약간 여유 있게(5~10cm) 가재단하여 바닥에 펼친다.

3) 민속장판의 경우는 굽도리 높이를 감안하여 여유 있게 가재단한다.

4) 벽면 및 가장자리 부분으로 올라온 원단은 손으로 충분히 밀착시키고 모서리 부분부터 V자로 커팅한 다음 벽면의 모양을 따라 약간 짧게 재단한다.

3.5.4 폭 연결(무늬 맞춤) 벽면 재단

1) 먼저 시공된 원단의 무늬 맞춤을 고려해 약간 여유 있게 원단을 가재단한다.

2) 먼저 시공된 원단의 가장자리(10cm)에 올려놓고 원단의 중앙과 양쪽 끝부분을 V자로 잘라내 무늬가 맞는지(패턴 매치) 확인한다.

3) 무늬 맞춤은 중앙을 기준으로 양쪽으로 확인해나간다.

4) 양 가장자리 여유 부분을 벽면에 약간의 틈을 두고(1mm 정도) 여유 있게 재단한다.

3.5.5 접착제 도포

1) 무늬맞춤이 움직이지 않도록 주의하면서 벽면과 연결 부분에 접착제를 20cm 정도의 폭으로 골고루 도포한 후, 제품을 압착시킨다.

2) 접착제를 도포하고 제품을 접착할 때는 오픈 타임을 준수해야 한다(지정 접착제 오픈 타임: 약 10분 정도로 기온에 따라 다소 차이가 있다).

3) 테이프로 이음부를 접착할 때에는 접착력이 떨어져 이음부가 들뜨거나 내열성이 약해 테이프 자체가 변색을 유발시킬 수 있으므로 반드시 지정된 접착제를 사용해야 한다.

4) 시공 접착력 강화를 위해 용제형 본드를 사용할 때에는 오픈 타임을 충분히 주지 않으면 용제성분이 제품에 침투하여 제품을 연화시켜 부풀어 오르는 하자가 발생될 수 있으므로 주의해야 한다.

5) 주거용 바닥재라도 상업용 용도로 사용할 때는 반드시 전면 접착을 하고, 주거용에도 바퀴 달린 의자를 사용하는 경우는 접착제로 제품을 고정시켜야 밀림이나 웨이브 현상을 막을 수 있다.

3.5.6 이음부 시공(용착 처리)

1) 무늬의 바깥선을 따라 철자를 대고 재단 칼을 곧게 세워 절단한다.

2) 잘라져나간 제품의 조각을 제거한 후 무늬 맞춤을 확인하여 밀면서 압착시킨다.

3) 용착 작업은 용기의 끝부분을 이음 부위에 삽입하여 뒤로 이동하면서 이음선 끝부분까지 한번에 용착을 완료해야 한다.

4) 용착 방법은 용기의 끝부분을 이음 부위에 삽입하여 뒤로 이동하면서 이음선 끝부분을 이음 부위에 삽입하여 뒤로 이동하면서 이음선 끝부분까지 한번에 용착을 완료해야 한다.

5) 용착 작업 후 15초 이내에 깨끗한 천을 이용하여 표면에 있는 용착제를 제거한다.

3.5.7 유의사항

1) 발코니, 부엌, 화장실에 시공된 사기타일의 오염 등을 제거하기 위해 사용되는 염산수가 제품에 떨어지면 변색의 원인이 되므로 주의한다.

2) 용제 성분, 가구의 칠 검정고무 등이 제품 표면에 접촉되었을 때는 제품을 오염시킬 수 있으므로 제품과 닿지 않도록 보호해야 한다.

3) 냉장고, 가구, 피아노 등의 중량물을 이동할 때는 제품이 밀리거나 찍히지 않도록 주의해야 한다.

4) 싱크대나 거실 가구를 조립할 때는 바닥재가 손상될 수 있으므로 외부에서 조립․ 설치하거나 설치 조립공에게 철저히 주의시켜야 한다.

5) 제품 표면의 오염이나 접착제 등은 알코올을 사용해 제거한다.

현장품질관리

시공상태확인

바탕상태 검사

압착상태 검사

형태 및 색상 나누기 검사

현장 뒷정리

청소 및 보양

이음부에 묻어난 접착제와 표면에 묻은 이물질은 깨끗이 청소한다.

장판지, 종이, 직물 벽지 붙임 때에는 직사광선 또는 통풍을 피하여 건조, 균열, 신장, 퇴색 등이 없게 하고 손상 및 오염을 방지하기 위하여 한지나 갱지로 철저히 보양한다.

장판지 위에는 오염을 방지하기 위하여 물초배를 하여 보양하여야 한다.

주방용구(씽크대) 교체 시방서

1. 일반사항

가. 적용범위

(1) 본 시방서는 서울특별시 희망의집수리공사 주방용구(씽크대) 교체(시설물보수공사)에 적용한다.

(2) 주방용구라 함은 물버림대, 조리대, 가스대, 벽장 및 그 부속품으로 구성되며, 산업표준화법에 의한 KS표시품이어야 한다.

나. 현장실측 및 협의

납품자는 각 현장을 실측하여 치수를 확인 후 제작하여야 한다.

다. 운반, 보관 및 취급

운반 및 저장시 훼손되지 않도록 골판지 또는 비닐 등으로 포장하여야 하며, 파손 및 마감면 긁힘 등의 손상이 발생치 않도록 하고 손상된 제품은 신품으로 교체하여야 한다.

2. 재료 및 품질

가. 표면 마감재료 및 기타재료

(1) 기본구성 재료

(가) 합판은 KSF 3101(보통합판)에 의한 준내수1급, 포름알데히드 방산량(E1급) 이상의 것을 사용하여야 한다.

(나) 뒷판에 사용되는 경질섬유판(HB)의 품질은 KSF 3200(섬유판)에 규정한 보통경질 섬유판으로써 두께 3㎜(±0.3㎜)이상, 포름알데히드 방산량(E1급) 이상의 것을 사용하여야 한다.

(다) 중밀도 섬유판(MDF)의 품질은 KSF 3200(섬유판)에 규정한 밀도 0.6g/㎤이상, 35.U형, 포름알데히드 방산량(E1급) 이상의 것을 사용하여야 한다.

(라) 파티클보드의 품질은 KSF 3104(파티클보드)에 규정한 15.0형, 포름알데히드 방산량(E1급) 이상의 것을 사용하여야 한다.

(마) 스텐레스 강판의 품질은 KSD 3698(냉간압연스테인리스 강판 및 강대)에 규정한 STS 304로 하며 두께는 0.6mm(±0.07㎜)이상의 것으로 한다.

(바) LPM쉬트(Low Pressure Melamine Sheet)는 수지함량이 52～60%, 원지무게 80g/㎡ 이상인 것을 사용하며 치장목적 이외의 요철, 오염, 긁힘, 홈 등이 없어야 한다. (단, 백색의 경우 원지무게 100 g/㎡ 이상인 것을 사용 해야 한다)

(사) 비닐쉬트는 멤브레인 문짝용은 두께 0.35mm(±0.02)이상, 몸체용은 두께 2mm(±0.02)이상의 것을 사용하여야한다.

(아) 문짝 및 외부마감용 HPM(High Pressure Melamine Sheet)쉬트 두께는 0.45mm(±0.05mm)이상으로써 색상은 앞 뒤 동일색상으로 하여야 한다.

(자) 본 시방서에 의해 사용되는 자재 중 KS 표시품이 있는 자재는 이를 우선 사용하여야 한다.

나. 제작 및 구조

규격 및 형상은 도면에 의하며, 색상은 담당감독관의 지시에 따르되, 사전에 현장실측 결과를 토대로 제작에 임하여야 한다.

(1) 상,하부장

(가) 상,하부장을 구성하는 각 단위장은 분리된 상태에서 조립, 설치할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

(나) 단위장간의 연결은 연결철물 등을 사용하여 추후 분리가 용이하도록 하여야 한다.

(다) 하부장의 전면 하부에는 걸레받이를 설치하되, 모서리부분 이외에는 이음이 없어야 한다.(전면길이가 2,400㎜를 초과하는 경우는 제외)

(라) 다리는 설치된 상태에서 15㎜이상 높,낮이를 조절할 수 있는 조절나사가 부착된 구조이어야 한다.

(마) 주방의 형태에 따라 측면이 노출되는 부위의 마감은 도면에 의하되, 별도 명시가 없는 경우는 전면과 색상 등이 조화되도록 미려하게 마감하여야 한다.

(바) 걸레받이는 바닥청소시 설치 및 해체가 용이한 구조로서 걸레받이판 하부에는 경질 PVC제로 된 방충발을 부착하여야 한다.

(사) 서랍레일은 금속제품을 사용하고 서랍이 쉽게 빠지지 않는 구조이어야 하며, 서랍문짝과 서랍재는 문짝을 조절할 수 있는 조립철물을 사용하여 설치시 수평 및 수직등의 조정이 용이한 구조로 하여야 한다.

(아) 상,하부장의 뒷판은 나사못을 사용하여 몸체에 견고히 부착하여야 한다.

(자) 하부장 상판과 하부장 문짝과의 틈새는 5㎜이하로 제작하여야 한다.

(차) 상,하부장 뒷판의 콘센트 점검카바용 개구부 위치 및 크기는 정확하게 가공한다.

(카) 주방가구에 사용되는 이동선반 추락을 방지하는 구조의 다보를 사용하고, 다보는 미끄러지지 않는 구조의 형태를 사용하여야 한다.

(타) 상부장의 시공목은 전량 재교체하여야 하며, 하부장에 보강 밴드목을 설치할 경우 60㎜이상으로 하고, 나사못 2개소 또는 목다보+나사못 1개소로 고정한다.

(2) 하부장 상판

(가) 배수전은 봉수가 유지되어 악취 등이 유입되지 않는 구조이어야 하며, 주방배수관의 위치는 하부장의 공간 활용도를 높일 수 있도록 하여야 한다.

(나) 배수전에 사용되는 각종 패킹은 고무제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 하여 누수가 되지 않도록 하여야 한다.

(다) 연결호스는 PVC 후렉시블호스를 사용하여야 하며, 배수구 마개는 사용할 때 누수가 되지 않도록 고무패킹이 부착되어야 하고 개폐가 용이하도록 손잡이가 있어야 한다.

① 배수전은 그림과 같이 봉수가 유지되어 악취 등이 유입되지 않아야 하며, 물넘침 방지구(Over flow관) 호스길이를 최소화시켜 물이 고이지 않는 구조이어야 한다.

② 배수전에 사용되는 각종 패킹은 고무제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 하여 누수가 되지 않도록 하여야 한다.

③ 걸름통 및 걸름통손잡이의 재질은 스테인리스 제품(KSD 3698의 STS 304) 또는 동등이상의 제품으로서 찌꺼기 제거시 손상되거나 파손되지 않는 구조이어야 한다.

④ 연결호스는 PVC 후렉시블호스를 사용하여야 하며, 배수구 마개는 사용할 때 누수가 되지 않도록 고무패킹이 부착되어야 하고 개폐가 용이하도록 손잡이가 있어야 한다.

⑤ 조리대, 코너대 등의 상판은 사용중 휨등의 변형이 생기지 않도록 두께 15㎜이상의 합판에 보강목을 대어 제작하고, 상판과 뒷턱과의 연결부위는 누수가 되지 않도록 처리하여야 하며, 전면부분은 약간의 물흘림 방지턱을 두어야 한다.

⑥ 씽크볼 언더가공은 만수위 하중에 이상이 없도록 견고하게 부착하고 누수가 되지 않아야 하며, 전면부분은 약간의 물흘림 방지턱을 두어야 한다.

⑦ 씽크볼 하부의 소음방지 패드는 견고하게 설치하여야 한다.

(3) 기타 부속용품

(가) 문짝, 서랍등의 손잡이는 알루미늄, 황동, 스텐인리스 등의 금속제품 또는 이와 동등 이상의 제품으로서 녹이 슬지 않고 미려한 것으로 한다.

(나) 각종 부속용품은 도면 및 시방에 명시되지 않은 경우 승인된 제조업자 제품자료에 따르되 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 하며, 제품샘플을 제시하여 감독원의 승인을 득한 후 사용한다.

(다) 노출되는면에 타정되는 스크류의 마감은 PVC CAP이나 표면 마감재와 동일한 시트지를 이용한 스티커로 마감하고 스티커 등이 처리가 불가능할 경우에는 크롬도금 이상의 스크류를 사용해야 한다.

(라) 상부장 하부에 설치하는 건조대 설치는 설치도면 제출 후 승인된 설치방법에 의거 견고하게 설치한다.

(마) HPM문짝의 노출면 마구리는 두께 2㎜ 이상의 PVC Edge를 부착한다. PVC Edge가 인쇄모양인 경우에는 쉽게 지워지지 않도록 투명코팅처리가 되어야 한다.

(바) 뒷판의 양면은 LPM 또는 두께 0.2㎜(±0.02)이상의 비닐쉬트로 마감한다.

(4) 렌지후드

(가) 규격 : KS C 9304(환풍기)에 의한 KS 표시품으로서 슬라이드방식이어야 한다.

(나) 재질 : 두께 0.6mm 이상의 강판에 분체도장 처리하여야 한다.

(다) 정격전압 및 정격 주파수 : 220V, 60Hz

(라) 필터 : 알루미늄 또는 STX 삼중망

(마) 배기관 : 두께 0.1mm 알루미늄 플렉시블관으로 길이는 600mm 이상으로 한다.

(바) 조명 : 30W 2개

(사) 풍량(㎥/h) : 2단이상 조절이 가능하며, 최대풍량은 280 이상이어야 한다.

(아) 소음(dB) : 최대 54 이하이어야 한다.

다. 설치

(1) 상부장설치

상부장설치는 내부 내용물 무게를 감안하여 아래와 같이 견고히 부착하여야 한다.

(가) 벽 고정합판(18x40이상)은 상부장 길이가 60㎝이하는 2개소 이상 60㎝ 초과는 3개소 이상을 42～54㎜ 타격용 콘크리트못으로 고정한다. 단, 1개의 연속된 고정합판을 사용할 경우 350㎜이내 간격으로 고정하며, 벽체가 철근콘크리트조가 아닌 벽돌조적조일 경우 앙카볼트로 고정한다.

(나) 뒷판과 벽고정합판의 고정을 견고하게 하고, 상부장 내부의 미관을 미려하게 하기 위하여 뒷판에 나사못 고정위치(25～30㎝)를 공장에서 구멍가공하여 현장에 반입하여야 하고 나사못은 드라이버를 사용하여 고정한다.

(다) 1개의 연속된 고정목대를 대고 상부장을 설치할 경우 상부장의 측판부위 걸침턱은 정밀하게 절단 가공하여야 한다.

(2) 하부장 설치

(가) 바닥의 슬리브와 연결되는 배수구 연결호스 주위는 악취방지 마개를 사용하여 배수관내의 악취가 배수관 밖으로 유출되지 않도록 하고 악취방지마개가 쉽게 분리되지 않도록 PVC 배수관에 연질 PVC 파이프캡을 부착한다.

(나) 온수분배기가 물버림대 하부에 설치되는 경우 물버림대 하부 밑판의 온수분배기 위치에 개구부를 둔다.

(다) 하부장 상판의 각 단위 상판연결부의 죠인트 간격은 0.5㎜이내 이어야한다

(라) 하부장 상판의 가스대와의 연결부를 제외한 각단위 상판 연결부의 죠인트와 전체상판과 벽의 죠인트는 실링재(내곰팡이성 실리콘계 비초산형)로 마감하여 물이 새지 않도록 하여야 한다.

라. 기타 사항

(1) 주방용구 색상은 입주자의 의견을 감안하여 결정한다.

(2) 폐기물의 처리는 관계법령에 근거하여 적법한 절차를 거쳐 처리하여야 한다.

(3) 설치 완료 후 공사수행으로 더러워진 곳을 깨끗이 청소하여야 한다.

(4) 납품자는 본 설치 시 시설물 및 기타 기기에 오․파손이 있을 경우에는 이의 없이 원상태로 복구하여야 한다.