문서번호	대기환경연구부-2446
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기환경연구부장
박창호		조석주	전결 02/27 어수미
협조	주무관		조성호
	주무관		서광석

도로변대기측정망(15개소)

정비 계획

2015. 2

서울특별시보건환경연구원

대기환경연구부

도로변대기측정망 정비계획 보고

도로변대기측정망의 전기 및 소방분야 등 안전사항을 점검하고, 기본적으로 측정망을 청결하게 관리․유지하는 등 최적의 측정환경을 구축하고자 함

1. 대상 및 기간 등

□ 정비 대상:  양재 도로변대기측정망 등 15개소 전부

□ 정비 기간: 2015. 3. 2.~ 2015. 4. 10

□ 출장 인원: 매회 3~4인 출장예정

□ 정비 분야

소방, 시설물, 보안 점검 및 보강(소화기 비치여부 및 충전상태, 세콤카드 정리)

전기 및 냉난방 점검 및 보강(접지 및 냉기유무 점검)

청결 유지(하우징 상부포함 대청소 실시)

하우징 보호용 가드레일 지면 고정여부 점검

측정망 담당자 및 용역업체 전화번호, 측정망 출입현황, 측정망 주소 사항 등 수정

입간판 전화번호 변경, 경고문 정비(공익건조물 재물손괴 등 고발조치 문구 비치)

기타 위해요소 점검 및 보강

2. 실시 개요

□ 전기 및 냉난방 점검

❍ 분전반, 차단기 등 전기시설 열화 및 파손 여부 점검

❍ 누전 차단기 및 무정전 전원장치 가동상태 점검

❍ 냉난방 장치 가동상태 점검→ 미비 냉난방 보강예정(2015. 2.현재 양재 보강중)

□ 소방 관리

❍ 소화기(분말, 하론가스) 충진압력 점검→압력미달 소화기 보강

❍ 미비 소화기 구매 및 위치 표시 부착

❍ 화재위험 적치물 등 불필요한 물품 원내 창고 반입처리

□ 시설 점검

❍ 효울적 측정망 운영관리를 위한 장비 재배치→ 공간 확보

❍ 하우징 옥상 균열 및 시료 채취구 적정 유무 점검

❍ 측정망 시설(하우징) 누수 상태, 부식 등 점검

❍ 미비치 가스홀더 측정망 비치 후 표준가스 인입

□ 청결 관리

❍ 측정기 내외부, 측정실 바닥, RACK 상단, 옥상 시료채취구 바닥 등 먼지 제거

❍ 측정기 후면 배선 정리(타이 처리)

❍ 불용물품, 불필요한 장비 등 원내 반입 후 창고 보관

❍ 시료 채취구(가스상+입자상) 세척 및 먼지제거, PM-2.5 홀더 여지교환 적정 유무, 기타 과업지시서에 규정된 사항 준수여부 점검

❍ 하우징 옥상 및 4개면 부착물 및 낙서 제거

3. 정비 방향

❍ 측정망 안전사고 예방 최우선․안전 강조 사회 분위기 부응

❍ 청결, 정비된 측정망 상시 유지→ 측정기 결측 예방, 관리의 효율성 제고

❍ 내․외빈 및 언론기자, 학생 견학 등 상시 대비체제 유지

❍ 위탁 용역업체의 적정 유지관리 동참 유도→ 책임감 제고

4. 향후 계획

❍ 측정망 전기, 소방, 시설물 등 안정적인 측정 환경 구축

❍ 지속적인 정비를 토대로 대기 측정분야의 선도적 위상 제고

❍ 최적의 측정 환경을 구축하여 기관 공신력 제고

❍ 안전하고 깔끔한 측정망 유지 및 적정관리 유도. 끝.