	2015. 02. 28(토) 조간용
	이 보도자료는 2015년 2월 27일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		품질시험소 품질지도과		품질시험소장	권영찬	3462-4150
				품질지도과장	장동우	3462-6716
사진없음□ 사진있음▣			매수 : 4매
				담 당 자	김보석	3462-6716
서울시, ｢알기 쉬운 건설공사 품질관리 책자｣ 발간 - 건설공사 관련 직원, 품질관리자 업무능력 향상을 위한 건설공사 품질관리 책자 발간 - 품질관리 일반, 도로포장의 품질관리 기준, 품질시험 방법 등 게재 - 공사현장 점검시 지적사례를 공정별로 체계적 수록, 품질관리 향상에 도움 - 서울시 홈페이지(http://infra.seoul.go.kr/quality)에서 누구나 열람 가능

□ 서울시 품질시험소(소장 권영찬)는 건설공사 관련 직원 및 품질관리자의 업무능력 향상을 위하여「2015년도 알기 쉬운 건설공사 품질관리」책자를 발간하였다고 27일(금) 밝혔다.

□ 이번 책자에는 품질관리 담당자가 손쉽게 품질관리 계획을 수립하여 품질관리를 할 수 있도록 하였다. 품질관리 일반, 도로포장의 품질관리 기준, 토질․재료․화학 분야 시험방법, 현장점검 주요 지적사례,시험·검사 장비기준, 품질시험 수수료, 각종 품질관련 서류작성 서식, 건설공사 품질관리 법규 및 지침 등 다양한 내용을 담고 있다.

□ 특히, 이번 「2015년도 알기 쉬운 건설공사 품질관리」책자는 공사현장 점검 시 주요 지적사례를 공정별 체계적으로 수록하였다. 건설기술자가 간과(看過)하기 쉬운 점이 없도록 부적합 사례에 대한 원인 및 문제점과 대책 등 시공관리 주안점을 이해하기 쉽게 기술하였다.

《현장점검 주요지적 사례 예시》

01 . 철근조립시 정착, 이음, 피복두께 등 부적합시공
	부적합 사례			부적합 사례
	▣ 원인/문제점 ∙철근 피복두께기준 미확보, 철근이음 길이과다, 철근간격재 부족 등 ∙철근조립 불량, 표면녹발생으로 콘크리트 내구성 저하			▣ 대책 ∙철근조립 시공 상세도 작성 ∙관련자 작업 투입 전 교육 실시 ▣ 시공관리 Check Point ∙철근조립 시공상세도 검측실시

37. 벽체 누수로 인한 세굴현상
	부적합 사례			대 책
	▣ 원인/문제점 ∙ 토사 동시 유출로 세굴 발생. ∙ 배면 공동 발생 및 지표함몰. ∙ 약액주입 Grout 시공후 시간경과에 따라 수개월 이후에는 용탈현상에 의한 차수를 기대하기 어려움.			▣ 대 책 ∙ 흙막이 배면 차수 Grouting 또는 주열식 벽체 형성으로 누수 예방. ∙ 약액주입 효과 확인 후 즉시 굴착시공 완료토록 함. ▣ 시공관리 Check Point ∙ 차수대책 수립여부 확인.

□ 서울시 건설관련 부서, 25개 자치구 등 공무원, 서울시 산하 공사․공단 직원, 건설회사 직원 및 건설사업관리 기술자를 대상으로 교육 실시 후 배포한다.  2015년 3~4월에 건설공사 품질관리 요령 및 품질시험계획 수립 방법 등 건설기술자의 업무능력 향상을 위한 교육을 실시한 후 배포할 계획이다.

□ 또한,「2015년도 알기쉬운 건설공사 품질관리」책자는 서울시 홈페이지(http://infra.seoul.go.kr/quality)에도 게시하여 누구나 활용토록 하였다.

【별첨 1】건설공사 품질관리 책자 표지