음식물류폐기물 하수병합시설 현장견학 계획서

■ 목적

∙ 우리시에서 추진하고 있는 음식물류폐기물 자원화시설 확충과 관련

우수 하수병합처리시설을 현장 견학하여 벤치마킹 하고자 함

■ 일시

∙ 2015년 4월 16일 ~ 2015년 4월 17일

■ 현장시설 견학자

∙ 서울시청 생활환경과장외 3인

■ 견학시설 개요

구 분	처리용량	처리방식	주소
수영하수처리장	음식물 + 하수슬러지 120톤/일, 슬러지 350톤/일	하수병합	부산시 동래구 안락동 1108번지
용연하수처리장	음식물 180톤/일 + 하수슬러지 600톤/일	하수병합	울산광역시 남구 황성동 600-4

■ 견학일정 계획

구 분		방문시설	비고
1일차	08: 40 : ~	서울역 집합
	09 : 00 ∼ 11 : 41	서울역 출발 → 부산도착	KTX
	11 : 41 ∼ 13 : 30	이동 및 점심 식사
	13 : 30 ∼ 14 : 30	이동(수영하수처리장)
	14 : 30 ∼ 17 : 00	수영하수처리장 현장 견학
	17 : 00 ∼ 19 : 00	부산⇒울산 이동
	19 : 00 ∼ 20 : 00	숙소 배정 및 휴식
	20 : 00 ∼ 21 : 00	석식
	21 : 00 ~	휴식
2 일차	08 : 30 ∼ 09 : 00	조식
	09 : 00 ∼ 10 : 00	용연하수처리장 이동
	10 : 00 ∼ 12 : 00	용연하수처리장 현장 견학
	12 : 00 ∼ 12 : 30	이동 (식당)
	12 : 30 ∼ 13 : 30	중식
	13 : 30 ~ 14 : 30	울산역(KTX) 도착
	14 : 30 ~ 17 : 30	울산역 출발 → 서울역 도착	KTX
	17 : 30 ~	해산

1. 수영하수처리장

가. 시설용량 및 소화조 설비 개요

구 분		내 용
시설용량		550,000㎥/일(1단계:286,000, 2단계:264,000)
2012년 평균 하수유입량		452,000㎥/일
처리방법		표준활성 슬러지법
소화조	수량 및 용량	7,000㎥ × 4지(2계열), 28,000㎥
	소화형식/소화일수	2단 소화 / 25일
	처리대상/처리용량	하수슬러지(1,560톤/일), 음식물류폐기물(120톤/일)

나. 유입 및 방류수 현황(2012)                           (단위 : ㎎/ℓ)

구 분	유입수(원수)	방류수
BOD	154.20	5.60
COD	81.50	9.60
SS	152.30	3.40
T-N	39.91	13.98
T-P	4.41	1.28

자료) 2012년 하수도통계

다. 개략 공정도

라. 음식물 하수병합 시설개요

구 분	음식물류폐기물	하수슬러지
처리용량	120 톤/일	1,560 톤/일
2012년 평균 유입량	87.6 톤/일	1,469.7 톤/일
총 사업비	174.7억원
처리공정

마. 소화가스 발생량

연간 가스 생산량 (S㎥)		연간 가스 이용량(S㎥)				자체 이용 용도
		발전용	외부 판매용	자체 이용	기타 단순처리
2011	7,462,652	333,830	-	1,939,890	5,188,932	소화조 가온용
2012	6,996,687	77,720	-	1,977,185	4,941,782

자료) 2012 폐자원 에너지 통계․자료집[1권], 2013.11, 환경부 폐자원에너지과

2. 용연하수처리장

가. 시설용량 및 소화조 설비 개요

구 분		내 용
시설용량		250,000㎥/일
2012년 평균 하수유입량		239,263㎥/일
처리방법		데니포공법
소화조	수량 및 용량	φ22.0m × H30.0m × 2지(7,000㎥/지), 14,000㎥
	소화형식/소화일수	단단 소화 / 22일
	처리대상/처리용량	하수슬러지(600톤/일), 음식물류폐기물(180톤/일)

나. 유입 및 방류수 현황(2012)                           (단위 : ㎎/ℓ)

구 분	유입수(원수)	방류수
BOD	121.60	4.80
COD	97.70	15.10
SS	138.50	4.50
T-N	34.36	12.16
T-P	3.46	1.11

자료) 2012년 하수도통계

다. 개략 공정도

라. 음식물 하수병합 시설 개요

구 분	음식물류폐기물	하수슬러지
처리용량	180 톤/일	600톤/일
2012년 평균 유입량	192.4 톤/일	1,389.1 톤/일
총 사업비	243.5 억원
처리공정

마. 소화가스 발생량

연간 가스 생산량 (S㎥)		연간 가스 이용량(S㎥)				자체 이용 용도
		발전용	외부 판매용	자체 이용	기타 단순처리
2011	9,385,047	-	7,742,560	469,520	1,172,967	소화조 가온용
2012	10,062,847	-	8,802,895	478,779	781,173

자료) 2012 폐자원 에너지 통계․자료집[1권], 2013.11, 환경부 폐자원에너지과