문서번호	생활환경과-5574
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		도시청결팀장		생활환경과장
손욱순		장만수		04/15 정흥순
협 조

이동식(항아리형) 휴지통 시제품 제작

2015. 4월

기후환경본부 생활환경과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

이동식(항아리형) 휴지통 시제품 제작

도시미관 개선, 재활용률 향상, 환경미화원 작업편의 증진을 위해 이동식(항아리형) 휴지통 시제품을 제작하여 각 자치구에 확대·보급하고자 함

1				제작배경

□ 도심관광지, 행사장 등에서 이동식 거치대를 많이 사용하고 있으나 제품이 조잡하여 도시미관 저해

□ 자치구는 디자인·금형틀 제작할 만큼 자금여력이 없고 필요량이 소량으로 빨래걸이 등 제품을 사용하거나 방치상태 유지

□ 자치구별로 추진하기 어려운 사안에 대해 표준모형과 금형틀을 제작 지원함으로써 우수한 제품을 저렴하게 구매토록 유도

□ ‘14년 제작 배부한 이동식(항아리형) 휴지통 단점 개선

2				추진경과

□ 이동식 휴지통 표준 모형 개발 및 디자인 선정 : ‘13.11 ~ 12월

- 도시미관과 실용성을 고려한 디자인 선정을 위한 심의·선택 ⇒ 항아리형 선정

□ 이동식 휴지통 디자인 시민공모전 개최 및 선정 : ‘14. 2 ~ 4월

□ 이동식(항아리형) 휴지통과 시민공모 우수작 시제품 제작 및 품평회 개최 : ‘14. 9~10월

- 인사동, 명동 등 도심에 설치하여 시민 및 환경미화원 등 현장의견 수렴

- 선호도 : 항아리 79%, 시민공모우수작 4%, 기존 17%

□ 이동식(항아리형) 휴지통 44개 19개 자치구 배부 : ‘14.12월

□ 이동식(항아리형) 휴지통 자치구 제품사용 반응수합 : ‘15. 1월

장 점	단 점
․외관이 예쁘고 고급스러워 삼청동, 인사동 등 전통거리에 어울림 ․가볍고, 이동이 가능하여 설치에 편리 ․제품이 고급스러워 재활용율이 높고 휴지통 주변이 깨끗해짐 ․투입구가 넓어서 명동이나 인사동 등 관광객이 많은 곳은 좋아함	․배출구가 좁아서 쓰레기봉지가 가득찬 경우 빼낼수 없음 ․쓰레기통 배출구 높이가 높아 어린이들이 버릴 수 없음 ․넘어질 가능성이 있어서 불안함 ․뚜껑이 없어서 무단투기가 성행하고 우천시 빗물이 스며듬

□ 이동식(항아리형) 휴지통 단점 개선 : ‘15. 2~4월

- 개선 사항

기제작품 단점	기제작품	개선작품	개선내용	개선효과
휴지통 투입구 높음	본체높이 1025mm	본체높이 910mm	본체높이 축소 (115mm)	사용자(어린이) 편의 도모
안정성 부족	바닥지지부 거리 적음	바닥지지부 거리 증대	바닥지지 형상 길게 개선	휴지통 안정감 부여
	55×35mmH의 원형 고무제품	고중량 PAD BRACKET	받침고무(높이조절형) 형상 개선	고정 필요시 ANCHOR BOLT 취부가능
쓰레기통 취부면의 외관개선	상부커버 높이 25mm	상부커버 높이 40mm	상부 COVER 높이 증대(15mm)	쓰레기 봉투 취부시 외부 노출면 최소화
배출구 개선	높이 350mm	높이 590mm, 뚜껑 추가	배출구 사이즈 증대 (240mm), 뚜껑 추가	쓰레기 봉투 배출작업 용이 및 외관개선/빗물오염 방지
빗물 유입	뚜껑 없음	뚜껑 추가	뚜껑 제작	빗물 유입 방지
외관 RECYCLE 표시	RECYCLE 표시	RECYCLE 표시 없음	RECYCLE 표시 없음	재활용과 일반쓰레기용의 혼선방지
외관개선	알미늄바 폭 35mm	알미늄바 폭 25mm	알미늄바 폭 축소((10mm)	외관 디자인 개선

- 개선전 후 외관 비교

개선전

개선후

3				제작계획

□ 제작기간 : 발주일부터 3주 이내

□ 제작방법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 미만으로, 개선전 제품의 금형틀을 보유하고 있는 업체로서 타업체보다 저렴한 가격으로 제작

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 제작 비용 : 13,475천원

□ 제작업체 : ㈜KH-TECH (경기도 시흥시 정왕동 1696번지 1마 601호)

4				소요예산

□ 소요예산 : 일천삼백사십칠만오천원정(￦13,475천원)

□ 예산과목

- 클린도시조성, 깨끗하고 쾌적한 서울가꾸기, 쾌적한 도시환경 조성, 맞춤형 분리수거 쓰레기통 설치사업, 사무관리비(100-201-01)

5				향후계획

□ 자치구별 소요량 및 예산 파악 : 4월

□ 지원계획 수립, 사업비(4천만원) 지원 : 5 ~ 6월

붙임 : 견적서 2부.  끝.