문서번호	물재생계획과-4267
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
협 조
	하수관리팀장
	하수정비팀장
	하수정보팀장

2013년 하수도 통계 작성결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.4

도시안전실

물재생계획과

2013 하수도 통계 작성결과 보고

하수도 정책의 수립·평가 및 분석에 활용되는 하수도 시설현황을 작성하고 그 결과를 보고 드림

□ 개   요

○ 근거법령 : 통계법, 서울특별시 통계사무처리규칙 등

○ 작성대상 : 하수도 인구 및 보급률, 하수관거 현황 등

○ 작성기준일 : 2013. 1. 1 ~ 2013.12.31

○ 작성주체 : 서울시(물재생계획과, 물재생시설과 등), 자치구(하수담당부서)

○ 활용용도 : 환경부 하수도통계, 서울통계연보 자료 등 활용

□ 통계 작성방향

○ 2010년 이후 하수도 GIS DB 개선사업에 따른 하수도 시설현황 DB 정확도가 향상됨에 따라,

○ 하수도통계의 정확성, 신뢰성과 운용의 효율성을 확보하기 위하여 하수도관리전산시스템 DB의 자치구 시설물 현황 자료 100%반영

○ 차집관거 전산화 DB구축 용역(물재생시설과 시행) 준공 결과 반영

□ 서울시 하수도 통계(기준일 : 2013.12.31)

1. 하수도 보급률 : 100%

2. 하수처리구역 : 431.9㎢

3. 하수관로시설 : 10,392.3km

가. 형태별 (단위 : km)

합계	관거			개거․측구
	계	사각형	원형
10,392.3	10,279	1,358.6	8,920.3	113,4

나. 기능별(단위 : km)

합계	합류관	분류관			차집관거
		소계	우수관	오수관
10,392.3	9,104.5	819.7	300.1	519.6	468.1

다. 매설 연도별(단위 : km)

계	10년 미만	10~20년 미만	20~30년 미만	30년 이상
10,392.3	1,316.8	1,454.7	2,597.5	5,023.3

라. 부대시설(단위 : 개소)

구분	맨홀	빗물받이
2013년	259,593	444,301

4. 하수도 유지관리

가. 준설․청소

하수관로(km)	맨홀(개소)	빗물받이(개소)	준설량(㎥)
1,853.6	40,101	848,775	149,754

나. 하수관로 CCTV 조사 : 140.8km