설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 동대문구청

○ 사 업 명 : 2015년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 한천로 등

○ 사 업 비 : 금120백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2015.4.21.(화)

○ 심의결과

심  의  내  용

◦ 서울, 꽃으로 피다.』슬로건에 어울리도록 수목 및 초화류를 4계절 꽃이 많이 피도록 종류의 다양화 및 다층적 볼륨감의 선정식재와 겨울철에 빈 느낌을 보완할 것

◦ 목재데크에 소음이 나지 않도록 고무패드를 설치 바랍니다.

◦ 가로수 관리시설인 보호덮개를 반드시 설치해야 하는지 검토 바랍니다.

◦ 다양한 수종으로 다층 식재 바랍니다.

◦ “가로는 정원이다” 구현을 위해 다양한 계절 초화류가 식재되도록 설계 바랍니다.

- 초화류 식재 설계는 봄철 새싹이 빨리 돋고, 여름·가을철 최소 30cm 이상 볼륨감 있게 생장하여 띠녹지 녹지량을 풍부히 하고, 계절별로 다양하게 꽃이 피는 다년생 야생 숙근 초화류(붓꽃, 꽃창포, 원추리, 참나리, 비비추, 옥잠화, 쑥부쟁이, 구절초 등)와, 겨울철 띠녹지 경관을 고려 사초과 식물[은사초, 가는잎그늘사초(산거울) 등]과 벼과 식물(수크렁, 억새 등)이 식재에 반영되도록 설계

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자, 휀스 등을 설치 바랍니다.

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미를 배치', '안전휀스' 설치하여 시민의 보행불편을 최소화 바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)

◦ ‘2014년 보행 지장 가로수 및 가로수 관리시설물 조사’ 자료를 참고하여 시도로의 뿌리융기 가로수 정비 20주 이상 설계 반영 바랍니다.