문서번호	하천관리과-6705
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환기획관
윤인식	안준수	정중곤		04/27 김학진
협 조
	전문관		김동철

시민과 함께 만들어가는 안전도시 서울

2015년 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(13차)

2015. 4

도시안전본부

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(13차)

1		추진근거

○ 2015년 풍수해 대비 안전대책 추진계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-1144호(2015.1.23.)】

○ 2015년 수해취약지역 및 방재시설 집중점검 시행계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-2157호(2015.2.10.)】

2		점검개요

○ 일시 : 2015. 4. 24(금)  13:00~18:00

○ 대상

- 여의천 하천정비(단면확장) 사업(서초구, SH공사)

- 선·정릉 빗물저류조 설치공사(강남구)

○ 점검자(16명)

- 서울시 : 하천관리과장, 치수계획팀장, 하천관리팀장, 담당 1명

- 관련전문가 : 수자원 1명

- 자치구 : 서초구(물관리과장 등 6명)

강남구(치수과장 등 5명)

3		점검결과

○ 여의천 하천정비(단면확장) 사업(서초구 구간)(1건)

- 신원2교를 중심으로 상류의 좌안과 하류 좌안 제방 높이가 낮으므로 홍수위 이상으로 임시 제방을 축조하여 여유고를 확보함으로서 하절기 우기 시 수위상승에 대비할 것.

여의천 주변 수해예방 및 치수안전 확보방안 등 논의	여의천 단면부족 구간 전경 (SH공사 시행구간과 서초구 시행구간 경계지점)	홍수위 이상으로 임시 제방을 축조하여 우기 시 수위상승에 대비 요망

○ 여의천 하천정비(단면확장) 사업(SH공사 구간)(3건)

- 여의1교 상류 우안부에 시공한 변실류의 뚜껑 일부가 열려 있어 특히 야간 주민통행 시 등 안전사고 우려가 있으니 뚜껑 덮개를 철저히 조치하고, 공사기간 동안 맨홀 주변에 안전시설 설치 요망

- 초기우수처리시설 구조물 시공을 위해 야적된 철근 자재가 지면에 닿은 상태로 보관되고 있으므로 관련규정에 따라 관리·조치 요망

- 하천 하상 횡단시설물에 대한 관 보호조치가 필요하며, 기 시공된 관 보호콘크리트가 구체로 되어 있고, 또한 하상보다 구조물 상단이 약 70cm 높게 시공되어 있어 유량증가 시 낙차 발생으로 하상 지반이 유실될 우려가 있으므로 대책 강구 요망

변실류 뚜겅덮개 철저조치 및 주변 안전시설 설치 요망	야적된 철근자재는 관련규정에 따라 관리·조치 요망	하상 횡단시설물 콘크리트가 구체로 되어 있어 유수낙차 시 하상 지반유실이 우려되므로 대책 강구

○선·정릉(삼릉공원) 빗물저류조 설치사업(강남구)(2건)

- H-Pile이 일부 변위가 발생하고 있으므로 계측관리 등 주기적 관찰 요망

- 수문 구조물 기초슬래브 철근조립 하부 버림콘크리트 상단부 청소상태 불량

수방대비 추진공정 및 안전조치사항 등 확인	H-Pile 일부 변위발생 : 계측관리 등 주기적 관찰 필요	버림콘크리트 상단부 청소상태 불량

4		조치계획

○ 점검결과 적출사항은 해당 기관(부서) 및 유지관리부서에 통보

○ 지적사항은 15일 이내 조치 완료

○ 불가피하게 즉시 조치 곤란 시 별도 조치계획 수립 제출 지시.  끝.