제4차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘15.4. 21 (화) 15:00~18:05

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 15인 (외부 14, 내부 1)

□ 회의결과

- 심 의(3건) : 원안가결 1건, 조건부가결 1건, 보류 1건

- 보 고(1건) : 조건부수용 1건

- 자 문 (1건) : 조건부동의 1건

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	중랑구	용마도시자연공원(망우지구)조성계획결정(변경) 제안 - 주요내용 : 디자인전시관, 허브원, 야영장, 모험의숲, 역사탐방로, 캐스캐이드 등 공원재조성 ※ 민간공원추진자(평산신씨종중 대표 신정균) 공원조성계획 제안 ※ 2015. 1. 20 제1차 본위원회 (결과 : 재자문)	조건부동의
2	관악구	관악산도시자연공원(문성지구) 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 실내배드민턴장(1,600.21㎡) 건축물 위치 이동(서쪽 2m) 및 형태변경 (높이변경 1층 → 1층 및 2층) ※ 2014. 10. 21 제8차 본위원회 (결과 : 조건부가결 – 실시설계완료 전 보고)	조건부 수용
3	동부공원 녹지사업소	뚝섬근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 다목적마당, 양묘장 및 관리사(간이온실) 신설	원안 가결
4	양천구	온수도시자연공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 시설외지구, 야영장(가족캠핑장) 조성	보류 (현장조사)
5	성동구	응봉근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 작은도서관, 생태학습공방 신설, 경로당·배드민턴장 폐지	조건부 가결
6	강남구	봉은역사공원 조성계획결정(변경) 제안 주요내용 : 불교종합관·전통문화체험관 등 신설 등 전통사찰 정비 ※ 민간공원추진자(대한불교조계종 봉은사) 공원조성계획 제안	속 개

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 용마도시자연공원(망우지구)조성계획결정(변경) 제안

요청기관 : 중랑구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦위치 : 서울시 중랑구 망우동 산69-1번지 일원 (現 용마공원 부지) ◦ 제안 및 사업시행 예정자 : 평산신씨전첨공파종중(토지주) ◦ 면적 : 총면적 5,107,709㎡(망우지구 161,152㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1958.2.15.(내무부고시 제413호) ◦ 조성계획(최종) : 2013.9.12.(서울시고시 제2013-274호) < 주요 변경내역 > - 망우지구 - ◦ 기반시설 : 8,372.50㎡ → 19,211.76㎡(증 10,839.26㎡) ◦ 조경시설 : 85.00㎡ → 10,004.71㎡(증 9,919.71㎡) ◦ 휴양시설 : 142.00㎡ → 8,503.89㎡(증 8,361.89㎡) ◦ 유희시설 : 4,860.00㎡ → 276.18㎡(감 4,583.82㎡) ◦ 운동시설 : 33,496.50㎡ → 6,981.62㎡(감 26,514.88㎡) ◦ 교양시설 : 4,126.97㎡(증 4,126.97㎡)(신설) ◦ 편익시설 : 10,154.00㎡ → 12,680.34㎡(증 2,526.34㎡) ◦ 관리시설 : 3,748.00㎡ → 822.00㎡(감 2,926.00㎡) ◦ 녹지.기타 : 100,294.00㎡ → 98,544.53㎡(감 1,749.47㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 37.76% → 38.85%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 5.04% → 4.65%(법정 10% 이내)	조건부동의 - 아래 심의결과 및 현장 소위원회 개최 심의결과를 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ○ 민자공원 조성사업 중단에 따른 시설 방치, 우범화 및 경관 저해로 인해 공원조성계획(변경) 및 정비는 필요함. ○ 민자로 조성하는 공원이더라도 공공성확보 및 수준높은 공원시설이 항시 개방되어 도시공원으로서 모든 시민이 자유롭게 접근하여 이용하며 시민의 건강, 휴양 및 정서생활을 향상시킬 수 있는 공원 본래의 기능을 다하여야 하며, 성공적으로 마무리될 수 있도록 아래 사항을 보완하고, 추후 시행되는 현장조사 소위원회 심의(보완)의견을 반영하여 사업 추진 - 민자공원 조성사업의 원활한 추진을 위해 재정조달 방안 중 초기 자기자본 추가 확보 필요 - 건축물은 공원과 조화를 이룰 수 있도록 디자인과 다양한 아이디어를 도입하여 공원이용도를 높일 수 있는 방안 모색과 세부 건축계획 제시(디자인, 친환경 재료사용, 효율적인 공간구성, 세부 운영계획, 공간활용계획 등) - 방재안전시설 등 공원 내 위험요소가 발생하지 않도록 세부 안전시설 및 관리계획 철저 - 대규모 공원 개발사업으로 필요한 행정절차 등 행정사항 철저히 준수.

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 관악산도시자연공원(문성지구) 조성계획결정(변경) 보고

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 관악구 미성동 산197-3 일원 ◦ 면적 : 총면적 12,396,760㎡(문성지구 26,358㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1968. 1. 15 (건설부고시 제34호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 2. 27(서울시고시 제61호) < 주요 변경내역 > ※ 2014년 제8차 본위원회(2014.10.21.) 심의 결과 및 배드민턴장 건립 위치 변경에 따른 보고사항임. - 문성지구 - ◦ 기반시설 : 992㎡ → 4,337㎡(증 3,345㎡) - 도로 : 992㎡ → 3,096㎡ (증 2,104㎡) - 광장 : 1,241㎡ (신설) ◦ 휴양시설 : 264㎡ → 612㎡ (증 348㎡) - 휴게소 : 264㎡ → 612㎡ (증 348㎡) ◦ 유희시설 : 495㎡ → 205㎡ (감 290㎡) - 어린이놀이터 : 495㎡ → 205㎡ (감 290㎡) ◦ 운동시설 : 220㎡→ 3,567.21㎡ (증3,347.21㎡) - 체력단련장 : 220㎡→ 447㎡ (증 227㎡) - 발지압장 : 15㎡ (신설) - 배드민턴장 : 1,600.21㎡ (신설) - 다목적운동장 : 330㎡ (신설) - 테니스장 : 1,175㎡ (신설) ◦ 편익시설 : 155㎡ (신설) - 주차장 : 155㎡ (신설) ◦ 녹지 및 기타 - 녹지 : 6,678㎡ → 17,481.79㎡ (증 10,803.79㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 33.68% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 6.07% (법정 10% 이내)	조건부수용 - 아래조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ○ 2014년 제8차 본위원회 심의(안)으로 실시설계 시행중 돌출된 슬라이딩 발생 우려 등 건축물 안전을 위해 건축물의 위치와 형태(1층⇒2층)변경 사항은 수용하며, ○ 공원 내 건축물 위치 변경으로 발생하는 내·외부가 자연스럽게 어우러지는 동선과 공간계획, 옹벽 · 사면발생에 따른 안정화방안 및 입체녹화계획 등 전체적인 조경(변경)계획 및 건축물 세부계획에 대해 2014년 제8차 본위원회 심의결과에 따라 실시설계 완료 전 도시공원위원회(본위원회) 별도 보고

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 뚝섬근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 동부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 성동구 성수동 1가 1동 685번지 일대 ◦ 면적 : 194,842.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2004. 5. 20 (서고 제2004-139호) (최종) : 2015. 1. 29 (서고 제2015-30호) ◦ 조성계획(최초) : 2004. 6. 5 (서고 제2004-162호) (최종) : 2011. 6. 2 (서고 제2011-139호) < 주요 변경내역 > ※공원시설(뚝섬근린공원)과 수도시설(뚝섬정수센터) 부지교환에 따른 공원조성계획 변경 : 다목적마당, 양묘장 및 관리사(관리온실) 신설 ◦ 기반시설 : 24,516.77㎡ → 24,265.33㎡(감 251.44㎡) ◦ 휴양시설 : 652.04㎡ → 320.1㎡(감 331.94㎡ 휴게소) ◦ 운동시설 : 1,310.9㎡ → 332.4㎡(감 988.5㎡ 이벤트마당) ◦ 교양시설 : 4,227.32㎡ → 5,106.43㎡ (증 879.11㎡ 다목적마당) ◦ 관리시설 : 319.16㎡ → 1,617.97㎡ (증 1,298.81㎡ 양묘장) ◦ 녹지및기타 : 140,895.30㎡ → 140,289.26㎡(감 606.04㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 27.69% → 27.99%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.78% → 1.92%(법정 10% 이내)	원안가결

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 온수도시자연공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 양천구청

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월동 728-4번지 일대 ◦ 면적 : 2,101,036.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 06(건설부고시 제465호) (최종) : 1986.11. 03(건설부고시 제528호) ◦ 조성계획(최초) : 1999. 1. 15(서울시고시 제11호) (최종) : 2009. 4. 23(구로구고시 제30호) < 주요 변경내역 > ※ 삼림욕장, 초화원, 야영장 조성 ◦ 시설외지구 □ 기반시설 : 19,902㎡ → 21,584㎡(증 1,682㎡) □ 휴양시설 : 400㎡ → 3,379㎡(증 2,979㎡) □ 관리시설 : 133.0㎡(신설 133㎡) □ 녹지 및 기타 : 1,768,611㎡ → 1,763,817㎡ (감 4,794㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 4.6% → 4.83%(법정 20%이하) ◦ 공원건폐율 : 0.017% → 0.023%(법정 4%이하)	보 류(현장조사) ○ 공원 토지 보상이 수반되는 공원조성계획으로 야영장(캠핑장)설치의 타당성과 입지 선정의 적정성에 대한 신중한 검토가 필요함. - 계획부지와 연접한 아파트 단지 및 구립양천노인요양센터 민원발생 우려 - 요양센터 및 야영장·공원 이용자간 이용 상충 여부 ○ 경사지형, 진입도로 등 도로계획, 동선계획, 배수(계곡수로), 포장, 수림대, 식재계획 등 세부계획의 적정성 등 종합적 판단을 위해 현장조사 필요

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 응봉근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 성동구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성동구 금호동3가 산2-1 일원 ◦ 면적 : 674,687.60㎡ ◦ 공원결정(최초) : 최초 1977.7.9(건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 최종 2014.5.29.(서고 제199호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 부지면적 66,002.37㎡ → 66,105.37㎡ (증103.00㎡ 도로) ◦ 휴양시설 : 7,647.67㎡ → 7,472.67㎡ (감 175.00㎡) - 경로당 폐지 ◦ 교양시설 : 1,708.00㎡ → 1,904.00㎡ (증 196.00㎡) - 작은도서관, 생태학습공방 신설 ◦ 운동시설 : 24,196.15㎡ → 23,696.15㎡ (감 500.00㎡) - 배드민턴장 1개소 폐지 ◦ 녹지·기타 : 540,993.04㎡ → 541,369.04㎡ (증 376.00㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 19.68% → 19.62% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.47% → 0.47% (법정 10% 이내)	조건부가결 - 아래조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ○ 공원 내 건축계획으로, 기존 공원과 조화롭게 연계되어야 하므로, 동선계획, 주변 조경계획, 안전시설물계획, 우배수 등 주변 옥·내외 여건과 공원이용환경을 반영한 마스터플랜이 제시되어야 함. ○ 공원이용자 편의도모, 커뮤니티 활성화 및 건축물 디자인 개선을 위해 효율적인 내부 공간계획 및 세부 디자인(이동 동선, 가구 배치, 데크연결, 자재 등) 등 종합적 건축계획에 대해 도시공원위원회 건축위원(김선아위원)의 자문(자문 의견 피드백)을 받아 추진할 것. ○ 생태학습공방은 용도에 적합하며, 디자인이 우수한 시설물로 변경하고, 도서관과의 연계성을 높일 수 있는 방안 검토(동선, 조경계획, 연결통로 위치 등) ○ 안전을 고려하여 2층 연결데크 주변 휀스 추가 설치 검토 ○ 건축물 2층 연결다리, 현관, 주민카페는 동선이 나눠져 복잡함. 이용편의를 감안한 동선계획 정리 검토