비상발전기 및 펌프 동작순서(매뉴얼)

②       ③      ④	①     ⑤

부하(수중펌프)연결  및 비상발전기 동작순서

①번 수중펌프에 연결된 전선을 단자대에 기입된 순수대로(U, V, W, Z, X, Y) 연결한다.

②번 조작스위치(Preheat)를 START 위치로 한다.

③번 M.C.B 차단기를 ON 시킨다.

④번 배선용 차단기를 ON 시킨다.

⑤번 누름버튼스위치(START-적색) 눌러 동작시킨다.

※ 비고 : 비상발전기 동작을 “OFF” 할 경우는 동작순서의 반대로 한다.