문서번호	조경과-7538
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		조윤래	05/26 이원영
협조

- 가로수 생육환경 개선사업 -

설계심의 조치결과 검토보고

푸른도시국

(조경과)

- 가로수 생육환경 개선사업 -

설계심의 조치결과 검토보고

양천구청의 2015년 가로수 생육환경 개선사업의 설계심의 조치결과를 살펴본 바 심의결과에 관한 쟁정사항이 있어 검토 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위  치 : 안양천로 외 4개소

○ 규  모 : 연장1,050m

○ 사업내용 : 띠녹지 조성, 뿌리융기 가로수 정비 등

○ 사 업 비 : 299백만원

□ 추진경과

○ 2015. 3.26. : 설계심의 요청서 접수

○ 2015. 3.31. : 설계심의

○ 2015. 4. 3. : 설계심의 결과 알림

○ 2015. 4.15. : 설계심의 조치결과 접수

○ 2015. 4.21. : 사업대상지 현장확인

○ 2015. 4.24. : 설계심의 조치결과 회신

○ 2015. 5.11. : 사업비 재배정 요청

□ 쟁점사항

○ 서울특별시

- 빗물저류 및 공급장치인 띠녹지 보호판은 고지대나 가뭄피해가 예상되는 곳과 답압에 의해 훼손된 일부 녹지부분에 설치 검토하되 설치시 연속적으로 하지 말고 일정 간격 부분적으로 설계 요구

- 가로수 아래 띠녹지는 오목형으로 하고, 띠녹지 보호판은 주변 녹지와 가로수의 가뭄피해 이력이 있는지 조사 검토하여 설계 요구

○ 양천구

- 당초 설계 중 시·종점 부분을 경계석으로 시공, 띠녹지 보호판 수량 61m 감(당초 631m에서 변경 570m)

- 가로수 뿌리와 수분 경쟁이 예상되고 평소 물공급이 원활치 않아 수목생육에 지장이 있을 것으로 예상, 목동동로 느티나무 가로수는 생육상태가 좋지 않아 토양치환 및 물공급 장치인 띠녹지 보호판을 설치 의견

□ 검토의견

○ 가로수 생육환경 개선사업은 가로수와 가로수 사이 보행에 지장이 없는 공간에 빗물 유입 화단을 조성하여 빗물을 최대한 땅에 가두고 스며들게 하여 효율적으로 빗물을 관리하고자

○ 빗물유입화단 식수대 경계석을 보도보다 5㎜ 낮게 설치하고 식물은 보도보다 5~10㎝ 아래 식재하여 보도의 빗물이 유입될 수 있도록 설치함으로 평지에서 빗물이 화단 안으로 충분히 유입될 수 있고

○ 주변 녹지에 가뭄 피해가 없었던 것으로 보아 굳이 띠녹지 보호판을 설치는 불필요하다고 판단됨

○ 다만, 안양천로의 경사로 구간은 비 올 경우 빠른 유속으로 땅에 스며들지 않고 지표층을 깎아내릴 우려가 있으므로 경사와 수평으로 띠녹지 보호판을 일정 간격으로 설계토록 하고자 함.

붙임 : 설계심의 조치결과서 1부.  끝.