현장심의 조치결과

○ 심의요구자 : 양천구

○ 위       치 : 2015년 가로수 생육환경 개선사업

○ 사  업  비  : 299백만원

○ 심 의 일 자 : 2015. 4. 21

○ 조 치 내 용

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 가로수 아래 띠녹지는 오목형으로 하고, 빗물 저류 및 공급장치인 띠녹지 보호판은 주변 녹지와 가로수의 가뭄피해 이력이 있는지 조사 검토	○ 띠녹지 조성시 오목형으로 조성하고 띠녹지 보호판 설치는 검토서 참고	일부 반영
○ 띠녹지 경계석 규격을 ‘150*150*1000’을 ‘100*100*1000’으로 설계	○ 띠녹지 경계석은 ‘100*100*1000’로 변경	반영